KNICOM – DL

ÞÅéÄ说Ù¥书

£¨ñ»£©KOREA ROBOT

DRUMLESS(îïí»ÔÑ) ï³Òà ßÕÞÅéÄ 说Ù¥书

ð¯ìéíñ DRUMLESS Íóð¤ÐïäÌ装ÐàÞÅéÄ时îÜÐñÜâò±识ûúÛ°Ûö

1£®关éÍ DRUMLESS Íóð¤Ðï输ìýÏ¢ûú输õóÏ¢

2£®DRUMLESS Íóð¤ÐïîÜ连ïÈÐà运éÄóßíûúÛ°Ûö

3£®连ïÈÐà运éÄóßí图

ð¯ì£íñ DRUMLESS Íóð¤Ðï ÍíÒö运ú¼图

ð¯ß²íñ ðÃíÂ盘îÜ组à÷Ðà说Ù¥

1£®ðÃíÂ盘îÜ说Ù¥

2£®LCD 画ØüîÜ说Ù¥

ð¯ÞÌíñ ÍíÒöîÜÞÅéÄÛ°Ûö

1£®编织Û°ãÒ£¨work£©

2£®ïïßíð¤íÂÛ°ãÒ

£¨1£© 设öÇÛ°ãÒ£º 0£©圆ïÃ设öÇ

1£©êúÕá设öÇ

2£©ÍÕ风Ïõ设öÇ

3£©计划Õá设öÇ

4£©

5£©ý¨跟ïáØüêÈöÇ设öÇ

6£©ý¨跟àÁ转Û°Ûö设öÇ

7£©ý¨跟áÜÓøÊ¥减设öÇ

8£©编织Û°Ûö设öÇ

9£©缝针ÞÅéÄÛ°Ûö设öÇ

F1) 针数设öÇ

F2) F—时间设öÇ

F3) ßÎ胶£¬缝针áÜÓø

£¨2£© 检测Û°ãÒ£º 0£©ôÈ轮õóìý£¨Ëð¤£©Û°ãÒ

1£©调针Ïõ检测Û°ãÒ

2£©ÞÜí£¬ßÎ胶检测Û°ãÒ

3£©air block 检测Û°ãÒ

4£©编码检测Û°ãÒ

5£©键盘检测Û°ãÒ

6£©缝针马达检测Û°ãÒ

£¨3£© Ù¾ÏêÏõÛ°ãÒ£º 0£©ÐñÜâ数Ëß£¨READ/WRITE£©

1) ü£úþ数Ëß£¨READ/WRITE£©

2) 链条数Ëß£¨READ/WRITE£©

3) FIXED SELECT 数Ëß£¨READ/WRITE£©

4) ð«ü£Ïõ数Ëß£¨READ/WRITE£©

5) CPU ïïßí£¨READ£©

6) 编织画Øü图ø¸(READ)

7) Act. 检测画Øü图£¨READ£©

8) Air. 检测画Øü图£¨READ£©

9) 链条选择画Øü图£¨READ£©

£¨4£© 编辑Û°ãÒ£º 0£©F îÜ颜ßäò¦ïÒ编织ÍíÒö

1£©链条数Ëß编辑

2£©FIXED SELECT 数Ëß编辑

3£©ü£úþ时间øú编辑

4£©ð«ü£数Ëß编辑

5£©ü£úþ数Ëß编辑

6£©ð«ü£ÏõÛÉÖª编辑

7£©ÐñÜâêÈöÇ£¨ÊÇÓø£©编辑

8£©ÐñÜâêÈöÇ£¨针£©编辑

9£©Q¡¯rtn 链条编辑

£¨5£© 链条Ëð¤ñìãæ设öÇ£º¡°F7¡±键

*Ý¾录*

1£®错误显ãÆ

2£®Íê电ý¨îÜôøÑ¢í»ú¼测试内é»画Øü说Ù¥

3£®链条£¬FIXED SELECTION£¬ð«ü£Ïõ数ËßÞÅéÄÛö

4£®ÊÀ种错误îÜ处×âÛö

5£®A/S 时îÜñ¼ëòïÃ£º CPU ôð换£¬öÜ÷Õ ÌÚ换Ôõ

ð¯ìéíñ DRUMLESS Íóð¤ÐïäÌ装ÐàÞÅéÄ时îÜÐñÜâò±识ûúÛ°Ûö

1£® 关éÍ DRUMLESS Íóð¤ÐïîÜ输ìýÏ¢ûú输õóÏ¢

为Öõ紧贴î¤ÏõÐïß¾Íóð¤ÐïîÜïáßÈ运íÂ£¬ù±须预à»设öÇû¿ÐñÜâ内é»ì¤Ðà传ÊïÐï¡£还êóÓÞ体ß¾来Ê×Ê¦ì¤åýù»输ìýûú输õó来简单ú°释á¶êóÍóð¤Ðï动íÂ¡£

输ìýÐà设öÇ£¨传ÊïÐï£¬双Öª开关Ôõ£© | 输õóÏ¢£¨调针Ïõ£¬Aircom£©
1£®编码 äÌ装î¤ÞÃÜ×马达内£¬à÷为á¶êó动íÂîÜÐñ础£¬âÍé©设öÇ圆ïÃ£¬ÜôâÍé©设öÇ编码输õó£¨í动Õô£© 2£®缝针标ñ×传ÊïÐïÐàÐìöâ传ÊïÐï 缝针标ñ×êÈöÇ显ãÆéÄ£ºäÌ装î¤缝针õÌù»Ó® 2£®èâÝ»错误 Íö气Üôðë£¬查针£¬丝线÷®测Ôõ | 1£®调针Ïõ—针ß¾ù»ì¹动îÜ装öÇ£¬ì¤圆ïÃ为ñéãýñ×确设öÇÊÀêÈöÇÊÇÓø¡£ 2£®Aircom éÄÓ®Ï¢£º 1-40 个 为Öõ运ú¼ÏõÌþ£¿îÜ装öÇ¡£ÏõÌþ圆ïÃ为ñéãýïá确îÜ设öÇí»ÐùêÈöÇ¡£ éÄ户Ê¦ì¤ìòëò设öÇÍíÒö¡£ 3£®ÞÜíéÄÓ®Ï¢ main Ðàßä丝ûúßÎ胶ÞÜíÔõßÎ胶ßÓ关 aircom 运ú¼¡£ÊÀÍíÒöì«ù¬设öÇ¡£ 4£®ÞÃÜ×马达ûäìéÚõ马达 - ÏõÌþáÜÓøûú调ïÚÛ°ú¾ 5£®缝针马达£º缝针éÄ马达(cylinder ß¾ù»ì¹动) 6£®ßÎ胶马达: 弹àõ纱Íê应马达(áÜÓø调ïÚ)

2£® DRUMLESS Controller îÜ£»连ïÈÐà运éÄ顺ßíûúÛ°Ûö

£¨1£© Øß个 aircom ÐàÞÜíÔõò¦ïÒ£¬øÖ线ÐàÊÇÓøò¦ïÒ

- ù±须确认÷å别号码¡£ò¦ïÒ时ÍÅ虑连续ÍïíÂÐàüùáãàõîÜõÌÓÞùÚÓø¡£

- Øß个号码ßÓ应îÜ aircom êÈöÇÏõÐïñéãýïÒ为¡°0¡±Óø£¬ñ×确îÜ输ìýÚã时针Û°ú¾计ß©îÜÊÀ个ÊÇÓø¡££¨编织Û°ãÒñé参ÍÅÐñÜâÊÇÓø编织Û°Ûö£©

£¨2£© 马达îÜ连ïÈÐà设öÇ

- ÐÆËß马达ûú cylinder îÜ连ïÈÝï£¨1£º 3£¬1£º 4 Ôõ£©ñ×确îÜ输ìý马达设öÇ值¡££¨参ÍÅ马达说Ù¥书£©

- 设öÇ编码圆ïÃ£¨参ÍÅ设öÇÛ°ãÒñéîÜ编码圆ïÃ设öÇÛö£©

l 编码输õóÝï选择Ûö£º编码输õóÝïÐÆËß设öÇ马达ûú cylinder îÜÝïÖÇñ×确îÜõÌ终编码脉冲对ñ×为 1000pulse¡£

马达编码 2000pulse 时£¬åýÍý齿轮Ýï为 1£º 3£¬cylinder ìé轮总数达Óð 6000pulse£¬á¶ì¤为Öõ调为 1000pulse 编码脉冲设öÇ为 6£º 1¡£

ÔÒ样îÜÛ°Ûö 3000 pulse£¬1£º 3 时设öÇ为 9£º 1£»3000pulse 1£º 4 时设öÇ为 12£º 1¡£

£¨3£© 连ïÈÊÀ个传ÊïÐï£¬èâÝ»错误.

- ì«经设û¿传ÊïÐïûúèâÝ»错误Ôõ£¬á¶ì¤ñþâÍñ×确连ïÈ即Ê¦¡£

£¨4£© 调针Ïõ连ïÈÐàí»ÐùêÈöÇÊÇÓø设öÇ

- 调针Ïõò¦ïÒ为åýù»Ùù认êÈöÇ£¬ñþé©ÏõÐïñéãý为标ñ×设öÇÊÀ个êÈöÇ对应îÜÊÇÓø£¬î¦ÒöïáßÈ运ú¼á¶ì¤é©ñ×确îÜ输ìý¡££¨参ÍÅ编辑Û°ãÒñéÐñÜâÊÇÓø编辑Û°Ûö£©

£¨5£© 输ìýÐñÜâ链条Ðà Fixed Sel£¬ð«ü£Ïõ数Ëß¡£

âÙãúÝ¾录 3 îÜ链条£¬Fixed Selection, ð«ü£Ïõ数Ëßý¨£¬î¢参ÍÅÊÀ个Ý»ÝÂ说Ù¥书内é»ð¤íÂÐñÜâ数Ëß£¬并éÄ软盘输ìý¡£

£¨6£© ÏõÐï试启动

输ìýÐñÜâ数Ëßý¨£¬进ú¼ÏõÐï试验àõ启动¡£

对错误ÐàÐìöâÞÀ项ðÂã¿参ÍÅÊÀ个Ý»ÝÂú°决问题¡£

3£® 连ïÈÐà运éÄ顺ßí图

îñØü叙âûîÜ内é»äÎ顺ßí图øúãÆåýù»¡£

£¨1£© õÌôø 1÷»ÍïíÂ时

õÌôøÍïíÂ时

1£® ÊÀ个 aircom ÞÅéÄ决ïÒÐàøÖ线 - 输ìýÊÀ个êÈöÇÊÇÓø ¡é 2£® 马达连ïÈÐà编码-pulse ÝïÖÇ设öÇ ¡é 3£® 编码圆ïÃ设öÇ ¡é 4£® ÊÀ个调针ÏõøÖ线ÐàÐñÜâÊÇÓø输ìý ¡é 5£® ÊÀ个ÞÜíÔõøÖ线 ¡é 6£® ÊÀ个传ÊïÐïÐàèâÝ»错误连ïÈ ¡é 7£® ð¤íÂÐà软盘输ìý链条£¬Fixed selection,ð«ü£Ïõ£¬ü£úþ数Ëß ¡é 8£® áóïá£¬确ïÒÏõÐï试验àõ启动Ðà数Ëß

£¨1£© 连续ÍïíÂ时

连续ÍïíÂ时
£±£® î¤Íóð¤ÐïñéÜÁðíõÌôøÍïíÂ时ð¤ïÒîÜÐñÜâÊÇÓøûú链条£¬Fixed Sel, ð«ü£Ïõ数ËßÔõ£¨PILE Û°ãÒ£© £²£® ãæÍóð¤Ðï输ìýó®ÐñÜâ数Ëß÷áìýÞÅéÄ£¨PILE Û°ãÒ£© £³£® 这ãÀåýÍý针数Üô对£¬÷ê链条£¬Fixed Sel, ð«ü£ÏõÔõ数Ëßïá确ËÇïá并输ìýý¨÷áìýÞÅéÄ¡£

ð¯2 íñ DRUMLESS Controlle ÍíÒö运ú¼图

1£®DRUMLESS Controlle ÍíÒöß¾ÓÞÝÂ为编织Û°ãÒ£¨work£©ûúïïßí£¨Prog£©Û°ãÒ£¬编织Û°ãÒ为袜í编织ÍíÒö状态£¬ì»ïïßíÛ°ãÒ×ìøÐùßÞÅéÄ时á¶âÍîÜÒý种ÍíÒö¡£

£¨1£© 编织Û°ãÒ£º键开关Û¯¡°work¡±êÈöÇ

£ºÜô缩Ó编织ñéîÜ长Óø继续编织¡£

£º 编织ìéò¨ý¨£¬î¤win êÈöÇ状态ù»ïÎò

£º编织ñéõÎ丝时ÞÅéÄ¡£

îïÝ»ßä丝ÞÜíÐàñ«ÞÜí抬ÑÃ¡£

î¢äÎìéóîïÝ»ÞÜí处éÍ win êÈöÇ¡£

£º马达ÓÞ约 150RPM áÜÓøù»ÍïíÂ¡£

£º编织ñé计划ßæ产Õá设öÇ 4 êÈ数£¨åý

0000£©

£º编织ñé÷ê锋针调ïÚÊÀ个êÈöÇîÜÍíÒö

£ºÐÆËßÍÕ风Ïõ开ûä关£¬í»动ïÃäÎÊ¦ì¤

ïÎòûä启动¡£î¤ÏõÐïïÎòîÜ状态ù»êóüù

2£®ïïßíÛ°ãÒÊ¦ì¤对ü£úþ£¬链条£¬ð«ü£Ïõ进ú¼读ö¢ûúËÇïá£¬检测ÔõÒý种ÍíÒö£¬键开关处éÍ¡°prog¡±时î¦êóüù£¬并ÝÂ£¨£±£©设öÇÛ°ãÒ£¬£¨£²£©检测Û°ãÒ£¬£¨£³£©PILE Û°ãÒ£¬£¨£´£©编织Û°ãÒ£¬£¨£µ£©检查内ðí£¬£¨£¶£©链条Ëð¤ñì设öÇÔõ£¶个¡£

£º 编码圆ïÃ设öÇÍíÒö

£º编织几ò¨ý¨ãÀÜú÷áìýêúîÜ设öÇÛ°ãÒ

êú泵â¢动ÞÅéÄ时£¬ÜôÒöÞÅéÄ¡£

£ºÍÕ风Ïõã·终ïÎò£¬ã·终开动£¬开动ý¨ïÎòÏõÐï时

í»动ïÎòîÜÛ°ãÒ设öÇ¡£

£º设öÇïÒÕá编织袜í时£¬达Óðá¶设öÇ数Õá时í»动ïÎò¡£

¡°TEL¡±键ò¦ïÒÚ±ÞÅéÄ¡££¨****øúãÆ£©

£ºý¨跟ûäîñÓ®编织时设öÇ马达ïÚ区ñéãýêÈöÇ¡£

£ºý¨跟ïÚ区àÁ转时ñéãýã·终Í³ïÒûäí»动扩ÓÞ缩á³ÍíÒö¡£

¡°F1¡±£ºã·终Í³ïÒ£¬¡°F2¡±í»动ñò减ÍíÒö£¬ò¦ïÒ确认ñò减值¡£

£ºý¨跟ïÚ区àÁ转时为Öõêõûú马达ûúÏõÐï动íÂîÜÍíÒö¡£

£º设öÇ输ìýîÜ两个ü£úþ编织Û°Ûö

£º设öÇÏõÐïîÜ针数£¨Ê¦ì¤设öÇÓð 60-240 针£©

£º设öÇ调针ÏõîÜ电ê¹Íê应时间¡£

£ºßÎ胶滚÷ÕÍïíÂ时设öÇÐñÜâàÁ转áÜÓø£º

1£¨õÌÍÔáÜÓø£©-15£¨õÌî¸áÜÓø£©£¬0-ïÎò¡£

£º aircam 进£¬õóËð¤ò¦ïÒÍíÒö¡£

£º调针Ïõ检测ÍíÒöêó 5 种检查Û°Ûö¡£

£ºÊÀ种óôßäÞÜíûúñ«ÞÜí£¬ßÎ胶ÞÜí£¬Ù¾Ïê袜组

装öÇÔõ检测

£º aircam 检测ÍíÒö

£º编码检测ÍíÒö¡£

£º键盘检测ÍíÒö¡£

£º缝针éÄ step 马达ÐàßÎ胶缝针马达îÜ运转¡£

£º 为Öõ调针Ïõ£¬aircam£¬Fixed£¬ð«ü£ÏõÔõ ROM îÜá¶êó

数ËßîÜ软盘×ìÜÁðíûä读ö¢îÜÍíÒö¡£

£º袜íü£úþ输ìýÍóð¤ÐïûäÍóð¤Ðïü£úþÜÁðíî¤软盘îÜÍí

Òö¡£

£º链条数ËßîÜ读写ÍíÒö¡£

£º Fixed-sel 数ËßîÜ读ö¢ûä写ìý软盘îÜÍíÒö¡£

£ºð«ü£Ïõ数ËßîÜ读ö¢ûä写ìý软盘îÜÍíÒö¡£

£ºñ«CPU ïïßíîÜñìãæ写ìýîÜÍíÒö¡££¨ROM£©

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ £º编织Û°ãÒîÜ画Øü图ßÀ从软盘ñé读ö¢并áóïá画Øü¡£

£º调针Ïõ图ßÀ从软盘ñé读ö¢并áóïá画Øü¡£

£º AIRCAM 检查Û°ãÒ图ßÀ从软盘ñé读ö¢并áóïá画Øü

£º链条选择Û°ãÒ图ßÀ从软盘ñé读ö¢并áóïá画Øü

ÙþËìÛ°ãÒ时îÜÍìÔÒÞÅéÄ键 SET 键£º读ö¢ F2 键£º另ðí为 F1 键£ºÜÁðí

£º链条数Ëßáóïá编辑ÍíÒö¡£

£º FIXED SEL 数Ëßáóïá编辑ÍíÒö

£ºü£úþ数Ëß时间øúáóïá编辑ÍíÒö

£ºð«ü£Ïõ数Ëßáóïá编辑ÍíÒö

£ºü£úþ数Ëßáóïá编辑ÍíÒö

£º插ÍîÛÉÖª£¨14*16 Ó«£©设öÇáóïáÍíÒö

£º ACT ÐàÊÀ AIRCOM 块îÜÐñÜâÊÇÓø

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡êÈöÇ值áóïáÍíÒö¡£

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£º÷ê ACT ÐàÊÀ AIRCAM 块îÜÐñÜâÊÇÓø

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡变ûù为针数值îÜáóïáÍíÒö

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£ºÏõÐï Restart 动íÂá¶âÍîÜ链条áóïá£¬编辑Ê¦ÒöÍíÒö

ð¯3 íñ ðÃíÂ盘结构Ðà说Ù¥

ðÃíÂ盘ë¦Íóð¤Ðïß¾Ó«îÜÝ»ÝÂ即£Ì£Ã£Ä, 开关ûú键盘构à÷¡£

键盘开关 ÊÀðú 状态 øúãÆÝ»
## LCD
键 盘 £Ò£®£Ó£Ô£Á£Ò£Ô开关

¡¶ðÃíÂ盘 图¡·

1£®ðÃíÂ盘îÜ说Ù¥

£¨1£© LCD£º øúãÆÊÀ种ãáãÓûú状态

£¨2£© 键盘£º á¶êó进ú¼ðÃíÂîÜ装öÇ

WORK 状态ûú PROG 状态动íÂÜôÔÒ

£¨3£© 键盘开关: 处éÍ WORK 时, Ê¦编织状态

处éÍ PROG 时£¬ÊÀÍíÒöÞÅéÄ状态

£¨4£© £Ò£®£Ó£Ô£Á£Ò£Ô开关£º

ñþî¤编织Û°ãÒÞÅéÄ

编织ñéÜôÕÞ针îÜê«ì×ö¢á¼编织, ñìãæ开ã·时ÞÅéÄ.

继续ïÃ击约 1 õ©ñé

启动ý¨LCD ñé袜í图äÐß¾侧õó现 ¡°Q'rtn---标识,

键盘ß¾侧å¥õó现¡°Q'rtn---标识.

£¨5£© 电脑电ê¹开关

: Íóð¤Ðïñ§侧ß¾îÜ摇ÊÒ开关, Íóð¤Ðï电ê¹÷áìý开关éÓ侧

ù»îÜñ«电ê¹é© ¡°ON¡±状态.

£¨6£© ïÎò启动àÁ转开关

: Íóð¤ÐïéÓ侧ß¾Ó«êóÏõÌþïÎò启动àÁ转开关

ñ§侧ß¾Ó«还êóìé个àÁ转开关.

ÏõÌþïÎòÐà启动测试时ðÃíÂÞÅéÄ.

2. LCD 画Øü说Ù¥

÷Áç´ ENG öÜâ¦ - ¨ç KOREA-ROBOT
1. êúÕá : ¨è
X êÈöÇ : ¨é
áÜÓø ¡æ ¨ì ¨ë õÂ 长Óø ¨î
ßæ产Õá : ¨ò
øºòÄÌ«ãÒ : 1 2 C
链条Ù£í® : ¨í
Ì«ãÒÙ£称 : ¨ï
ÍÕ风Ïõ状 : ¨ð
F7 ) 计划Õá : ¨ñ
C ßí号 Step 长Óø áÜÓø 动íÂ F8 缝针
¨ó ¨ô 16 17 18 ¨õ

(1) 针数标识Ý¬: 显ãÆÙÍîñ设öÇîÜ针数

(2) êú/ :øúãÆì«设öÇîÜêúÕá

(3) X êÈöÇ: øúãÆ编码êÈöÇ, Ó针ò¦ú¾ñéäçêÈöÇ.

(4) 编织Ì«ãÒ: øúãÆ编织ñéîÜÌ«ãÒ(1,2,C)

(5) 编织êÈöÇ标识Ý¬: øúãÆ编织ñé当îñêÈöÇ, Û°ú¾øúò¦ïÒ.

(6) áÜÓø标识Ý¬: øúãÆ现î¤实际动íÂáÜÓø.

(7) 链条Ù£í®标识Ý¬: øúãÆ链条输ìýéÄîÜ链条数ËßÙ£称.

(8) Y 长Óø: ÓðÙÍîñ Step 为ò总ÖØ线îÜ长Óø.

(9) Ì«ãÒÙ£称标识Ý¬: øúãÆÙÍîñÌ«ãÒ数ËßÙ£称.

(10) ÍÕ风Ïõ状态标识Ý¬: øúãÆÍÕ风状态(ON, AUTO, OFF)

(11) 计划Õá: øúãÆìéïÒ数Õá编织ò¦ïÒ.

î¤编织Ì«ãÒñééÄ ¡°F7¡±键ûú 4 êÈ数í®ò¦ïÒÞÅéÄ

(12) ßæ产Õá: øúãÆ总ßæ产îÜ数Õá: ïÃ击 ¡°0¡±键删ð¶.

(13) ÞÅéÄ链条ßí号: 6 个Ê¦ÞÅéÄ链条ñé, øúãÆÙÍîñÞÅéÄîÜ号码(1—6)

(14) 当îñ Step, øúãÆ编织ñé当îñ Step 号码.

(15) 缝针: øúãÆ链条ß¾ò¦ïÒîÜ当îñ Step îÜ缝针¡£

î¤编织Ì«ãÒñéïÃ击 ¡°F8¡± 键Ê¦换??值.

(ÞÅéÄ¡è,¡é键+SET 键)

(16) 当îñ Step 长Óø: øúãÆ当îñ链条 Step ß¾ò¦ïÒîÜÖØ线数.

(17) 当îñ Step áÜÓø: ÙÍîñ进ú¼ñéîÜ进ïïáÜÓø

(18) 现阶Ó«动íÂ: øúãÆ现阶Ó«动íÂ内é».

Wait: ßÎ胶, ý¨跟Ôõîï状态动íÂ.

Pat: 颈Ý», î¼Ý»Ôõü£úþîÜ编织.

F.S:1-40 îÜ号码 ->该 AIRCAM 动íÂ.

(19) øúãÆ错误画Øü: øúãÆ断针, Óü线Ôõ错误状态.

ð¯4 íñ ÊÀÍíÒöÞÅéÄÛ°Ûö

1. 编织Û°ãÒ(WORK): 键盘开关处éÍ ¡°WORK¡±状态, ãÀ编织袜íîÜÛ°ãÒ.

÷Áç´ ENG öÜâ¦ - ¨ç KOREA-ROBOT
1. êúÕá : ¨è
X êÈöÇ : ¨é
áÜÓø ¡æ ¨ì ¨ë õÂ 长Óø ¨î
ßæ产Õá : ¨ò
øºòÄÌ«ãÒ : 1 2 C
链条Ù£í® : ¨í
Ì«ãÒÙ£称 : ¨ï
ÍÕ风Ïõ状 : ¨ð
F7 ) 计划Õá : ¨ñ
C ßí号 Step 长Óø áÜÓø 动íÂ F8 缝针
¨ó ¨ô 16 17 18 ¨õ

(1) (¡°F1¡±键)-ïÎò线ÖØ进ú¼, ñþî¤ü£样编织状态Ê¦Òö(链条ïÎò状态)

(2) CYCLE END (¡°F4¡±键)-编织ìéñþ袜íý¨ïÎòî¤ê«êÈöÇîÜÍíÒö.

(3) îï体ÞÜíõóìý(¡°F4¡±键)

-编ð¤ñé断线时,抬ÞÜíîÜÍíÒö, ïÃ击 1 ó抬õóîïÝ»ÞÜí, î¢ïÃ击ÞÜíüÞ

Óðê«êÈ.

(4) î¸áÜ(¡°F5¡±键): ÜôÎ·现î¤áÜÓø, 约 150RPM îÜáÜÓø动íÂ.

(5) RING BLOWER ON, OFF(¡°2¡±键)- RING BLOWER 发动ÏõïÎòÐà启

动, ñþ î¤ ¡°ON¡±, ¡°AUTO¡±Û°ãÒ时运ú¼.

(6) 设öÇ编织ÕáÐàí»动ïÎò(¡°F7¡±)

-编织ìéïÒ数Õáý¨, î¤ê«êÈé©ïÎò时ÞÅéÄ.

-F7 键+4 êÈ数í®. ÏõÌþïÎòý¨, Ðà时设öÇ.

(7) ßæ产Õáôøã·ûù(¡°0¡±)-ßæ产ÕáøúãÆ为¡±0¡±îÜÍíÒö.

(8) 减á´长Óø(¡°¡é¡±键)-编织长Óø减á´ ¡°1 ûä 4 长Óø(??)¡±

(9) 缝针调ïÚ(¡°F8¡±)-编织ñé调ïÚÊÀÝ»ÝÂ缝针îÜÍíÒö, î¤链条ß¾调ïÚò¦ïÒîÜ

ÊÀ编码(1—8)îÜ实际缝针值îÜÍíÒö.

¡è,¡é: 调ïÚ??值 , SET 键, ESC 键: èÇà÷调ïÚ.

2£®ïïßíÛ°ãÒ£º 键盘开关处éÍ¡°PROG¡°Û°ú¾£¬Ê¦ì¤执ú¼ÊÀ种设öÇ£¬ 检查£¬

软盘îÜ输ìý£¬õóìýîÜÛ°ãÒ¡£

* î¤编织Û°ãÒñé÷ê键盘开关转Óð¡°PROG¡°Û°ú¾õó现åýù»画Øü

-ïïßíÛ°ãÒ画Øü-

* î¤ó®状态ù»ïÃ¡°1¡±£¬¡°2¡±£¬¡°3¡±£¬¡°4¡±Ôõ击ßÓ应îÜ键ö¦õó现Û°ãÒ画

Øü¡£

(1)设öÇÛ°ãÒ¡°1¡±键

¡®设öÇÛ°ãÒ¡¯ | £¨0£©设öÇê«ïÃ £¨1£©设öÇêúÕá £¨2£©设öÇÍÕ风Ïõ £¨3£© 设öÇ计划Õá £¨4£©Ùé £¨5£©设öÇý¨跟ïáæ´êÈöÇ £¨6£©àÁ转Û°ãÒ £¨7£©ý¨跟Ê¥减áÜ £¨8£©编织Û°Ûö £¨9£©缝针ÞÅéÄÛ°Ûö £¨ F1£©设öÇ针数 £¨F2£©设öÇ F-时间 £¨F3£©ßÎ胶£¬缝针áÜÓø
ESC£¬0—9 ñé选ìé¡£

-设öÇÛ°ãÒ画Øü-

1)设öÇ编码Ðï圆ïÃ设öÇ£º ¡°0¡°键

ÏõÌþôøÑ¢设öÇ时£¬ù±须设öÇ编码Ðï 0 ïÃ设öÇ

编码Ðï圆ïÃãÀÍóð¤动íÂñéõÌÐñÜâîÜêÈöÇ£¬á¶ì¤õÌôø设öÇÐà试运ú¼时ù±须设öÇìéó¡£

圆ïÃêÈöÇïÒ为õÌù»边Ó针ñéãýò¦ÏõÌþñéäç£¿

设öÇ时Ñ¢£º ôð换针数ý¨£¬ûä CPU Ïõ÷ùôð换ý¨ù±须ñìãæ设öÇ圆ïÃ

Û°Ûö£º éÄâ¢转动ÏõÌþ£¬ Ó针ñéäç经过标ñ×CAM 时£¬即£¬ ß¾ËÛý¨õÌù»á÷

时£¬调ïÚÏõÌþ£¬ïÃ击¡°SET¡°

这时ïÃ击¡®SET¡¯键£¬ ê«ïÃ设öÇ为现î¤êÈöÇ£¨2£©¡®ESC¡¯£º ö¢á¼ê«

ïÃÞÅéÄ键£º¡®SET¡¯----设öÇê«ïÃ时

¡Ú¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯:---设öÇ编码ÐïÛ°ú¾时£¨ÏõÌþ处éÍïáÛ°ú¾时£¬ïÒ为 编码Ðï

数í®é©ñòÊ¥£©

¡Ú¡®F1¡¯£¬¡®F6¡¯—设öÇ编码Ðï圆ïÃ档ó£¨决ïÒß¾ã®ûäù»Ë½ãÀÜúïÒ为圆ïÃ£©

¡Ú øúãÆéÄ户尽Ê¦ÒöÜôé©ðÃíÂ¡£

2£©设öÇêúÕá£º¡®1¡¯键

ÞÅéÄÛ°Ûö£ºî¤设öÇÛ°ãÒñéïÃ击¡®1¡¯键

õó现ÎÃ标£¬æÔý¨ò¦ïÒ数í®ý¨£¬ ïÃ击¡®SET¡¯键

ÞÅéÄ键£º 数í®键£¨ïÒ为 3 êÈ£©£¬¡®SET¡¯£ºèÇà÷ò¦ïÒ

¡®F1¡¯£º 检查ÍíÒö£¬ 发动Ïõ处éÍ¡®ON¡¯£¬¡®OFF¡¯

3£©设öÇÍÕ风Ïõ£º¡®2¡¯键

ÍíÒö£ºÍÕ风Ïõ马达ò¦ïÒ为í»动£¨ìéÚõ编织时断电üùÍý£©£¬ìéòÁ启动£¬

ïÎò£¨检查ÔõÐìöâ£©状态¡£

ÞÅéÄÛö£º ïÃ击¡®2¡¯键

õó现ÎÃ标ÞÅéÄ ¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯键ò¦ïÒý¨£¬ïÃ击¡®SET¡¯键

ÞÅéÄ键£º¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯键£º ON£¬ OFF£¬AUTO ñé选择

¡®SET¡¯£ºèÇà÷设öÇ

¡®ESC¡¯£ºö¢á¼键

4£©设öÇ计划ßæ产Õá£º ¡®3¡¯键

ÍíÒö£º 编织设öÇîÜ数Õáý¨í»动ïÎò

ÞÅéÄÛö£º ïÃ击¡®3¡¯键

õó现ÎÃ标ý¨输ìý 4 êÈ数í®£¬ïÃ击 SET 键

ÞÅéÄ键£º 数í®键£º 设öÇ编织Õá

¡®SET¡¯£ºèÇà÷设öÇ

¡®ESC¡¯£ºö¢á¼键

¡®DEL¡¯£ºÜôÞÅéÄ键

5£©设öÇý¨跟ïáæ´êÈöÇ£º ¡®5¡¯键£¨âÍé©ÚË码£©

ÜâêÈöÇì«设öÇ为ê«ïÃîÜ 180 ÓøÚãÛ°ú¾£¬ Ó£ý¨跟编织ß¾êó问题时£¬ Ê¦ì¤ñìãæ确认êÈöÇûú设öÇ

¡Ú ó®ÍíÒöñ«é©ÞÅéÄî¤ý¨跟îÜ编织开ã·ÐàõÌý¨阶Ó«£¬ 应ñ×确设öÇ£¬ ÏõÌþ实际ïá

æ´时£¬ é©经ßÈ÷×过ó®êÈöÇ

ÍíÒö£º ò¦ïÒý¨跟£¿£¿îÜêÈöÇ

ÞÅéÄÛö£º ïÃ击¡®5¡¯键£¬õó现ì¤ù»画Øü£¬éÄâ¢÷ê转动ÏõÌþÓ针ñéäçûú弯ÍØïÃ

£¨é©ïáæ´îÜïÃ£©ìéöÈý¨£¬ïÃ击¡®SET¡¯键输ìýÐìêÈöÇ¡£

¡®SET¡¯£º输ìý键

¡®ESC¡¯£ºö¢á¼键

<> Heel rarate position setting mode<>
Zero – Enc 001 003 0222 0421 <> Heel Center Position is 101.

6£©设öÇý¨跟àÁ转Û°Ûö£ºÜôÞÅéÄ

7£©设öÇý¨跟Ê¥减áÜÓø£º¡®7¡¯键£¨âÍé©ÚË码£©£¬与 FE Drumless Ùé关îÜÍíÒö

ÍíÒö£º 编织ý¨跟时为调ïÚàÁ转Û°ú¾îÜêÈöÇò¦ïÒ¡£

<> Input Speed for Control Reversing 1. 1,2,3,4th Down Speed : 250,250,250,010 2. 1,2,3,4,5 Gap for Heel : 050,000,100,020,004

Down Speed 1st: ÜôÞÅéÄ

Down Speed 2st: ÜôÞÅéÄ

Down Speed 3st: ÜôÞÅéÄ

Down Speed 4st: ÜôÞÅéÄ

Gap 1st: ÜôÞÅéÄ

Gap 2nd: ÜôÞÅéÄ

Gap 3 rd: ÜôÞÅéÄ

Gap 4th: ÞÅéÄ 0£¬1£¬2£¬3£¬£¬ 数í®êÆÓÞïáæ´êÈöÇ为òîÜïáàÁ转êÈöÇ缩á³

Gap 5th: 0£¬1£¬2£¬£¬£¬15£¬ 数í®êÆÓÞæ½àÁ转êÈöÇñòÊ¥¡£ ý¨跟执ú¼数í®ÍÔ

时£¬为处×âÞÅéÄ

ÞÅéÄÛ°Ûö£º î¤设öÇÛ°ãÒß¾ïÃ击¡®7¡¯键£¬ ì¤ý¨跟减áÜ设öÇÛ°ãÒ进ìý

ÞÅéÄ键£º ¡®ESC¡¯£ºö¢á¼èÇà÷键£¬

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£º选择ß¾ù»数í®键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£º选择ñ§éÓ数í®键

数í®£¬¡®SET¡¯£º设öÇò¦ïÒ值

áóËÇèÇà÷ý¨£¬ ïÃ击¡®ESC¡¯键õó现ãÀÜúÜÁðíáóËÇ内é»¡£

£¨画Øü显ãÆåýù»£©

¡®changing data.ok?¡¯(SET/ESC)

ïÃ击¡®SET¡¯ 键ÜÁðíáóËÇ内é»

ïÃ击¡®ESC¡¯ÜôÜÁðíáóËÇ内é»

ÙéáóËÇ时÷Üõó¡£

8£©设öÇ编织Û°Ûö£º ¡®8¡¯键

ÍíÒö£º 设öÇ编织Û°ÛöîÜÛ°ãÒ£¬ êóß²种Û°ãÒ

选择 1£¬ö¦äÎ 1 号ü£úþ编织¡£

选择 2£¬ ö¦äÎ 2 号ü£úþ编织¡£

选择 3£¬ö¦äÎ 1 号ûú 2 û¿ü£úþÊÀ编织 1 ó£¬ 这时与链条ÞÅéÄ 1 号ûú 2 号îÜ

线编织¡£

£¨ñ§éÓîÜ袜íû¡状ÜôÔÒ时ÞÅéÄ£©

ÞÅéÄÛ°Ûö£º î¤选择Û°ãÒß¾ïÃ击¡®8¡¯键

ÞÅéÄ键£º¡®1¡¯键£ºò¦ïÒ 1 号Ì«ãÒ编织£¬¡®2¡¯键£ºò¦ïÒ 2 号Ì«ãÒ编织

¡®3¡¯键£ºò¦ïÒ 1 号ûú 2 号轮Ûã编织Û°ãÒ

¡®SET¡¯键£º ò¦ïÒèÇà÷

9£©设öÇ缝针ÞÅéÄÛ°Ûö£º¡®9¡¯键

ÍíÒö£º 缝针ãÀî¤链条ß¾ò¦ïÒé©ÞÅéÄîÜ缝针号£¨1—8£©ý¨£¬实际缝针值ãÀî¤

编织Û°ãÒß¾îÜ¡®F8¡¯键ò¦ïÒûä设öÇÛ°ãÒß¾ò¦ïÒó®ÍíÒö¡£

ÞÅéÄÛ°Ûö£º ïÃ击¡®9¡¯键

Tights 缝针调ïÚ值

Tights 袜íîÜ缝针ãÀ运ú¼时é©Òö细Ú°ò¢调ïÚ¡£

ó®Û°ãÒß¾ïÃ击¡®F3¡¯£º Tights Stitch Value: ìé边õó现ÎÃ标¡£

这时 Tights éÄ细Ú°调ïÚ值输ìý为 2 êÈ数ý¨£¬ïÃ击¡®SET¡¯键ö¦ÜÁðí£¬ ïÃ击

¡®ESC¡¯键ö¦ö¢á¼¡££¨ó®数í®变ìéó时ò¦ïÒñòÊ¥ûä减á´Õá£©

Tights 缝针调ïÚãÀ输ìý链时£¬î¤缝针êÈöÇß¾ñòÊ¥ÍíÒö时 ¡®+1¡¯¡®+2¡¯Ôõøú

ãÆ£¬缝针减á´ÍíÒö时¡®-1¡¯£¬¡®-2¡¯ÔõøúãÆ

这时开ã·ûú结áÖ缝针ãÀî¤链ß¾ÞÅéÄ为ò¦ïÒîÜ缝针值¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£º数值áóËÇ键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºêÈöÇì¹动

¡®SET¡¯£ºò¦ïÒèÇà÷键

¡®ESC¡¯£ºö¢á¼键

<>1. Set part or chain stitch.<> ------------------------------------------------------------------------------ F1 : PART stitch F2 : Tights stich value : ------------------------------------------------------------------------------- <> Input each stitch for each position<> 1.Value : 10 2.Value : 20 3.Value : 20 4.Value : 30 5.Value : 30 6.Value : 30 7.Value : 20 7.Value : 20

10£©针数设öÇÍíÒö£º ¡®F1¡¯键£¨âÍé©ÚË码£©

ÞÅéÄÛö£º ïÃ击¡®F1¡¯键£¬î¤针数øúãÆêÈöÇß¾£¨画Øüß¾Ó«£©3 êÈ数í®设

öÇ针数¡£

变针数ý¨£¬ ïÃ击¡®SET¡¯键确认¡£

¡Ø 变针数îÜ话£¬ö¦ÐñÜâ值å¥跟ó·变£¬ á¶ì¤ÞÅéÄ时£¬ âÍé©确认¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£º数值áóËÇ键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºêÈöÇì¹动

¡®SET¡¯£ºò¦ïÒèÇà÷键

¡®ESC¡¯£ºö¢á¼键

11£©F-时间设öÇÍíÒö£º ¡®F2¡¯键£¨âÍé©ÚË码£©

ÍíÒö£º设öÇ F-时间îÜÍíÒö£¬Ê¦ò¦ïÒ 1—6£¬ ìéÚõÞÅéÄ为 3¡£

ÞÅéÄÛö£ºïÃ击¡®F2¡¯õó现Ê¦设öÇîÜ画Øü£¬ éÄáóËÇ键ò¦ïÒ数值¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£º数值áóËÇ键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºêÈöÇì¹动

¡®SET¡¯£ºò¦ïÒèÇà÷键

¡®ESC¡¯£ºö¢á¼键

12£©ßÎ胶£¬ ïÄ贴áÜÓø设öÇÍíÒö£º ¡®F3¡¯键£¨âÍé©ÚË码£©

ÍíÒö£º 设öÇßÎ胶滚÷ÕáÜÓøÐàïÄ贴áÜÓøîÜÍíÒö¡£

ÞÅéÄÛö£º ïÃ击¡®F3¡¯键£¬ õó现Ê¦设öÇîÜ画Øü¡£ éÄêÈöÇì¹动键ßÎ胶áÜÓø£¬

Û°ú¾£¬ ïÄ贴áÜÓøñé£¬ì¹ÓðâÍé©îÜêÈöÇý¨£¬ì¤áóËÇ键ò¦ïÒ数值¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£º数值áóËÇ键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºêÈöÇì¹动

¡®SET¡¯£ºò¦ïÒèÇà÷键

¡®ESC¡¯£ºö¢á¼键

¡Ø ßÎ胶滚÷ÕáÜÓøÐàïÄ贴 MOTOR áÜÓøãÀò¦ïÒîÜ数í®êÆá³áÜÓøêÆöá£¬ 数í®êÆÓÞáÜ

ÓøêÆØ·¡£

¡Ø 画Øüß¾éÄ¡è¡éÊ¦ËÇ变ßÎ胶滚÷ÕàÁ转Û°ú¾¡£

Gum spd(0—15): ò¦ïÒßÎ胶滚÷ÕáÜÓø£¨¡®001¡¯为õÌöá£©

Up, Dn:ò¦ïÒßÎ胶滚÷ÕÛ°ú¾

Stitch spd(0—3): ò¦ïÒïÄ贴 MOTOR áÜÓø£¨¡®1¡¯为õÌöá£©

Gum spd(0-15) Up,Dn : Stitch spd(0-3)
04 ¡è 03 [ key : Up, Dn, ¡ç , ¡æ, Set, Esc ]

(2) 检测Û°ãÒ ¡®2¡¯键

检测Û°ãÒ | (0)CAM ìýõó(Ëð¤) (1)ðàöÜÑ¦ ïÇËþ (2)ÞÜí ,ßÎÎïïÇËþ (3)AIR ºí·ÏïÇËþ (4)øºØ§Ñ¦ ïÇËþ (5)ï³ÒàËõ ïÇËþ (6)ÜîöÜØ©Ó¹ ïÇËþ (7) (8) (9)
ESC ,0~9 Ó×ñé àÔ ìé ËÁ

£¨检测Û°ãÒ 画Øü £©

1£©AIRCAM õóìýËð¤检测£º ¡®0¡¯键£¨âÍé©ÚË码£©

Ëð¤选择ÊÀ AIRCAM îÜ运ú¼£¬ 运ú¼ñéõó现异ßÈ时ûä÷åâ¨ï×况时ÞÅéÄ

ÞÅéÄÛ°Ûö£º éÄ选择键选择ÊÀ AIRCAM£¬ïÃ击¡®SET¡¯键ö¦Íö气ñ®

IN/OUT¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£º AIRCAM 选择键

¡®SET¡¯£º IN/OUT 键

¡®ESC¡¯£º 结áÖ键

2£© 调针Ïõ检测£º ¡®1¡¯键

1F:
P.H:
5C:
1C
cylinder
Gum
16 15 14 13 |
4C:
3C:
1C-Yarn
2C:
F1 : Set : ¡è,¡é: ¡ç,¡æ: ESC :

ÞÅéÄÛ°Ûö£º

1.îï体->ïÃ击¡®1¡¯键检查ïÚ个 AIRCAM£¬éÄ¡®SET 键确

认运ú¼¡£

2.õÎ查->ïÃ击¡®2¡¯键 检查äÎÊÀ团í£¬单数ûú双数îÜ阶Ó«运转¡£

éÄ团íì¹动键£¬ì¹ÓðâÍé©îÜ团íý¨£¬ éÄ¡®SET¡¯键确认¡£

3. 顺ßí-> ïÃ击¡®3¡¯键£¬检查ÊÀ团íäÎ阶Ó«顺ßíì¹动¡£

éÄ团íì¹动键ì¹动ÓðâÍé©îÜ团íý¨£¬éÄ¡®SET¡¯键确认动íÂ¡£

4. í»动-> ïÃ击¡®4¡¯键£¬ 选择ÊÀ团í 阶Ó«£¬ 检查Ðì运ú¼¡£

5. â¢动-> ïÃ击¡®5¡¯键£¬选择ÊÀ团í 阶Ó«£¬ 检查Ðì运ú¼¡£

éÄ团íì¹动键ì¹动ÓðâÍé©îÜ团íý¨£¬阶Ó«选择键确ïÒ阶Ó«£¬

éÄ¡®SET¡¯键确认动íÂ¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£º调针ÏõÊÀ阶Ó«选择键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£º调针Ïõ团íì¹动键

¡®SET¡¯£º运ú¼键

¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

3£©ÞÜí£¬ßÎ胶检测£º ¡®2¡¯键

ÞÅéÄÛö£º éÄ团íì¹动键 选择ÊÀÞÜíý¨£¬ éÄ¡®SET¡¯键确认运ú¼¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£ºÊÀ阶Ó«选择键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£º团íì¹动键

¡®SET¡¯£º运ú¼键

¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

¡®F1¡¯£ºí»动õóìý键¡£

4£©检测 AIR Block£º¡®3¡¯键

AIR Ëþö´ |
49~60 ãÀ çãÝá |
ÞÅéÄËõ
F1: í»ÔÑ SET:â¢ÔÑ ¡è,¡é : +.-10 ¡ç,¡æ :+,-1 ESC

ÞÅéÄÛ°Ûö£º 选择âÍé©îÜ AIR 号£¬éÄ¡®SET¡¯键确认运ú¼¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£ºß¾ù»ì¹动键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºñ§éÓì¹动键

¡®SET¡¯£º运ú¼键

¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

¡®F1¡¯£ºí»动õóìý键

5£©编码Ðï检查£º ¡®4¡¯键

ÞÅéÄÛ°Ûö£º确认编码ÐïîÜ运ú¼

ÞÅéÄ键£º ¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

6£©键盘检查£º ¡®5¡¯键

ÞÅéÄÛ°Ûö£º 检查键盘ÐàÊÀ种状态øúãÆÝ¬¡£

ïÃ击键盘£¬画Øüß¾显ãÆ键盘îÜ数值¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®F1¡¯£º LED øúãÆÝ¬í»动检查键

¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

7£©ïÄ贴 MOTOR 检查£º¡®6¡¯键

ÞÅéÄÛ°Ûö£º éÄêÈöÇì¹动键检查ïÄ贴 MOTOR êÈöÇ¡£这时ßÎ胶£¿£¿å¥ÔÒ时

转动¡£

ïÃ击键盘£¬该数值显ãÆî¤画Øü¡£

ÞÅéÄ键£º

¡è¡¯,¡®¡é¡¯£º MOTOR êÈöÇì¹动键

¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

(3) ÙþËìÛ°ãÒ£º¡®3¡¯键

3.ÙþËìÛ°ãÒ ìý õó | (0)ÐñÜââ¦Ëß R/W (1)ÔÁ,ÞÐü£úþ, (2)ÔÁ, ÞÐ鏈ðÉ (3)ÔÁ,ÞÐ F.S (4)ÔÁ,ÞÐð«ü£ (5)CPU ïïßí (6)øºòÄûþØü (7) ACT ïÇËþûþØü (8)AIR ïÇËþûþØü (9)鏈ðÉ àÔ÷ÉûþØü
ESC ,0~9 Ó×ñéàÔ ìé ËÁ

*ÍìÔÒÞÅéÄ键

¡®SET¡¯键£º 读ö¢ÎÃ标ò¦ïÒîÜÙþËìý¨ÜÁðíî¤Íóð¤Ðï¡£

¡®ESC¡¯键£ºö¢á¼读ö¢ÙþËì

Û°ú¾键£º¡è¡¯,¡®¡é¡¯¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºì¹动画ØüîÜÎÃ标¡£

F1¡¯键£ºÍóð¤ÐïîÜ数ËßÜÁðíî¤现êóîÜÙþËì时ÞÅéÄ¡£

F2¡¯键£º另ðíîÜ时ý¦ÞÅéÄ

-画Øüù»Ó«õó现åýù»£¬输ìý 4 êÈ数ý¨ïÃ击¡®SET¡¯键

Input file name: KR

¡Ú ñ¼ëòÞÀ项£º

¨ç 尽ÕáÞÅéÄãæÌ«ãÒîÜí¸盘¡£

¨è ÙþËì删ð¶ý¨ÞÅéÄ时£¬êóÊ¦Òöõó现错误

¨é 将ü£úþÜÁðíî¤í¸盘îÜ时ý¦

¨±800COSEü£úþ ÜôÒöÜÁðí

¨² ÐÆËßü£úþ编织Û°ãÒ£¬1号ü£úþûú2号ü£úþí»动ÜÁðí

¨ê í¸盘ß¾ÞÅéÄñéîÜÙþËìÙ£ÔÒ样îÜ时ý¦£¬ ÜôÒö另èâ处×â£¨Üôõó现错误£©应

确认ÙþËìÙ£¡£

1£©ÐñÜâ数Ëß READ/WRITE£º ¡®0¡¯键

将ÜÁðíî¤ROM îÜÐñÜâ数ËßÜÁðíî¤í¸盘ûä读ö¢í¸盘ñéîÜ数Ëßý¨输ìýÓð ROM

îÜÍíÒö---连续íÂ业时ÞÅéÄ¡£

2£©ü£úþ数Ëß READ/WRITE£º¡®1¡¯键

读ö¢éÄïïßíð¤íÂîÜ图û¡ÙþËìûäÍóð¤Ðïß¾áóËÇîÜÙþËìÜÁðíî¤í¸盘ß¾¡£

3£©链条数Ëß READ/WRITE£º¡®2¡¯键

读ö¢Drumless-WIN 链条ïïßíð¤íÂîÜ链条ÙþËìûäÍóð¤Ðï ß¾áóËÇîÜÙþËìÜÁ

ðíî¤í¸盘ß¾¡£

4£©FIXED SEL READ/WRITE£º ¡®3¡¯键

读ö¢Drumless-WIN 链条ð¤íÂîÜ F.S 数ËßÙþËìûäÍóð¤Ðïß¾áóËÇîÜÙþËìÜÁðí

î¤í¸盘ß¾¡£

5£©ð«ü£Ïõ数Ëß READ/WRITE£º ¡®4¡¯键

读ö¢Drumless-WIN 链条ïïßíð¤íÂîÜð«ü£Ïõ数ËßÙþËìûäÍóð¤Ðïß¾áóËÇîÜ

ÙþËìÜÁðíî¤í¸盘ß¾¡£

6£©CPU ïïßí READ£º¡®5¡¯键

读ö¢ð«ÍêîÜñ«é©ïïßí时£¬ ÞÅéÄ¡£

£¨ì¤ý¨áóËÇÞÀ项ûäã®级时ÞÅéÄ£©

7£©编织画Øü READ£º ¡®6¡¯键

读ö¢ð«ÍêîÜ画Øü时ÞÅéÄ

-áóËÇ编织Û°ãÒý¨£¬î¤í¸盘ß¾读ö¢£¬ ñìöÇ画Øü时ÞÅéÄ¡£

8£©Act, 检查画Øü READ£º¡®7¡¯键

读ö¢ð«ü£Ïõ检查画Øüý¨£¬ñìöÇ画Øü时ÞÅéÄ¡£

9£©Air, 检查画Øü READ£º¡®8¡¯键

读ö¢ÊÀ AIRCAM 动íÂ检查画Øü£¬ñìöÇ画Øü时ÞÅéÄ¡£

1) 链条选择画Øü READ£º ¡®9¡¯键

读ö¢链条Û°ãÒ选择画Øü£¬ñì组画Øü时ÞÅéÄ

11£©¡®F1¡¯+¡®1¡¯£¬¡®2¡¯£¬¡®3¡¯£¬¡®4¡¯£¬¡®5¡¯£º输ìýÊÀÛ°ãÒ画Øü£¨设

öÇ£¬检查£¬ÙþËì£¬编辑£©时ÞÅéÄ¡£

12£©¡®F2¡¯+¡®1¡¯£¬¡®2¡¯£¬¡®3¡¯£¬¡®4¡¯£¬¡®5¡¯£º输ìý输ìýÙþËì OK ãá

ãÓ£¬输ìýÙþËìÜôÕÞãáãÓ£¬ 链条编辑画ØüîÜÌíÍ±ãáãÓ图时ÞÅéÄ¡£

¡Ø Øß个ÙþËì读ö¢Û°ãÒñéõó现åýù»画Øü£¬ ö¦ãÀí¸盘ÜôÕÞûäÜôÒö读ö¢书区£¬é©ñìãæ

执ú¼¡£

ÝÕÕÞ äÎ ESC

¡Ø õó现åýù»ãáãÓ属ïáßÈ读ö¢¡£

åÐû¿ äÎ ESC

ù±须显ãÆó®ãáãÓ£¬î¦ãÀÍóð¤ÐïîÜ数Ëßù¬ïáßÈ读ö¢¡£

(4) 编辑Û°ãÒ£º ¡®F4¡¯键

4.øºòþÛ°ãÒ | (0) (1) 鏈 â¦Ëß (2)F¤Ñ S â¦Ëß (3)ü£úþìíïï (4)ð«ü£â¦Ëß (5)ü£ úþâ¦Ëß (6)JACK ÛÉæê áóïá (7)ÐñÜâêÈöÇ (ÊÇÓø) (8)ÐñÜâêÈöÇ(öÜ) (9)O¡¯rtn 鏈ðÉ

£¨编辑Û°ãÒ画Øü£©

1£©链条数ËßîÜ编辑£º¡®1¡¯键

1£®链条Û°ãÒ 1 2¡£链条Û°ãÒ 2 3£®链条Û°ãÒ 3 4¡£链条Û°ãÒ 4 5£®链条Û°ãÒ 5 6¡£链条Û°ãÒ 6
¡¶选择键£º 1£¬2£¬3£¬£¬£¬£¬6¡·ESC£ºö¢á¼

6 个链条Û°ãÒñé××éÄ号码键选择ìé个£¬ïÃ击¡®SET¡¯键¡£

POS£¬STEP£¬FS¡£N£¬DIR£ºéÄß¾ù»键ÌÚ换数Ëß内é»¡£

这时õó现ãÀÜúÌÚ换画ØüîÜãáãÓ£¬í¥åùîÜ数í®输ìýãÀ确ïÒÎÃ标ý¨£¬ì¤数í®输ìýÛ°Ûö输ìý¡£

< Edit Chain Data – 001 >
POS : Start FS.N :001 R-1:1, 1&1 1C:0, 1&1 Size:0002 R-2:1, 1&1 2C:0, 1&1 Spd:100 R-3:1, 1&1 3C:0, 1&1 Sti:10 R-4:1, 1&1 4C:0, 1&1 Dir : F R-5:1, 1&1 5C:0, 1&1 R-6:1, 1&1 PH1:0, 1&1 R-7:1, 1&1 PH2:0, 1&1 R-8:1, 1&1 PH3:0, 1&1 Gum-spd : 01 RUB:1, 1&1 ETC-act : M-D:0, 1&1 D P:OFF SDC:OFF Oil:OFF D.A:OFF S.O:OFF [ Sub Chain info : Block: Step: ]

¨ç D.P: down ÞÜí鱼£¨pike£©,ÎÃ标î¤ETC-act 时£¬ïÃ击¡®1¡¯键ö¦ON/OFF

¨è SDC£º删ð¶袜î¼ü£样£¬ ÎÃ标î¤ETC-act 时£¬ ïÃ击¡®2¡¯键ö¦ON/OFF

ó®ÍíÒöãÀü£úþß¾êó袜î¼ü£样£¬Ó£é©编织à÷ê«体时£¬变à÷¡®ON¡¯

¨é OIL£º启动êú泵£¬ÎÃ标î¤ETC-act 时£¬ïÃ击¡®3¡¯键ö¦ON/OFF

将êú泵î¤现 STEP ß¾启动时变à÷¡®ON¡¯即Ê¦¡£

实际动íÂãÀ设öÇÛ°ãÒ îÜ¡®êú/ò¨¡¯ò¦ïÒ数í®ûú连ïÈ动íÂ¡£

¨ê D.A£º结Ý»ÝÂ启动£¬ÎÃ标î¤ETC-act 时ïÃ击¡®4¡¯键ö¦ON/OFF¡£

¨ë S.O£º袜íõóÏ¢îÜ启动£¬ÎÃ标î¤ETC-act 时£¬ïÃ击¡®5¡¯键ö¦ON/OFF¡£

(4)编辑Û°ãÒ£º ¡®F4¡¯

4£®编辑Û°ãÒ | 0£®ÊÀ F 颜ßäò¦ïÒ编辑 1. 链条数Ëß 2£®F-S 数Ëß 3.ü£样计划 4£®ð«ü£Ïõ数Ëß 5.ü£样数Ëß 6£®插ÍîÛÉÖªáóËÇ 7.ÐñÜâêÈöÇ£¨ÊÇÓø£© 8£®ÐñÜâêÈöÇ£¨针£© 9.Q¢¥rtn 链条
ESC £¬ 0~9 ñé选ìé

ÊÀ 0£©F îÜ颜ßä编辑ÍíÒö£º ¡®0¡¯键

ÊÀ F îÜÞÅéÄ颜ßäÐñÜâÔ´ò¦ïÒ£¨2C 1 号ãÀ红ßä£¬3C1 号ãÀ兰ßä Ôõ£©ÐÆËßï×况âÍé©ñì叠ÍíÒö£¬F£¨Act£©Òö编辑ìòù¼âÍé©îÜ颜ßä¡£

î¤这种ï×况ÞÜíÜô运ú¼£¬ ñþãÀ调针Ïõ运ú¼£¬ù±é©îÜÞÜíé©预à»运ú¼ÞÅéÄ¡£ÐñÜâ颜ßäïÒ义åýù»

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1F | ¡ß |  |  |  |  |  |  |  | ¡ß |  |  |  |  |  |  |  |
2C |  |  |  |  | ¡ß |  |  |  |  |  |  |  | ¡ß |  |  |  |
3C |  | ¡ß |  |  |  |  |  |  |  | ¡ß | ¡ß |  |  |  |  |  |
1C |  |  |  |  |  |  | ¡ß |  | ¡ß |  |  |  |  |  | ¡ß |  |
4C |  |  |  |  |  | ¡ß |  | ¡ß |  |  |  | ¡ß |  |  |  |  |
5C |  |  |  | ¡ß |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¡ß |  | ¡ß |

1F act£ºýÙßä£¬ ä¢üéßä ÐñÜâ

2C act£º红ßä£¬ 鲜红

3C act£º兰ßä£¬ 鲜蓝£¬ 鲜绿

1C act£ºä¢üéßä£¬Êèßä£¬ 黄ßä

4C act£ºí¹ßä£¬ 鲜üéßä£¬鲜青ßä

5C act£º青ßä£¬ 鲜í¹ßä£¬ ÛÜßä

* ÊÀ颜ßäò¦ïÒ号码 0£º 1F£¬ 1£º 3C-1£¬ 2£º MESH £¬ 3£º 5C-1£¬ 4£º 2C-1£¬5£º

4C-1£¬ 6£º 1C-1£¬ 7£º 4C-2£¬ 8£º RUBBER£¬ 9£º 3C-3£¬ 11£º 4C-3£¬ 12£º 2C-

2£¬ 13£º 5C-3£¬ 14£º 1C-2£¬ 15£º 5C-2

ÖÇåý£º 3C3 号颜ßäÞÅéÄ为 1F ûú 5C ñì叠时

1£©î¤PDS ß¾åýù»绘ð¤

2)î¤ó®ÍíÒö 10 号ò¦ïÒ为åýù»

| 00 01 ¡¥¡¥ | 10 | ¡¥¡¥ |  | 15
F1 |  | ¡ß ¡æ |  | ñìãæò¦ïÒ
2C |  |  |  |  |
3C |  |  |  |  |
1C |  |  |  |  |
4C |  |  |  |  |
5C |  | ¡ß¡æ |  | ñìãæò¦ïÒ

ÞÅéÄÛ°Ûö£º ïÃ击¡®1¡¯键£¬ éÄÛ°ú¾键î¤âÍé©îÜêÈöÇß¾输ìý¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®SET¡¯£º 输ìýÐàï·换 IN/OFF 状态

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£ºß¾ù»ì¹动键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºñ§éÓì¹动键

¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

¡®F3¡¯£ºîñìé个 STEP

¡®F8¡¯£ºù»ìé个 STEP

2)FIXED SELECTION 数ËßîÜ编辑£º ¡®2¡¯键

<< Edit Fix_Sel Data>> Num : 001 |
2C:20 3C:20 4C:20 5C:20 IF:20 1C:20 Cam Name : Right Stitch Cam No : 003 012 038 039 014 001 036 000 000 000 I.O : I I I I I I I I I I POS : 294 Ang Ang Ang Ang Ang Ang 000 000 000
No : 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 I.O : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POS : 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 No : 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 I.O : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POS : 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --------------------<Jac. No 001>-------------------- -----------------------1/4------------------------------- -----------------------1/2N----------------------------- -----------------------3/4------------------------------- | ÊÀ¡®F¡¯îÜ拥护卡号£¨éÄ 2 êÈ数ò¦ïÒ£© Air CAM 号码£¨3 êÈ数í®£© IN£¬OUT øúãÆ£¨ïÃ击¡®SET¡¯键Ê¦ï·换£© IN£¬ OUT 时êÈöÇ£¨ÊÇÓø£© £¨3 êÈ数í®ò¦ïÒ 输ìý 0~359 Óø£¬ 尽Õá输ìý双数åý 0£¬2£¬4£¬--358

* FIXED SELECTION 数ËßãÀú¼ïÖ动íÂá¶âÍîÜÊÀ AIRCAM îÜ动íÂûú调针ÏõîÜ动

íÂîÜ数Ëß£¬ á¶ì¤õöÝÂÖõú°内é»ý¨ðÃíÂ¡£ Ê¦ò¦ïÒ 1~40 îÜÍì 40 个动íÂ¡£

ÞÅéÄÛö£ºïÃ击¡®2¡¯键£¬ éÄÛ°ú¾键î¤âÍé©îÜêÈöÇß¾输ìý数值

ÞÅéÄ键£º¡®SET¡¯£º 输ìýÐàï·换 IN/OFF 状态

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£ºß¾ù»ì¹动键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºñ§éÓì¹动键

¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

¡®F3¡¯£ºîñìé个号码

¡®F8¡¯£ºù»ìé个号码

3)ü£úþ时间øú编辑£º

<<< Edit Pattern Schedule >>>
[Sch for Pat 1] : [Sch for Pat 2] ST End Rep Gum ST End Rep Gum 01:002 002 0100 : 01 02:003 172 0170 : 02 03:007 175 0800 : 03 04:184 210 0800 : 04 05:401 000 0766 : 05 10: : 10 [ ESC F5 F1 ]

* ÙÍîñÞÅéÄîÜü£úþãÀ 1 号£¬ ñ§边 1 号îÜ时ý¦£¬ éÓ边õó现ïïßí£¬ Îßó©编

织时 1 号ûú 2 号Ô´显ãÆ¡£

¨ç ST£ºøúãÆ开ã·£¬数í®输ìýÛöáóËÇûä输ìý

¨è END£ºøúãÆ结áÖ£¬ 数í®输ìýÛöáóËÇûä输ìý

¨é REP£ºøúãÆñì复£¬ 数í®输ìýÛöáóËÇûä输ìý

¨ê GUM£ºøúãÆ弹àõ纱另èâü£úþ£¬ éÄ¡®SET¡¯键ï·换¡®ON¡¯ûäÜôÞÅéÄ¡£

ÞÅéÄÛ°Ûö£ºïÃ击¡®3¡¯键£¬ éÄÛ°ú¾键î¤âÍé©îÜêÈöÇß¾输ìýá¶须îÜ数值¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®SET¡¯£º 输ìýÐàï·换 IN/OFF 状态

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£ºß¾ù»ì¹动键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºñ§éÓì¹动键

¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

4)ð«ü£Ïõ数Ëß编辑£º¡®4¡¯键

[Edit Jacquard] Jac. No. : 001, X_pos :001
------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 01 --------------------------------------------- --------------------------------------------- (20 ó ð«ü£) ----------------------------------------------

* ð«ü£Ïõ数ËßãÀ FIXED SESECTION 数Ëßñéò¦ïÒÞÅéÄîÜ数Ëß£¬ÊÀ调针Ïõ

îÜ动íÂ£¬ éÄ户ìòëòò¦ïÒûäÞÅéÄîÜ数Ëß¡£

* Íì 20 个调针Ïõ动íÂñéò¦ïÒÞÅéÄ£¬ î¤F-S 数Ëßñéò¦ïÒÞÅéÄ号码¡£

ÞÅéÄÛ°Ûö£ºïÃ击¡®4¡¯键

ÞÅéÄ键£º

¡®SET¡¯£º 输ìýÐàï·换 IN/OFF 状态

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£ºß¾ù»ì¹动键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºñ§éÓì¹动键

¡®ESC¡¯£ºüá复/ö¢á¼键

5)编辑ü£úþ数Ëß£º¡®5¡¯键

<Edit Pattern Dat> x_pos : 001, y_pos : 001
<This is 1F ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý X¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý XXXXXXXXXX¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý XXXXXXXXXX¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý ¡Ý¡Ý XXXXXXXXXXXXXXXXXX¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý XXXXXXXXXXX¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý ¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý XXXXXXXXXXXXXXXXX¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý X¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XX¡Ý XXXXX¡Ý XXXXX¡Ý XXXXX¡Ý XXXXX¡Ý XXXXX¡Ý XXXXX¡Ý XXXXX¡Ý XXXXX

øúãÆ现î¤êÈöÇîÜ ñ¦标 对现 î¤êÈöÇîÜ¡®ãáãÓøúãÆ¡¯

¡®F1¡¯£¬ 2C-1£¬ 3C-1 øúãÆ

¡Ý£º 1F Ì«ãÒ

X£ºøúãÆ 2C£¬ 3C£¬ 4C£¬5C Ì«ãÒ

íþÓø 总 40 个îïÝ»显ãÆ ÍÔÓø 总 2 0 个

ÞÅéÄÛ°Ûö£º ïÃ击¡®5¡¯键

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£ºß¾ù»ì¹动键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºñ§éÓì¹动键

ïÃ击¡®SET¡¯键£¬ Ì«ãÒãáãÓ栏îÜ¡®¡æ¡¯标识Û±õó现é©ÌÚ换îÜÌ«ãÒ标

识£¬éÄ¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯键ÌÚ换£¬ ïÃ击¡®SET¡¯键结áÖ¡£

¡®F3¡¯£ºú¾ß¾ì¹动 20 Ì«

¡®F4¡¯£ºú¾ù»ì¹动 20 Ì«

¡®F5¡¯£ºú¾ñ§ì¹动 40 Ì«

¡®F8¡¯£ºú¾éÓì¹动 40 Ì«

¡Ú ÐñÜâ纱£¬ êó关ßÎ胶 AIR ãáãÓ£¬ PILE ãáãÓ£¬ áÜÓøò¦ïÒÛö

– î¤Ì«ãÒ编辑ÍíÒöß¾Ê¦áóËÇÐñÜâ纱ÔõÐìöâãáãÓ£¬ Û°Ûöåýù»¡£

ó®ãáãÓãÀ针数ì¤ý¨ÞÅéÄ£¬ åýù»£º

êÈöÇ£º针数+1£¬+2£¬+3£¬+4£¬+5£¬+6£¬+7£¬+8£¬+9£¬+10£¬+11£¬+12£¬

+13£¬+14£¬+15£¬+16£¬+17

ÍíÒö£ºÐñÜâ纱 1 号£¬R2£¬R3£¬R4£¬R5£¬R6£¬R7£¬R8£¬ßÎ胶£¬ PH1£¬ PH2£¬

PH3£¬õÎ气Ïõ £¬PRM100£¬ PRM150£¬ PRM300£¬ PRM 链条£¬ 该êÈöÇ

ß¾ïÃ击¡®SET¡¯键ö¦ON/OFF£¨ïÃõó现ý¨á¼ã÷£©

6)插Íî£¨JACK£©ÛÉÖª编辑£º ¡®6¡¯键

<Set Jack array . . . . .>
01 02 03 04 05 06 07 08 1-8 : 14, 14, 14, 14, 16, 16, 16, 16 9-16: 16, 16, 16, 16, 16, 16, 00 , 00 17-24: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 25-32: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

* ÏõÌþîÜ JACK ÛÉÖª错误时£¬ éÄó®ÍíÒöÊ¦Îßôð¡£

ÞÅéÄÛö£º ïÃ击¡®6¡¯£¬éÄÛ°ú¾键î¤âÍé©îÜêÈöÇß¾输ìýâÍé©îÜ数值¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£ºß¾ù»ì¹动键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºñ§éÓì¹动键

7)ÐñÜâêÈöÇ£¨ÊÇÓø£©编辑£º¡®7¡¯键£¨âÍé©ÚË码£©

1. Feed : 2C 3C 4C 5C 1F 1C 294 227 265 000 297 038 2. Ringlet : R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 RG 000 000 000 000 000 000 000 000 000 3. GUM - : RY R-C RR RC RD1 C-1 PH1 PH2 PH3 90 90 90 90 90 80 80 80 80 4. AIR : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-10 : 260 320 310 220 220 010 060 060 065 110 11-20 : 150 160 180 090 300 300 270 270 190 190 21-30 : 000 010 220 280 280 000 000 070 000 010 31-40 : 180 150 160 065 000 000 000 000 220 312 41-50 : 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 51-60 : 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

*ó®ÍíÒöãÀ为áóËÇÊÀ动íÂÝ»£¨调针Ïõ£¬aircam£¬ÐñÜâ纱£¬ßÎ胶ßÓ关 CAM Ôõ£©

îÜÐñÜâêÈöÇ£¨ÏõÌþîÜê«ïÃ为 0 时£¬ æ½时针Û°ú¾øúãÆîÜÊÇÓø£©îÜÍíÒö£¬ õÌ

ôø设öÇÞªßÈñìé©îÜÍíÒö£¬ ÐÆËßÏõÌþ£¨ÐÆËßÍëÞÉûäÙþËì£¬ Ùé纹ÔõÏõÌþúþ

号£©Ê¦Òöêóó¬异¡£

ÞÅéÄÛö£º ïÃ击¡®7¡¯键£¬ éÄÛ°ú¾键î¤âÍé©îÜêÈöÇß¾输ìýâÍé©îÜ数值¡£

ÞÅéÄ键£º

¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯£ºß¾ù»ì¹动键

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯£ºñ§éÓì¹动键

8)ÐñÜâêÈöÇ£¨针£©编辑£º¡®8¡¯键

1.Feed : 2C 3C 4C 5C 1F 1C 107 126 147 000 165 021 2. Ringle : R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 IN : 194 194 194 194 194 194 194 194 OUT : 011 011 011 011 011 011 011 011 3. Gum : RY R-C RR RC RD1 C-1 PH1 PH2 PH3 IN : 001 030 001 öÜâ¦-10 005 004 004 004 004 OUT : 001 030 001 öÜâ¦-10 033 004 005 005 005 4. YARN - : 2C 3C 4C 5C 1C Cng.Pos : 025 025 025 025 000

1.FEED

ÊÀ 调针ÏõêÈöÇì»õó现错误发ßæ时£¬ 确认ñ×确îÜêÈöÇ£¬ 调ïÚìé两个针数ö¦Òöú°决¡£

2.RINGLE

ü£úþß¾îÜñ«ÞÜíõóìýêÈöÇý¨£¬ò¦ïÒ实际õóìýîÜêÈöÇ£¬ Ó针ñéäçÝÂ线êÈöÇ调ïÚ时£¬调ïÚ数值 调ïÚÛõ围£ºÊ¦õÌÓÞ调ïÚ£¨针数+1C£©êÈöÇ£¬

3.GUM

ßÎ胶ÞÜí£¨RY£©£¬ ßÎ胶îòÓï£¨R-C£©£¬ 滚÷Õ£¬ ñéäç£¨ù»á÷£©Ôõ动íÂ时£¬进ìý 顺ßí£ºßÎ胶ù»á÷£¨RC£©£¬õÌöá ìéÚõ镇数-10£¨1C êÈöÇé©ÍÅ虑£© ìéÚõ 1 ñ§éÓ ßÎ胶îòÓï£¨R-C£©ìéÚõ 30 ñ§éÓ£¨ÝïßÎ胶ÞÜíÓÞ 30 ñ§éÓ£©

9)Q¡Ç RTN 链条编辑£º¡®9¡¯键£¨âÍé©ÚË码£©

< Edit Re-Start Chain >
POS : Qrtn – FS.N : 038 R-1 : 0, 010 1C : 0, 0 Size :0001 R-2 : 0, 010 2C : 0, 0 Spd : 080 R-3 : 0, 010 3C : 0, 0 Sti : 01 R-4 : 1, öÜâ¦-10 4C : 0, 0 Dir. : F R-5 : 1, öÜâ¦-10 5C :0, 0 R-6 : 0, 010 PH1 : 0, 0 R-7 : 0, 010 PH2 : 0, 0 R-8 : 0, 010 PH3 : 0, 0 Gum-spd : 00 RUB : 0, 000 ETC-act : M-D : 1, â¦-20 D P : OFF SDC : OFF Oil : OFF D:A : OFFS.O : OFF [Sub Chain info : Block : Step ]

**编织Ô²ñéö¢á¼现î¤êÈöÇîÜ编织£¬ î¢ê«来êÈöÇñìãæ编织时ÞÅéÄîÜ调针Ïõ内é»£¬

éÄ链条ò¦ïÒÛ°Ûöò¦ïÒîÜÍíÒö¡£ ÍìÞÅéÄ 10STEP£¬ F.S 号码ãÀìéÚõÞÅéÄ 38£¬

39£¬ 40 号ò¦ïÒ£¬尽ÕáíÂ为与 1STEP ÔÒ样¡£ ì»ó¦2STEP ãÀ F.S 为¡®039¡¯£¬

í¥åùîÜé©统ìé£¬ 3STEP ãÀ F.S ãÀ¡®040¡¯£¬ ÐìöâîÜ 4STEP ãÀá¶êóÞÜí¡®OUT¡¯ûú£¿£¿î¤¡®IN¡¯状态ßÌ转 2 Ïê¡£

38 号 F.S ãÀìéÚõ£¿£¿F.S 内é»设öÇÞÅéÄ¡£

î¤õÌý¨STEP ù»ìé个 STEP ïÃ击¡®F7£¨END£©¡¯键¡æ POS ù»ØüîÜ<-END->

ÞÅéÄÛö£ºïÃ击¡®9¡¯键£¬ 与链条数Ëß编辑ÔÒ样îÜ办Ûö输ìý数Ëß

Ý¾Ëì

1.错误显ãÆ

挂丝设备错误

- 丝îÜ张Õô调ïÚûú状态检测

gagado ÞÜí丝õó现错误

-gagado 丝检测

挂丝ý¨边丝张Õô调节装öÇõó现错误

- 丝îÜ张Õô调ïÚ£¬ 丝状态检测

挂丝ñ§éÓ丝张Õô调节装öÇõó现错误

-丝îÜ张Õô调ïÚ£¬ 丝状态检查

丝îòï·错误

-singer Ðà丝乱÷ß检测

弹àõ纱错误

-弹àõ纱×©ûä断

针Óû错误

-âÍé©ôð换ÜôÕÞ针

针Êï应错误

-检查针îÜ状态

øúãÆËÌîÜ÷â气Ï¢

-Ú±ÞÅéÄ

AIR 错误

-Íö气压Õô调ïÚ装öÇ

Íóð¤ßÕ错误

-ÜÁ险丝ÜôÕÞÐàÏõ÷ùÜôÕÞ£¬调针Ïõ线Ïê状态ÜôÕÞ

ñ«马达错误

- î¤变极Ðï显ãÆÞÃÜ×马达

ïÄ贴éÄ STEP 马达错误

-Ïõ÷ùÜÁ险丝检测

ÍÕ风Ïõ马达õó现错误

2.连ïÈ电ê¹ý¨õÌôø检查内é»画Øü说Ù¥

驱动ñ×备èÇ毕ý¨Íóð¤Ðïß¾连ïÈ电ê¹£¬ Íóð¤ÐïÜâãó进ú¼内ðí检查ûúü£úþ数Ëß

检查ÔõÐñÜâîÜ检查£¬ ÷÷断ì¤ß¾内é»ý¨î¤画Øüß¾åýù»øúãÆ¡£

电ê¹连ïÈý¨LCD 画Øü说Ù¥

<Welcome to Knitcom Series>

1. Now checking memory:block 1(~9) test: OK or ERROR

øúãÆÊÀ块îÜÜâãó内ðí检查结Íý£¬ ïáßÈ时¡®OK¡¯£¬ 异ßÈ时¡®ERROR¡¯

¡®ERROR¡¯时ðÂã¿£º Îß换 CPU PCB

2£® Now checking chain data: OK or ERROR

链条数Ëß检查Ðà结Íý

¡®ERROR¡¯时ðÂã¿£º 1£©ñìãæ输ìý链条数Ëßý¨电ê¹ñìãæ连ïÈ

2£©êóÊ¦Òö ROM ÜôÕÞûä RAM 问题£¬Îß换ì¤ù»CPU PCB

1£®Now checkingPAT.1.数Ëß£º OK ûä ERROR

øúãÆÌ«ãÒ数Ëß检查Ðà结Íý

¡®ERROR¡¯时ðÂã¿£º 1£©输ìýé©编织îÜÌ«ãÒ

2£©输ìýÌ«ãÒ时ÔÒ样时-Ê¦Òö电ò®问题-Îß换电ò®

-Ê¦Òö RAM ÜôÕÞ-Îß换 RAM

4£®Now checking 编码Ðï PORT£º XXXX, XXXXOK ûä ERROR

øúãÆ检查编码Ðï输õóûú输ìý PORT

错误时ðÂã¿£º Îß换 CPU PCB

5. Now checking part stitch: OK or ERROR

Ýï较ïÄ贴éÄ MOTOR ûúÜÁðí RAM îÜ结Íý

¡®ERROR¡¯时£¬ 1£©ð¯ìéóÞÅéÄ时-ñìãæ输ìýïÄ贴值£¬尽Õá设öÇÛ°ãÒîÜ 9 号ñé

输ìý

2£©Ê¦Òö电ò®错误-Îß换电ò®ý¨ñìãæ输ìý

3£©RAM ÜôÕÞ时-Îß换 CPU PCB

6£®Now wait stitch motor zero: OK or ERROR

连ïÈ电ê¹ý¨£¬经ßÈ将ÚãÛ°ú¾ 转动ïÄ贴 MOTOR ý¨ïÄ贴£¿Êï应结Íý¡£

¡®ERROR¡¯时ðÂã¿ £º 1£©确认传ÊïÐïÜôÕÞ-传ÊïÐï与铁ïÈ触ý¨÷÷断传ÊïÐï

ON £¬OFF

2£© 传ÊïÐïÜêêÈöÇ-传ÊïÐïÜêîÜêÈöÇ£¬Í³ïÒû¡态Ôõ确认ðÂ ã¿

3£©确认传ÊïÐï线ÜôÕÞ-确认Ðàôð换传ÊïÐï电缆线

4£©Ê¦Òö CPU PCB ÜôÕÞ-确认 CPU Îß换

7£®Now Air-Cam reset action: ÊÀ种 AIRCAM 动íÂîÜôøÑ¢ûù£¨Íö转时£©ûäÜÁò¥ê«

来状态

8. Now actuator initil action: 调针Ïõîï体动íÂìéó£¨Íö转时£©£¬ ûäÜÁò¥ê«来状

态¡£

* ìòù¼Ý»ÝÂõó现错误时画ØüïÎò£¨éÄ¡®ESC KEY¡¯进ú¼£©£¬ìéï·ïáßÈ时画Øüí»

动变换¡£

3.链条£¬FIXED SELECTION£¬ ð«ü£Ïõ数ËßÞÅéÄÛö

* Drumless Íóð¤ÐïãÀÐÆËß链条ûú FIXED SELECTION£¬ ð«ü£Ïõ数Ëß运ú¼

¡Ý 链条 数Ëß

îï体运ú¼îÜÐñ础£¬ò¦ïÒêÈöÇ£¬ 长Óø£¬ áÜÓø£¬ ïÄ贴£¬ Û°ú¾ÐàÞÜí运ú¼

ûú FIXED SELECTION£¬ ò¦ïÒÞÅéÄÌ«ãÒ编织与ÜúÔõ

总Íìêó 100 个 STEP£¬另èâîÜ补ð¾链条£¨SUB£CHAIN£©

补ð¾链条ãÀØß个êó 10 个 STEP£¬÷åâ¨动íÂ时Ê¦ÞÅéÄ¡£

¡Ý FIXED SELECTION 数Ëß

ò¦ïÒÊÀ调针ÏõîÜ运ú¼£¨ò¦ïÒð«ü£Ïõ号码£©ÐàÊ¦ò¦ïÒÍì 28 个 AIRCAM 运ú¼

Ê¦ò¦ïÒûúÞÅéÄÏõÌþ运ú¼âÍé©îÜ AIRCAM Ðà F 运ú¼

Ê¦ÞÅéÄ 1—40 个数Ëß£¬ ìéÚõ 38£¬39£¬40 ãÀÞÅéÄî¤RE-START 运ú¼

¡Ý ð«ü£Ïõ数Ëß

调针Ïõ运ú¼á¶须îÜ数ËßÊ¦ò¦ïÒ 1—20 个数Ëß¡£

îï体运ú¼éÄ链条ò¦ïÒ£¬ 对该Ý»ÝÂîÜ AIRCAM 实际动íÂûú调针ÏõîÜ动íÂãÀ

FS 数Ëßò¦ïÒ£¬ 调针ÏõîÜ实际运ú¼ãÀÐÆËßð«ü£Ïõ数Ëß决ïÒ

1£® 链条数Ëß£º ò¦ïÒîï体动íÂ£¬ 链条数Ëßñé FS.NUM¡æéÄ FS ò¦ïÒ ¡é 2£® FS 数Ëß£º ò¦ïÒ AIRCAM 动íÂ运ú¼£¬ FS 数Ëßñéð«ü£Ïõ号码¡æéÄð«ü£Ïõò¦ïÒ ¡é 3£® ð«ü£Ïõ数Ëß£º实际调针Ïõ运ú¼ïÒ义

¡´链条ïÒ义ûú F.S Ðàð«ü£ÏõîÜßÓû»关Í§¡µ

1£® 链条 数Ëß

Drumless Íóð¤ÐïãÀÐñÜâ进ú¼链条数ËßñéïÒ义îÜ动íÂ¡£

链条数ËßãÀò¦ïÒûúÍóð¤ÏõÌþ动íÂá¶êóÝ»ÝÂîÜ数Ëß£¬ ì»ó¦ÊÀ种 AIRCAM ûú调针Ïõ£¬ ÞÜíÔõ动íÂûúü£样编织与Üú£¬ áÜÓø£¬ MOTOR£¬àÁ转Û°ú¾ÔõÊ¦ò¦ïÒ运ú¼ì»组à÷£¬ á¶ì¤ò¦ïÒÞÅéÄ时é©ñ¼ëò¡£

£¨1£© 链条数ËßîÜ组à÷

¡®链条数Ëß组à÷画Øü¡¯

< Edit Chain Data - 001>
1C:0, 1&1 2C:0, 1&1 3C:0, 1&1 4C:0, 1&1 5C:0, 1&1 PH1:0, 1&1 PH2:0, 1&1 PH3:0, 1&1
R-1:1, 1&1 R-2:1, 1&1 R-3:1, 1&1 R-4:1, 1&1 R-5:1, 1&1 R-6:1, 1&1 R-7:1, 1&1 R-8:1, 1&1 RUB:1, 1&1 M-D:0, 1&1
POS : Start FS.N : 001 Size : 0002 Spd. : 100 Sti. : 10 Dir. : F
ìé. ß². ì£.
D P : OFF SDC : OFF Oil : OFF D.A : OFF S.O : OFF
ÞÌ. [Sub Chain info : Block : Step: ]

ìé£®é©动íÂøúãÆÝ¬

ì££®RINGLET 动íÂò¦ïÒÝ¬£ºãÀò¦ïÒêó关ñ«é©ÞÜí£¬ 门à¿£¬ 弹àõ丝动íÂÔõ

ß²£®丝ÞÜíò¦ïÒÝ¬£ºãÀò¦ïÒÊÀ F ÞÜíÐà PILE 动íÂ

ÞÌ£®öâ动íÂò¦ïÒøúãÆÝ¬

1£©ñ«é©动íÂøúãÆÝ¬

¨ç POS£¨ò¦ïÒêÈöÇ£©

ì¤êÈöÇò¦ïÒéÄì»øúãÆåýù»

Start(Íö转), Make_Up(结Ý»ÝÂ 1£º 1 开ã·),Plane(呢绒编织), Gum(开ã·弹),Knit=Gum(弹àõ编织), Transfer(结Ý»ÝÂâ¥Ú), Leg(开ã·脖í), Knit-Leg(编织脖í), Heel-Up(ð«ß¾ý¨跟开ã·Ðà编织), Heel-Dn(ð«ù»ý¨跟开ã·Ðà编织), Foot(开ã·î¼Ý»), Knit-Foot£¨编织î¼Ý»£©, Ringe-Toe(20 Ïê开ã·Ðà编织), Toe-Up(ð«ß¾îñ跟开ã·Ðà编织), Toe-Dn(ð«ù»îñ跟开ã·Ðà编织), Rosso(开ã·Rosso Ðà编织), Lose(â¢÷ê)Ôõ

¡å áóïáÛ°Ûö£º

* 专éÄïïßí DL-WIN EDITE ïïßíî¦ÒöáóËÇ编辑

* 1STEP ß¾ù±须øúãÆ为 START£¬ STEP ñéì«ò¦ïÒ为 START 时£¬ 链条

STEP î¢ó从ìé开ã·£¬ á¶ì¤êÈöÇò¦ïÒ时é©ñ¼ëò¡£

¨è FS.N£ºéÄ FIXED SELECTION ò¦ïÒ号码ò¦ïÒ从 1—40 ûú WAIT

£¨0£©£¬ PAT£¨100£©

¢º 从 1 Óð 40 îÜ号码

Òöò¦ïÒÞÅéÄÊÀú¼ïÙ动íÂ£¨开ã·£¬结Ý»ÝÂ£¬ý¨跟Ôõ£©îÜ AIRCAM 动

íÂûú调针Ïõ动íÂ£¬ì»ò¦ïÒ£¬ÞÅéÄì«ò¦ïÒîÜ数Ëß时é©Ì«èâñ¼ëò¡£

£¨38£¬ 39£¬ 40 号ãÀÞÅéÄî¤Q¡Ç rtn 动íÂ£©

¢º WAIT£¨0£©øúãÆ

结Ý»ÝÂ呢绒编织£¬ 弹àõ编织£¬ ý¨跟ûäîñ跟编织Ôõé©ñ®Í³ïÒ动íÂ

时ÞÅéÄ¡£弹 1£º 1 编织时îñ STEP ß¾ð«ü£Ïõò¦ïÒ为 1C 时 1£º 1 动

íÂ£¬1F ãÀîï体ð«ã®动íÂ£¬ ö¦Ê¦与Ì«ãÒÙé关弹àõ编织¡£

¢º PAT..£¨100£©øúãÆ

é©编织脖íûäî¼Ý»ÔõÌ«ãÒ时ò¦ïÒ编织

Ì«ãÒ编织Ý¬£¬ éÄí¸盘输ìý

¡ä áóËÇÛ°Ûö£º ÎÃ标ì¹Óð¡®FS.N¡¯ý¨£¬ ïÃ击 3 êÈ数í®£¨0£¬ 1 –

40£¬¡Ç 00£©ý¨£¬ î¢ïÃ击¡®SET¡¯键£¨ö¢á¼时£º¡®ESC¡¯键£©

* ãÀñìé©îÜãáãÓ£¬ á¶ì¤áóËÇ时é©î¢ìéó确认£¨¡®SET¡¯£ºáóËÇ£¬

¡®ESC¡¯£ºö¢á¼£©

¨é SIZE£º现î¤ì¤STEP îÜ长Óø£¬¡®FS.N¡¯ãÀ 1—40 时为 1£¬

WAIT ûú PAT 时ò¦ïÒ为ÎÁ当îÜ长Óø

¡ä áóËÇÛ°Ûö£º ÎÃ标ì¹Óð¡®SIZE¡¯ý¨£¬ 输ìý 4 êÈ数í®¡£

ÖÇåý£ºò¦ïÒ 20 Ïê时输ìý 0020

¨ê SPD.£ºò¦ïÒ现î¤STEP áÜÓø£¬¡®FS.N¡¯ãÀ 1—40 时£¨£¿£¿动íÂÝ»ÝÂ£©£¬ 80 ñ§éÓ£»WAIT ûú PAT 时ò¦ïÒ为ÎÁ当îÜáÜÓø£¨ìéÚõ 200—350£¬ õÌÓÞ 512£©

ó®áÜÓøãÀ实际àÁ转áÜÓø£¬ á¶ì¤ò¦ïÒ时é©ñ¼ëò¡£

¡ä áóËÇÛ°Ûö£ºÎÃ标ì¹Óð¡®SPD.¡¯输ìý£³êÈ数í®

ÖÇåý£ºò¦ïÒ£¸£°时£¬输ìý£°£¸£°

¨ë STITCH£ºò¦ïÒÞÅéÄïÄ贴号码£¬ 实际ïÄ贴值ãÀî¤编织Û°ãÒß¾éÄ¡®F8¡¯ò¦ïÒ

áóËÇÛ°Ûö£ºÎÃ标ì¹Óð¡®STI¡¯ý¨£¬ 输ìý 2 êÈ数£¨01—08£©

¨ì DIR£ºò¦ïÒàÁ转Û°ú¾£¬ é©÷å别ñ¼ëò¡£

¢º F £ºð¶Öõ脖íûúîñ跟îÜ编织Ý»êÈèâá¶êóÝ»ÝÂîÜò¦ïÒ£¬ 开ã·£¬

弹£¬ 脖í£¬ î¼Ý»Ôõ

¢º U £ºð«ß¾îñ跟ûúý¨跟动íÂ£¬ UP îÜÕÔí®¡£

¢º D £ºð«ù»îñ跟ûúý¨跟£¬ DN îÜÕÔí®

¡ä áóËÇÛ°Ûö£º ÎÃ标ì¹Óð¡®DIR¡¯ý¨ïÃ击¡®SET¡¯键时£¬ 轮×µ变换¡£

* ý¨跟ûúîñ跟îÜð«ß¾ù±须ãÀ¡®U¡¯状态£¬ ð«ù»时¡®D¡¯状态¡£

* ì×ñìé©ãáãÓ£¬ á¶ì¤áóËÇ时î¢ìéó确认¡£

2) ÐñÜâ纱动íÂò¦ïÒÝ»£ºò¦ïÒñ«ÞÜíÐà门à¿£¬ 弹àõ丝êó关 CAM£¨弹àõ

丝£¬ îòÓï£¬滚÷Õ £¬ ñéäç£©îÜ动íÂ¡£

R øúãÆñ«ÞÜí R1£¬ R2£¬ R3 号Ðà门à¿ûú弹

øúãÆìý£¨I£©ûäõó£¨O£©îÜ动íÂ¡£ ÞÅéÄ¡®SET¡¯键时变换 IN/OUT 动

íÂ¡£

I&I øúãÆìý£¨I£©£¬ õó£¨O£©动íÂ时£¬ éÄ针数ò¦ïÒ动íÂîÜêÈöÇ£¬ ïÃ击数

í®键¡£Ê¦òÁïÈ输ìý数值£¬ 结áÖ输ìýý¨ïÃ击¡®SET¡¯键¡£

3£©ÞÜíò¦ïÒÝ»£ºò¦ïÒÊÀ F ÞÜíÐà PILE îÜ动íÂ¡£

C øúãÆÊÀ F ûú PILE

O øúãÆìý£¨I£©õó£¨O£©动íÂ£¬ ÞÅéÄ¡®SET¡¯键时 IN/OUT 动íÂ变ûù¡£

I&I øúãÆÊÀÞÜíõó£¨O£©时该 F îÜá¶êóÞÜí运íÂ£¬ ìý£¨I£©时ñþ动íÂ 1

号ÞÜí¡£ìý£¨I£©£¬ õó£¨O£©动íÂ时£¬ éÄ针数ò¦ïÒ动íÂîÜêÈöÇ£¬ ïÃ击

数í®键¡£Ê¦òÁïÈ输ìý数值£¬ 结áÖ输ìýý¨ïÃ击¡®SET¡¯键¡£

[POS.数Ëß÷åâ¨ï×况]

ÐñÜâ纱ûúßä丝ÞÜí动íÂéÄêÈöÇ值£¨POS£©为¡®999¡¯时ÜôÎ·êÈöÇñ®ò¦ïÒ动íÂ¡£á¶ì¤链条îÜ 1STEP ß¾ÐÆËßâÍé©ò¦ïÒ这ÞÁ数值¡£

4£©öâ动íÂò¦ïÒøúãÆÝ¬£ºò¦ïÒ DP£¬ SDC£¬ OIL£¬ D.A£¬ S.O Ôõ

DP£ºøúãÆ Down Pike

SDC£ºî¼Ý»Ì«ãÒ编织与Üú

OIL£ºêú泵驱动与Üú

D.A£º结Ý»ÝÂ动íÂ与Üú

S.O£º袜íõóÏ¢动íÂ与Üú

*áóËÇÛ°Ûö£ºÎÃ标ì¹Óð¡®ETC-ACT¡¯ý¨£¬ ïÃ击 1£¨DP ON£¬OFF£©£¬ 2£¨SDC ON£¬ OFF£©£¬ 3£¨OIL ON£¬ OFF£©£¬ 4£¨D.A ON/OFF£©£¬ 5£¨S.O ON£¬OFF£©

2£® Fixed Selection 数Ëß

Fixed Selection 数ËßãÀò¦ïÒûúÞÅéÄú¼ïÖ动íÂá¶须îÜá¶êó AIRCAM 动íÂûú调针Ïõ动íÂîÜ数Ëß£¬ Ê¦ò¦ïÒ 1—40 îÜ 40 个动íÂ¡£

1 Óð 37 ãÀÞÅéÄ为ìéÚõú¼ïÖ动íÂ£¬ 38£¬ 39£¬ 40 ãÀ ORTN£¨RE-START£©动íÂéÄ¡£

ó®数ËßØß个Ê¦ò¦ïÒÍì 28 个 aircam£¬ 1 óÊ¦ò¦ïÒ 28 个 aircam 动íÂ¡£

<<< Edit Fix – Sel Data>>> Num : 001
# 2C : 001 3C : 001 4C : 001 5C : 001 1F : 001 1C : 001 [AIR CAM NAME£ºó®处øúãÆ该 aircam 动íÂîÜçÈÙþÙ£称¡£ NO£º 001 ãÀ CAM 号码£¬éÄ 3 êÈ数í®ûú SET 键ò¦ïÒ I/O£º I ãÀøúãÆõóìý£¬ éÄ¡®SET¡¯键áóËÇ POS£º 010 ãÀøúãÆ动íÂêÈöÇ£¬ ò¦ïÒ为数ÕáÊÇÓø£¬ 3 êÈ数í®ûú SET 键ò¦ïÒ¡£

¡¶åýß¾âû组à÷øúãÆ 3 个间£¬ 1£¬2 间ãÀÊÀ 10 个£¬ 3 间ãÀ 8 个£¬ ìéÍìÊ¦ò¦ïÒ 28 个数Ëß¡·

Fixed Selection 数ËßãÀß¾âûìé样组à÷£¬ õÌù»Øü¡®F¡¯îÜð«ü£Ïõ数Ëß¡£

¡ä ÞÅéÄÛ°Ûö£º

1£©ÊÀ F îÜð«ü£Ïõ号码ò¦ïÒÛö

¨ç ××éÄ¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯键£¬ÎÃ标ì¹Óð该¡®F¡®îÜêÈöÇ

¨è ïÃ击 3 êÈ数í®ûú¡®SET¡®键£º画Øüî¼ù»显ãÆ该ð«ü£Ïõ¡£

¡å÷åâ¨ï×况£º

¡®000¡¯£ºð«ü£Ïõ号码ò¦ïÒ为 000 时£¬该¡®F¡¯ñ®Ì«ãÒ编织动íÂ¡£

2£©aircam 动íÂò¦ïÒûúáóËÇÛ°Ûö

¨ç î¤ð«ü£Ïõ号码ò¦ïÒÝ¬ß¾ïÃ击¡é键£¬ÎÃ标ì¹Óðù»Øü

¨è 输ìý CAM 号码£ºïÃ击 3 êÈ数í®ûú SET 键. éÄ¡®¡é¡¯键ú¾ù»ì¹动£¬éÄ

¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯键îñý¨ì¹动

¨é I/O ò¦ïÒ£ºéÄ¡®SET¡¯键变ûù£¬ éÄ¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯键ß¾ù»ì¹动¡£ÔÒß¾

¨ê ò¦ïÒÊÇÓøêÈöÇ£ºïÃ击 3 êÈ数í®ûú¡®SET¡¯键£¬ éÄéÄ¡®¡è¡¯键ØÐß¾ì¹

动¡£ÔÒß¾¡£

3£® ð«ü£Ïõ数Ëß

ð«ü£Ïõ数ËßãÀéÄ户ìòëòò¦ïÒù±é©îÜ动íÂý¨£¬Ê¦ò¦ïÒÊÀ调针Ïõ动íÂîÜ数

Ëß¡£

Ê¦ÞÅéÄÍì 20 个ð«ü£Ïõ£¨JACQUARD£©数Ëß¡£

[Edit Jacquard] Jac.No. : 001, X_pos :001
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 当îñ线扩ÓÞ ------------------------------------------ ¡ç 01 ------------------------------------------ ------------------------------------------ . . . ------------------------------------------ (ð¯20 个 JACQUARD)

ð«ü£Ïõ数ËßîÜ编辑画Øüåýß¾

¡ä ÞÅéÄÛ°Ûö£º

¨ç¡®¡è¡¯,¡®¡é¡¯键£ºð«ü£Ïõ号码ì¹动时£¬ 画ØüéÓß¾Ó«îÜ JAC.NO 转换¡£

¨è¡®¡ç¡¯¡®¡æ¡¯键£º现î¤îÜð«ü£ÏõêÈöÇß¾ñ§éÓì¹动时ÞÅéÄ£¬ 画ØüéÓß¾Ó«

îÜ X-POS 转换¡£

¨é¡®SET¡¯键£º画ûú删ð¶ïÃ¡£ ïÃ击ó®键ïÃö¦õó现ûúá¼ã÷¡£

扩ÓÞ画Øü£º 扩ÓÞ现î¤线¡£

4£® ÊÀ种错误处×âÛ°Ûö

1£©öèí®错误发ßæ时

£¨1£©Act.èÇîïÜôÒö动íÂ时£¨检查Û°ãÒñé检查该 F îÜ动íÂ£©

¨ç 检测该 F.PCB£¨参ÍÅù»图£©îÜÜÁ险丝电ðæ£¬õó现异ßÈ时Îß换£¨ï·断

电ê¹ý¨检查£©

¨Í ¨Î ¨Ï ¨Ð ¨Ñ ¨Ò ¨Ó ¨Ô ¨Õ ¨Ö Íóð¤Ðï内Ý»Ïõ盘ÛÕöÇ图 £¨从îñØüÊ×时£©

¨Í 5C Act.PCB

¨Î 4C Act.PCB

¨Ï 3C Act.PCB

¨Ð 2C Act.PCB

¨Ñ 1C Act.PCB

¨Ò 1F Act.PCB

¨Ó ÞÜí£¬ aircam éÄ PCB

¨Ô CPU PCB

¨Õ 错误Ðà MOTOR éÄ PCB

¨Ö 弹ÐàïÄ贴 MOTOR éÄ PCB

¨è Act.öè开ý¨检查该ÓïìÓ

-异ßÈ时ÎßôðÐà线Ïê检查Îßôð

¨é 检查线条êó没êó异ßÈ

-连ïÈÐìöâ F 线ý¨£¬ éÄ检查Û°ãÒ检查£¬ ïáßÈ运ú¼时电线ÜôÕÞ£¬é©换

电线¡£

£¨2£©Act.ÓïìÓ运ú¼ïáßÈ时õó现错误

¨ç 该 F îÜ Act.êÈöÇ值调ïÚ 1 个ñ§éÓ

-参ÍÅ编辑Û°ãÒñéÐñÜâêÈöÇ£¨针£©调ïÚÍíÒö¡£

-âÏà»éÄâ¢÷ê转动ÏõÌþ£¬确认 Act.õóìý时åùò¢ý¨£¬ êó异ßÈ时é©调ïÚ

¨è 调ïÚ Act.îÜ F-时间设öÇ

-参ÍÅ设öÇÛ°ãÒñé F-时间设öÇ

-ìéÚõ 2~4 á³时ñ§éÓ£¨ÎÁéÄéÍîï体 Act.£¬ á¶ì¤é©ñ¼ëò£©

¨é 确认ÕÃ链êóÙé异ßÈ£º确认Ðà处×â该ÕÃ链ãÀÜúêó异ßÈ

¨ê 确认针ãÀÜúêó异ßÈ£º确认Ðà处×â该针ãÀÜúêó异ßÈ

¨ë 确认Ðà检查ÞÜíÍÔÓøÔõ

2£©弹àõ丝é»æ¶Óü时

£¨1£©éÄ检查Û°ãÒ确认弹àõ丝ÞÜí£¬滚÷Õ£¬ ôÓÓï£¬ á÷ìÓÔõîÜ动íÂ

- £¿£¿问题时£¿£¿ðÂã¿

- ÜôÒö运ú¼时£º ôð换该 PCB îÜÜÁ险丝

£¨2£© ßÎ胶õóìý时£¬éÄäÑïì观óÌ ßÎ胶ÞÜí£¬ 滚÷Õ£¬ ôÓÓï£¬ á÷ìÓÔõ运ú¼Ðà运ú¼êÈöÇ与Üú

- õóìýêÈöÇÜôÕÞ时£¬î¤¡®编织Û°ãÒ¡¯ñéÐñÜâêÈöÇ£¨针£©îÜáóËÇÍíÒö

ñéì¤ßÎ胶êó关内é»编辑ÍíÒö£¬调ïÚõóìýêÈöÇ¡£

3£©ñ«ÞÜí运ú¼Ðàôð换êÈöÇõó现异ßÈ时

£¨1£©éÄ检查Û°ãÒ检查确认ÞÜíîÜ运ú¼

- ÜôÒö运ú¼时£ºôð换该 PCB îÜÜÁ险丝

- ôð换ÜÁ险丝ý¨ÜôÒö运ú¼时£º ôð换ÞÜí£¬ aircam éÄ PCB

£¨2£©õóìýêÈöÇÜôÕÞ时£ºî¤¡®编织Û°ãÒ¡¯ñéÐñÜâêÈöÇ£¨针£©îÜáóËÇÍíÒöñéì¤ßÎ

胶êó关内é»编辑ÍíÒö£¬调ïÚõóìýêÈöÇ¡£

4£©ô©õ»£¨ïÄ贴£©异ßÈ现ßÚ时

- 检查ïÄ贴 MOTOR£ºõÌôøöè开电ê¹时£¬ì¹ÓðÐñÜâêÈöÇý¨î¤动

- 检查ïÄ贴??
- ÜôÒö运ú¼时

检查ßÎ胶£¬ ïÄ贴éÄ PCB ý¨ôð换ÜÁ险丝£¬ôð换 PCB

检查 DIP S/W 状态

5£©ßÎ胶滚÷Õ异ßÈ时

-检查ßÎ胶 MOTOR£ºî¤检查Û°ãÒñé£¨ñþ确认运ú¼与Üú£©

-调ïÚßÎ胶 MOTOR áÜÓø£º 参ÍÅî¤设öÇÛ°ãÒñéßÎ胶ïÄ贴áÜÓø设öÇ

-ßÎ胶£¬ïÄ贴éÄ PCB ÜÁ险丝检查Ðàôð换 PCB

6£©编码Ðï数值变ûù异ßÈ时

- 编码Ðï数值异ßÈ时Íóð¤ÐïîÜÐñÜâ动íÂå¥õó现异ßÈ£¬á¶ì¤åýù»检查¡£

î¤设öÇÛ°ãÒñéîÜê«ïÃ设öÇÛ°ãÒñé£¬ éÄÏõÌþÛ°ú¾盘转动ÏõÌþ时Ê¦确认ÏõÌþãÀ

ÜúïáßÈ运ú¼¡£ õó现异ßÈ时参ÍÅê«ïÃ设öÇÛ°ãÒ£¬进ú¼检查

- 检查ý¨õó现异ßÈ时检查编码Ðï团îÜ状态ûú齿轮£¬ 对轮Ôõ£¬ êó线状态检

查¡£

- 继续õó现异ßÈ时ôð换 CPU ý¨检查£¨¡Ø£©

7£©异ßÈ现ßÚ时£¬

- î¤编织画Øüñé编码Ðï值£¨显ãÆî¤¡®X êÈöÇ¡¯ß¾£©ãÀÜú继续变ûù¡£

- 链条 STEP îÜ长ÓøãÀÜúïáßÈ减á´

- Íóð¤ÐïÐñÜâß¾éÄ编码ÐïîÜ动íÂèÇà÷á¶êó动íÂ£¬ á¶ì¤编码ÐïîÜ数值õó现异

ßÈ时á¶êó运ú¼Ô´õó现异ßÈ£¬ ì×ó®âÏà»é©确认编码Ðï数值¡£

5£® A/S 时ñ¼ëòïÃ

1£©ôð换ÜÁ险丝时

£¨1£©ì¤ß¾现ßÚÔõê«ì×£¬ôð换¡®CPU¡¯Ïõ盘 时äÎðÎì¤ù»áú则进ú¼ôð换¡£

¨ç ê«来Ïõ盘îÜ两个¡®ROM¡¯Ô´ì¹ÓðãæîÜ¡®CPU¡¯Ïõ盘ß¾

-ÜôÊ¦Òö这样£¨ROM ÜôÕÞ£©时ôð换Ïõ盘ý¨ñìãæ输ìý¡®ÐñÜâ数Ëß¡¯ÙþËì

ûú¡®F-S¡¯£¬¡®链条¡¯£¬¡®ð«ü£Ïõ¡¯£¬¡®ü£样¡¯Ôõá¶êó数Ëß¡£

- ñìãæ输ìýá¶êó数Ëßý¨£¬ñìãæ确认并设öÇ¡®ê«ïÃ设öÇ¡¯£¬¡®ßÎ胶滚

÷Õ¡¯£¬¡®ïÄ贴 MOTOR¡¯Ôõ设öÇÍíÒö

¨è ù±须ñìãæ确认编码Ðïê«ïÃ£¨参ÍÅê«ïÃ设öÇÛ°ãÒ£©

2£©ôð换ÐìöâÏõ盘时

£¨1£©ôð换 F£¨调针Ïõ£©PCB 时

- 1F£¬1C£¬¡¦5C Ôõá¶êó F-PCB ãÀÔÒ样á¶ì¤Ê¦û»ßÓôð换

£¨2£©ôð换ÞÜí-aircam PCB 时

âÍé©确认运ú¼与Üú£¨á¶êó CAM£©

£¨3£©ôð换ßÎ胶ÐàïÄ贴 MOTOR PCB 时

- Ïõ盘ß¾îÜ DIP S/W/ÐàÊÀ种 jumper S/W Ôõ设öÇ为与ê«来îÜÏõ盘ìé样¡£

3£©换÷Õ时

£¨1£©ì¤针数ôð换é©变ÌÚÏõÌþîÜ cylinder 针数时£¬Íóð¤Ðïß¾å¥针数äÎì¤ù»áú则

变ÌÚ¡£

¨ç î¤针数设öÇÛ°ãÒñé针数变ÌÚ为变ÌÚ针数

¨è 电ê¹ OFF ý¨ON

¨é 确认插ÍîÛÉÖª£º 编辑Û°ãÒñé参ÍÅ插ÍîÛÉÖª

¨ê 编码Ðïê«ïÃñìãæ设öÇ£º 参ÍÅê«ïÃ设öÇÛ°ãÒ

¨ë 链条Ðàü£样ñìãæ输ìý£º F-S ûúð«ü£Ïõ数Ëßå¥é©参ÍÅ¡£