# 제 5 장 기타 사용법 및 설명

## 1. 침수 변경 방법 및 DIP S/W 조정표

#### (1) 침수 변경 방법

기존 기계의 침수변경시 또는 "메인 CPU 보조기판" 교체시에는 필히 현재기계와 같은 침수로 재설정 해야한다.

① 콘트롤러의 전원을 OFF 한다.

② 다음 페이지의 침수별 DIP 스위치 조정표를 참고하여 조정한다.

③ 콘트롤러의 전원을 켜면 된다.

※ 상기 기계선택용 스위치는 반드시 해당기계에 맞게 설정되어야 기계가 정상적으로 동작되며,현재 설정된 상태는 메인 전원을 OFF 후 ON 하였을때 아래의 그림과 같이 초기화면에 표시된다.

#### (2) 침수 변경시 DIP S/W 조정표

녹색칸안의 침수는 을종에서 사용하지 않음

침수 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | 침수 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6
46 | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | 50 | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF
54 | OFF | OFF | 0N | 0N | OFF | OFF | 56 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF
58 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 60 | ON | ON | ON | ON | ON | ON
62 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | 64 | OFF | ON | ON | ON | ON | ON
66 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 68 | ON | OFF | ON | ON | ON | ON
70 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 72 | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON
74 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 76 | ON | ON | OFF | ON | ON | ON
78 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 80 | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON
82 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 84 | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON
86 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 88 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON
90 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 92 | ON | ON | ON | OFF | ON | ON
94 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 96 | OFF | ON | ON | OFF | ON | ON
98 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 100 | ON | OFF | ON | OFF | ON | ON
104 | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | 108 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON
112 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | 116 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON
120 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | 124 | ON | ON | ON | ON | OFF | ON
128 | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | 132 | ON | OFF | ON | ON | OFF | ON
136 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | ON | 140 | ON | ON | OFF | ON | OFF | ON
144 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | 148 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON
152 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | 156 | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON
160 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | 164 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON
168 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | 172 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON
176 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 180 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
184 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 188 | ON | ON | ON | ON | ON | OFF
192 | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | 196 | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF
200 | OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | 204 | ON | ON | OFF | ON | ON | OFF
208 | OFF | ON | OFF | ON | ON | OFF | 212 | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF
216 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | 220 | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF
224 | 0FF | ON | ON | OFF | ON | OFF | 228 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF
232 | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | 236 | ON | ON | OFF | OFF | ON | OFF
240 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF |  |  |  |  |  |  |

#### (3) 타이밍 변경시 DIP S/W 조정법(ACT 전압 인가 시간)

회사명 | SW9 | SW10 | SW11 | SW12
신한기계 | ON | ON | OFF | OFF
태호기계 | ON | ON | OFF | OFF
수산기계 | OFF | OFF | ON | ON
단위 | 1ms | 2ms | 4ms | 8ms

출고시 옆의 도표와 같이 설정되어 있습니다. 이밍 변경시 SW9~SW12를 조정하시면 됩니다.(SH/TH: 3ms SS: 12ms)

예를 들어서 신한 기계에서 ACT의 전압 인가 시간을 3ms을 4ms로 바꾸려면 SW9 : ON, SW10 : ON을 전부 OFF시키고 SW11의 OFF를 ON으로 바꾸면 됩니다.

## 2. P O W E R

## 3. 콘트롤러 부품 배치 및 설명

## 4. F,Y-DRV 부품배치 및 설명

#### (1) F 드라이버 기판

기능 : 메인 CPU 기판으로부터 신호를받아 ACT의 칼날을 움직여주는 보드로 오타가 나오거나 컴퓨터 에러가 발생하면 제일먼저 점검을 해야하는 기판이다.

번호 | 명 칭 | 설 명
① | 20P 콘넥터(수) | Back Board 결합용 신호선 입력 단자
② | 관형 퓨즈 (ACT 칼날 入 용) | 용량: 250V 3A , TR ⑦ 열의 퓨즈로 이 퓨즈가 끓어지면 16개 A.C.T 전체의칼날이 실린더 방향으로 들어가는 동작을 못함(교체시 BOX문 안쪽 비닐백에 예비용 퓨즈를 사용하여 교체)
③ | 퓨즈 저항 | 용량:1/4W 2Ω 퓨즈저항, TR 보호용으로 특정단이 동작이 안될때에는 퓨즈 저항을 점검하여 본다. (그림의 좌측부터 1단을 시작으로 이상 16단)(교체시 BOX문 안쪽 비닐백에 예비용 퓨즈저항을 사용하여 교체)
④ | 32P 콘넥터(수) | Back board 결합용으로 A.C.T 제어신호 출력단자
⑤ | 퓨즈 저항 | ③ 항과 동일
⑥ | 관형 퓨즈 (ACT 칼날 出 용) | 용량: 250V 3A , TR ⑧ 열의 퓨즈로 이 퓨즈가 끓어지면 16개 A.C.T 전체의칼날이 실린더 반대 방향으로 빠지는 동작을 못함 (교체시 BOX문 안쪽 비닐백에 예비용 퓨즈를 사용하여교체)
⑦ | 입(入)용 TR | 실린더 방향으로 A.C.T 칼날을 전진 동작을 함 (그림의 좌측부터 1단을 시작으로 이상 16단)
⑧ | 출(出)용 TR | 실린더 반대 방향으로 A.C.T 칼날을 빼는 동작을 함 (그림의 좌측부터 1단을 시작으로 이상 16단)
⑨ | 퓨즈 점검용 LED(出) | 퓨즈 점검용 LED 로 출(出) 방향쪽의 퓨즈가 단락시 LED는 꺼진다.
⑩ | 퓨즈 점검용 LED(入) | 퓨즈 점검용 LED 로 입(入) 방향쪽의 퓨즈가 단락시 LED는 꺼진다.

#### (2) Y(얀) 드라이버 기판

기능 : CPU 의 제어신호를 받아 링글 및 얀(Yarn) 사도와 드럼,파일용 에어,실린더를 구동하는 역할을 한다.

번호 | 명 칭 | 설 명
① | 32P 콘넥터(수) | Back Board 결합용 신호선 입력 단자
② | 관형 퓨즈 | 용량: 250V 3A , 이 퓨즈가 끓어지면 사도전체가 작동이 되지않고 컴퓨터 에러가 발생함 (교체시 BOX문 안쪽 비닐백에 예비용 퓨즈를 사용하여교체)
③ | 64P 콘넥터(수) | Back board 결합용으로 얀(Yarn) 및 사도제어신호 출력단자
④ | 퓨즈 저항 | 용량:1/4W 2Ω 퓨즈저항, TR 보호용으로 링글이나 사도의 특정 단이 동작하지 않을때 또는 메인 및 보조 드럼이 동작하지 않을때 이 퓨즈저항을 점검하여본다. (퓨즈저항의 배열은 다음 페이지 설명참조) (교체시 BOX문 안쪽 비닐백에 예비용 퓨즈저항을 사용하여교체)사도 및 링글 동작용 TR (배열은 다음 페이지 설명참조)
⑤ | TR | 사도 및 링글 동작용 TR (배열은 다음 페이지 설명참조)
⑥ | 퓨즈 점검용 LED | 퓨즈 점검용 LED 로 관형퓨즈 단락시 LED가 꺼지고 컴퓨터 에러가 발생한다

| 번호 | 스텝 | 기 능 |  | 번호 | 스텝 | 기 능
A 블 럭 | 1 |  | 미사용 | B 블 럭 | 13 | 29 | 예비(5C 2번)
2 |  | DRUM | 14 | 30 | 파일 헤드 1번용
3 |  | SUB DRUM | 15 | 31 | 파일 헤드 2번용
4 |  | DP | 16 | 32 | 파일 헤드 3번용
5 |  | 미사용 | C 블 럭 | 1 |  | 메인 사도 1번
6 |  | 스꾸이 - 에어 | 2 |  | 메인 사도 2번
7 |  | TOP - AIR (예비) | 3 |  | 예비
8 |  | 미사용 | 4 |  | 예비
B 블 럭 | 1 | 17 | 1C 1번 사도용 | 5 |  | 예비
2 | 18 | 1C 2번 사도용 | 6 |  | 메인 사도 6번
3 | 19 | 2C 1번 사도용 | 7 |  | 메인 사도 7번
4 | 20 | 2C 2번 사도용 | 8 |  | 메인 사도 8번
5 | 21 | 2C 3번 사도용 | 9 |  | 패턴 에어
6 | 22 | 3C 1번 사도용 | 10 |  | 예비
7 | 23 | 3C 2번 사도용 | 11 |  | 고무 내림 1
8 | 24 | 3C 3번 사도용 | 12 |  | 고무 내림 2
9 | 25 | 4C 1번 사도용 | 13 |  | 고무 중앙
10 | 26 | 4C 2번 사도용 | 14 |  | 고무 롤러
11 | 27 | 4C 3번 사도용 | 15 |  | 고무 가위
12 | 28 | 예비(5C 1번) | 16 |  | 고무 사도

< 얀(Yarn) 드라이브 기판 휴즈 저항 및 TR 배치 내용 >