# 제 3 장 KNITCOM 편직모드

## 1. 모드 전환 방법

가)“편직 모드”에서“수정 모드”로 전환방법.

"편직 모드 [그림 2-1]"에서 키를 누르면 "수정 모드 [그림 2-2]" 화면으로 전환된다.

(※ 조작판의 Data In 키 스위치는 "ON" 상태)

나)“수정 모드”에서“편직 모드”로 복귀방법.

"수정 모드 [그림2-2]" 에서 키를 누르면 "편직모드 [그림2-1]" 상태로 복귀한다.

다) 수정모드에서 각 모드로 전환하는 방법

수정모드 화면에서 6 개의 모드중 전환하고자 하는 모드의 번호(1,2,3,4,5,6,F1)를 누르면 해당모드로 전환된다.

라) 세부모드에서 각 수정모드로 복귀하는 방법

각 모드에서 모든작업을 마치고 키를 누르면 수정모드 화면으로 복귀한다.

## 2. 기계속도 조정 및 확인

기 능:기계 속도를 조정 및 확인한다.

< 사용법 >

※ 기계속도 조정은 인버터 속도 조정 모드를 사용하여 행한다.

① 기계를 공회전 상태에서 세운다.

(필히 공회전 1 스텝에서 정지한다.)

② 키(F2)를 누른다.

=> "인버터 속도 조정 모드(아래 그림참조)"로 전환됨.

#### 1) 쾌속 조정법

① 키를 눌러 현재속도를 설정한다.

② "Start" 스위치를 눌러 기계를 회전시킨다.

③ 속도를 확인후 인버터의 "QUICK"값을 조정한다.

④ ① ~ ③ 까지의 동작을 반복하여 값을 조정한다.

#### 2) 고속 조정법

① 키를 눌러 현재속도를 설정한다.

② "Start"스위치를 눌러 기계를 회전시킨다.

③ 속도를 확인후 인버터의 "HIGH"값을 조정한다.

④ ① ~ ③ 까지의 동작을 반복하여 값을 조정한다.

#### 3) 중속 조정법

① 키를 눌러 현재속도를 설정한다.

② "Start"스위치를 눌러 기계를 회전시킨다.

③ 속도를 확인후 인버터의 "MIDDLE"값을 조정한다.

④ ① ~ ③ 까지의 동작을 반복하여 값을 조정한다.

#### 4) 저속 조정법

① 키를 눌러 현재속도를 설정한다.

② "Start"스위치를 눌러 기계를 회전시킨다.

③ 속도를 확인후 저속볼륨([그림 2-2-10] 참조)을 조절하여 속도를 조절한다.

④ ① ~ ③ 까지의 동작을 반복하여 값을 조정한다.

#### 5) JOG 속도 조정법

① "JOG" 스위치를 눌러 기계를 회전시킨다.

② 속도를 확r인후 인버터의 "JOG"값을 조정한다.

③ ① ~ ② 까지의 동작을 반복하여 값을 조정한다.(인버터 값 조정은 7)인버터 속도 조정 방법 참조)

④ 조정이 완료되면 ESC 키를 눌러 편직모드로 되돌아간후 편직한다.

#### 6) 강제 저속 조정법

① 키를 눌러 현재속도를 설정한다.

② 기계속도 조절 스위치를 "LOW"에 위치한다.

③ "Start"스위치를 눌러 기계를 회전시킨다.

④ 속도를 확인후 강제 저속볼륨([그림 2-2-10] 참조)을 조절하여 속도를 조절한다.

#### 7) 인버터의 속도 수정방법

① 인버터에 가 표시된상태에서 키를 눌러 가 나오게 한다. (이때 Set LED는 꺼진다.)

② 키를 눌러를 나오게 한다.

③ 키를 눌러 (바꿀 속도가 중속(Middle)이면 ,고속(High)이면 ,쾌속(Quick)이면 )를 나오게한 후 키 를 누르면 현재 설정된 값이 나타나게 한다.(저속 속도 조정은 별도)

④ 키를 이용하여 속도값 조정한후 키를 누르면 재설정된 값이 저장된다 .(이때 바꿀 속도가 중속(Middle)이면 , 고속(High)이면 , 쾌속(Quick) 이면 , 죠그(Jog)이면 (OLD TYPE), (NEW TYPE)이 출력)

⑤ 키를 눌러 를 나오게한 후 키를 누르면 가 출력된다.

⑥ 키를 눌러 을 나오게하면 인버터의 셋팅은 끝난다. (이때 Set LED는 꺼진다.)

#### 8)로더를 이용한 인버터 값 복사방법

1. 인버터의 데이터가 지워져 정상적인 동작이 이루어 지지 못할때.

2. 사용자가 사용상 부주의로 어떠한 값을 입력하였는지는 모르지만 인버터가 오작동을 할때.

3. 여러대의 기계를 한꺼번에 동일한 데이터로 셋팅하고자 할때. 위와 같은 상황에서 사용하여 정상적인 편직을 도울수 있으나 잘못된 조작으로 정상적으로 운전중인 기계의 인버터 데이터를 지워져 작동 불능 상태가 될수 있으니 조작에 세심한 주의가 요구된다.

◆ 사 용 법 ◆

1. 정상적으로 운전중인 기계의 데이터를 로더로 복사한다.

①. 정상적으로 동작중인 기계를 공회전 상태에서 세운다.

②. 키를 눌러 이 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀜.)

③. 키를 눌러 이 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀜.)

④. 키를 눌러 이 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀜.)

⑤. 키를 눌러 가 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀜.)

⑥. 키를 눌러 가 나오게 한다.

⑦. 모터 전원을 끄고 로더를 빼낸다.

2. 데이터를 수정할 인버터의 로더 와 정상적인 데이터를 복사한 로더 (위의 작업을 하고 빼낸 로더)를 바꿔 끼운다.

①. 데이타 수정할 기계를 공회전 상태에서 세운다.

②. 모터 전원을끄고 데이터 수정할 기계의 로더를 뺀후 위의 작업에서 빼낸 로더를 끼운다.

③. 모터 전원을 켠다.

④. 키를 눌러 이 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀐다.)

⑤. 키를 눌러 이 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀐다.)

⑥. 키를 눌러 이 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀐다.)

⑦. 키를 눌러 가 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀐다.)

⑧. 키를 눌러 가 나오게 한후 컴퓨터 전원끄고 로더를 빼낸후 원래 있던 로더를 다시 끼운다.

⑨.모터 전원을 켜고 인버터의 값을 정상적인 기계의 값과 비교한다.

⑩.저속으로 운전하면서 시험후 정상 편직한다.

#### 9) MOTOR 구동 토오크 조정법 (F8)

①. 정상적으로 동작중인 기계를 공회전 상태에서 세운다.

②. 키를 눌러 이 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀜.)

③. 키를 눌러 이 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀜.)

④. 키를 눌러 이 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀜.)

⑤. 키를 눌러 가 나오게 한후 키를 누른다.(이때 로 바뀜.)

⑥. 키를 눌러 가 나오게 한다.

⑦. 모터 전원을 끄고 로더를 빼낸다.