## 3장 조작판 구성 및 설명

조작판은 아래 그림과 같이 콘트롤라 상단에 위치한 부분으로 LCD 및 스위치와 키보드로

구성되어 있다.

< 조작판 그림 >

### 1. 조작판 설명

(1) LCD: 각종 정보와 상태를 표시.

(2) 키보드 : 모든 조작을 하는 장치.

Work상태와 Prog상태에 따라 동작 틀림.

(3) 키스위치 : Work쪽일때 편직 가능 상태.

Prog쪽일때 각 기능 사용 상태.

(4) R.Start 스위치

: 편직모드(Work)에서 만 사용.

편직중 실 바늘등의 불량으로 그 짝을 편직취소 하고 다시 편직을

시작할 때 사용.

약 1초간 계속 누르고 있는다.

동작이되면 LCD에 “ Q'rtn ---”표시가 양말그림 상단에 표시되고,

키보드 상단의 상태표시부에도 표시됨.

(5) 컴퓨터 전원 스위치

:콘트롤라 좌측면 상단에 있는 시소 스위치로 콘트롤라 전원 투입 스위치.

우측 하단 메인 전원 스위치가 “ON되있어야 함.

(6) 정지 가동 조그 스위치

:콘트롤라 우측면 상단에 기계 정지 가동 및 조그 스위치가 있고,

좌측 상단에 조그 스위치가 하나더 있다.

기계 정지 및 가동 점검시 조작 사용.

### 2. LCD 화면 설명

① 침수표시부 : 현재 설정된 침수를 나타냄.
② 오일/짝 : 설정된 오일 투입량 표시.
③ X 위치 : 엔코더 위치 표시 단침 중앙 위치로 표시.
④ 편직 패턴 : 현재 편직 중인 패턴 표시. (1, 2, C)
⑤ 편직 위치 표시부 : 편직중 현재 위치를 표시. 화살표가 지정됨.
⑥ 속도 표시부 : 현재 실제 동작 속도가 표시됨
⑦ 체인 이름 표시부 : 체인 입력에 사용된 체인 데이터 이름 표시.
⑧ Y 길이 : 현스텝까지의 총코스 수 표시
⑨ 패턴이름 표시부 : 현재 패턴 데이터 이름 표시.
⑩ 후황 상태 표시부 : 후황 상태 (ON, AUTO , OFF)를 표시.
⑪ 계획량 : 일정 수량 편직 지정을 표시
-> 편직 모드에서 “F7”키와 4자리숫자로 지정 사용 가능.
⑫ 생산량 : 총생산한 수량을 표시함 : “0”키를 누르면 지워짐.
⑬ 사용 체인 번호 : 6개의 사용 가능 체인 중 현재 사용 중인 번호 표시.(1 ~ 6)
⑭ 현재 스텝 : 편직중 진행 중인 현 스텝 번호 표시.
⑮ 잠 부 : 체인에서 지정된 현 스텝의 잠부 표시.
-> 편직 모드에서 "F8"키를 눌러 잠부 값을 바꿀수 있다
(↑,↓키+SET키 사용)

현 스텝 길이 : 현 체인 스텝에서 지정한 코스수가 표시됨

현 스텝 속도 : 현재 진행중인 스텝의 속도를 표시함

현 스텝 동작 : 현재 스텝의 동작 내용을 표시함
Wait : 고무, 뒷꿈치등 전상태 동작 유지
Pat. : 목,바닥등 패턴 편직을 나타냄
F.S : 1-40 의 번호 -> 해당 에어켐 동작을 표시함

에러 표시 화면 : 바늘부러짐, 실빠짐등 에러 상태 표시

이전 다음