## 2. PDS 주요 사용법 설명

### (1)고무 패턴 그리기

아이콘:

기 능: 고무사 패턴을 그리는 기능

사용법:

1. 고무사 패턴 그리기" 를 선택하면, 고무사 종류를 선택하는 상자가 나타난다

   초기 화면 | RUBBER를 눌렀을 때의 화면

2. 원하는 고무사 패턴을 선택한다.
3. 마우스를 움직여 원하는 크기를 설정하면 지정된 고무사 패턴이 그려진다.

   이때 선택상자 우측하단에 RUBBER 버튼을 눌러 버튼의 배경이 녹색으로 변하게하고 주화면에 고무사를 그리면 우측 보조화면에 자동적으로 고무사색으로 고무사 패턴이 그려지며 이 버튼은 망사 그리기에도 영향을 준다.

【고무사 패턴 작성법】

고무에 패턴을 같이 편직하는 경우, 왼쪽에는 패턴만 그리고, 위에서 설명한 기능을 이용해 왼쪽 패턴위에서 고무(1:1,3:1,망사조직등)형태를 지정하면 자동으로 오른쪽 공간에 고무사가 그려진다.마지막으로 모든패턴 완성후 스케쥴 작성시 아랫부분의 "고무"표시를 눌러서 "Y"(녹색)으로 바꾸고, 해당 위치의 스케쥴 가장오른쪽(반복옆칸)을 눌러서 "녹색" 원이 되도록 하면된다.

### (2) 망사 그리기

아이콘:

기 능: 1:1 또는 2:1 망사 패턴 그리는 기능

사용법:

1. "망사 그리기" 를 선택
2. 작업 화면 중심에 1:1 과 2:1를 선택하는 상자가 나타나면 망사 종류를 선택한다.

   초기 화면 | RUBBER버튼을 눌렀을 때 화면

3. 사용법은 "고무패턴 그리기"와 동일하다.

망사 선택 화면에서 하단부의 "RUBBER"가 녹색으로 되어있으면 망사는 보조화면에 고무사 색으로 그려지게 된다. 이때 연재 선택되어 있는 색상은 무시된다.

이상과 같은 방법을 이용해 고무에 패턴이 있는 그림을 그리며, 그외의 경우(고무만 1:1 ,2:1,3:1등 의 경우)는 왼쪽 주화면에 고무색으로 직접 1:1등을 그리면 된다. 이때 고무 선택화면에서 "RUBBER" 부분은 빨간색이어야 한다.
다음장에 보다 자세히 설명하였다.

#### ★고무사 패턴 편직용 그림 방법 설명★

.고무사 패턴 그리는 방법에 대해 자세히 설명하면 다음과 같다.
가) 2C,3C,4C 색을 이용하여 편직하고자하는 패턴을 왼쪽 주영역에 그린다.
나) 보조화면에 고무사를 그린다.:고무사색(짙은 회색)사용
보조화면의 시작하는 X 좌표는 257 이다. 그러므로 고무사를 그리려면 257을 1로 생각하고 그리면 된다. 그러나 이방식으로 일일이 그리기는 불편하므로, 고무사 그리기 보조기능을 이용하면 손쉽게 그릴수 있다.

다) 스케쥴 작성시 고무 및 반복옆 라인의 'G' 에 녹색마킹을 한다.

###

(3)스케쥴 설정

아이콘:

기 능: 편직 하고자 하는 스케줄을 작성하는 기능

사용법:

1. "스케줄"기능을 선택. 화면 우측의 Icon중에서 를 누른다.
2. 아래의 그림 과 같은 화면이 나온다.
   여기서 "시작"은 패턴의 시작위치를 "끝"은 패턴이 끝나는 위치를 "반복" 은 반복회수를 정하는 것이다.

   | 스케쥴 지정 방법
   마우스를 움직여 화살표 모양의 커서를 "시작" 위치 아래로 가서 선택버튼을 누른다 작업화면 좌측에 흰색의 막대가 나타난다. 이때 마우스를 아래 위로 움직이면 이 흰색막대가 따라 이동하며 좌표 표시화면에 위치가 숫자로 표시된다. 원하는 위치로 가서 마우스의 선택버튼을 누르면 메뉴 화면에 "시작" 위치가 표시된다. 커서를 이동해“끝”위치로 가서 마우스의 선택버튼을 클릭하면 작업화면 좌측에 흰 막대가 나타나고 "시작" 지정할때와 같은 방법으로 "끝" 위치를 지정한다 메뉴 화면에서 커서를 이동해 "반복" 위치로 가서 마우스의 선택버튼을 누르면 현재 지정된 "시작" 과 "끝" 차이만큼의 반복횟수가 자동으로 표시된다. 예로써, "시작" 이 "1" 이고, "끝"도 "1"이면 반복 횟수는 "1"로 표시된다. (보통 그림은 전체를 그려 시작을 시작 위치에 끝을 끝위치에 입력하여 한 개의 라인으로 끝낸다) 원하는 반복 횟수 만큼을 숫자로 기입한후 엔터(Enter)키를 누른다. *위와 같은 방법으로 계속해서 원하는 스케쥴을 작성할수 있다. 작성된 스케쥴은 화면의 사각형 내에서 최대 20개까지 넣을수 있다. (스크롤 버튼 이용)

   * 타사 기계에서 편직시는 고무사 스케쥴을 코스에 맞추어 주어야 한다.

###

(4)패턴 읽기 또는 쓰기시 파일형식

윈도즈용 PDS는 신한,태호,국제등 국내 양말기에서 사용하는 거의 모든 파일 형식을 지원한다. 따라서, 그림을 읽거나 쓸때는 반드시 올바른 파일 형식을 지정해야만 한다.

1. 윈도우 방식 : 현재 사용안함 . 드럼레스에서 추후사용예정
2. 도스버젼 하드디스크 데이터 방식(*.DAT) : 도스버젼 저장소에서 "HARD"로 지정 저장된 파일 읽기시 사용, 주로 과거 4F(신한,태호)시 사용
3. 도스버젼 디스크 데이터 방식(*.DAT) : 신한 5F,태호5,6F,태영5F 패턴 디스켓 읽기시 사용
4. 명광 5F 데이터 방식(*.YTB) : 명광 기계 5F 패턴 읽기시 사용
5. 명광 6F 데이터 방식(*.YTB) : 명광 기계 6F 패턴 읽기시 사용
6. 수산 CUT 데이터 방식(*.CUT) : 수산 기계 데이모 콘트롤라용 CUT 그림 읽기시 사용
7. 수산 PIC 데이터 방식(*.PIC) : 수산 기계 데이모 콘트롤라용 PIC 그림 읽기시 사용
8. 한국로보트 4F 데이터 방식(*.DAT) : 4F 기계용 패턴(주로 5.25" 디스켓 사용 경우)
9. 주원 4F 데이터 방식(*.DAT) : 주원기계 4F용 그림데이터 읽기시 사용
10. 주원 5F 데이터 방식(*.DAT) : 주원기계 5F용 그림데이터 읽기시 사용
11. 링크스 데이터 방식(*.DAT) : 갑종 링크스용 그림, 부승 및 형제 컴퓨터식 기계사용
12. Wac 디스크 방식 (*.p) : 중산드럼레스 기계에서 사용중인 일본 WAC 콘트롤라용 그림 읽기시 사용
13. BMP 데이터 방식 (*.BMP) : 일반 PC에서 사용중인 BMP 그림 파일 읽기시 사용
14. PCX 데이터 방식(*.PCX) : 일반 PC에서 사용중인 PCX 그림(640x480,16칼라 형식만 해당) 파일 읽기시 사용
15. KJ : 국제 기계 신(505),구형(501,401) 그림 읽기시 사용, 별도 아이콘으로 표시

###

(5) 읽 기

아이콘:

기 능: 디스크에 있는 그림을 화면에 부르는 기능

사용법:

① "읽기" 기능을 선택
② 원하는 파일형식을 선택하고고((4)패턴 읽기 또는 쓰기시 파일형식 참조), 위치(A,B,C등)를 지정한다.
③ 왼쪽버튼을 "두번 연달아 누르거나, 한번 선택후 열기를 선택한다" 에러가 없을 경우 해당 그림이 화면에 나타난다.

###

(6)저장하기

아이콘:

기 능: 현재 화면의 패턴과 스케줄을 지정된 파일 형식으로 디스크에 저장하는 기능

사용법:

1. "저장" 기능을 선택
2. 국제디스켓 저장시는 화면 상단의 을 선택하고, 기타 그림 디스켓 저장시는 원하는 파일형식을 선택하고((4)패턴 읽기 또는 쓰기시 파일형식 참조),위치(A,B,C등)를 지정한다.
3. 왼쪽버튼을 "두번 연달아 누르거나, 한번 선택후 열기를 선택한다" 에러가 없을 경우 해당 그림이 화면에 나타난다.
4. 패턴의 이름을 키보드로 입력한후 엔터키를 누른다.

<#저장시 기계별 그림이름 지정방법>

1. 신한,태호,태영,수산(한국로보트콘트롤러 장착기종) 5F,6F 기종
   - 3.5" 디스켓을 B 드라이브에 삽입
   - 저장기능선택후, 파일형식(도스버젼 디스크 데이터 방식)과 위치(B)를 지정
   - 커서를 선택된 파일 이름 부분 위치로 이동후 저장 또는 파일 이름 입력후 엔터
   - 패턴이름 : 대소문자 A~Z,숫자 0~9,“_(언더라인)”사용 최대 8자 가능(디스켓시)
   - 하드저장시는 한글이름 무관하나, 디스켓 저장시는 영문만 사용가능함.

2. 국제 기계용
   - 국제용 디스켓을 A(401,501시), B(505시) 드라이브에 삽입한다.
   - 국제 저장기능선택후 1에서 9까지중 하나를 커서로 지정 후 저장-별도이름없씀

3. 주원 기계용
   - 3.5" 디스켓을 B 드라이브에 삽입
   - 저장기능선택후, 파일형식(주원 5F 데이터 방식)과 위치(B)를 지정
   - 방 위치변경으로 저장하고자하는 방으로 이동(0,1,2,3,,9까지 방이름 사용)
   - 커서를 선택된 파일 이름 부분 위치로 이동후 저장 또는 파일 이름 입력후 엔터
   - 파일이름 : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 까지 숫자로만 입력

4. 태호(명광 콘트롤러 장착기종) 5F
   - 3.5" 디스켓을 B 드라이브에 삽입
   - 저장기능선택후, 파일형식(명광 5F,6F 데이터 방식)과 위치(B)를 지정
   - 커서를 선택된 파일 이름 부분 위치로 이동후 저장 또는 파일 이름 입력후 엔터
   - 파일이름 : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 까지 숫자로만 입력

###

(7) 절반 복사

아이콘:

기 능: 양말의 좌우 패턴이 같을 경우 손쉽게 복사를 하여주는 기능

사용법:

1. "절반 복사"를 선택하면 화면의 중앙에 아래의 그림이 나타난다.
2. 세로 위치 설정은 복사하고자 하는 패턴의 Y축 좌표를 의미한다. 기본값은 1 - 800사이 이다. 따라서 원하는 시작점과 끝점을 설정하면 설정한 영역 사이만 복사가 된다.
3. 복사 종류는 일반 복사와 좌우 대칭 복사가 있다.