| 제 3 장 PDS 주요 사용법 설명 |
| 1. 고무사 패턴 그리기 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 고무사 패턴을 그리는 기능. |
| 사용법 : |  |
|  | “고무사 패턴 그리기”를 선택. 고무사 종류를 선택하는 상자가 나타난다 .(그림 3-1 참조) 그림 3-1 고무사 선택 화면 원하는 고무사 패턴을 선택버튼으로 클릭한다.(이때 기계 종류가 KR-5F시 선택상자 우측하단에 RUBBER 버튼을 눌러 버튼의 배경이 녹색으로 변하게하고 주화면에 고무사를 그리면 우측 보조화면에 자동적으로 고무사색으로 고무사 패턴이 그려지며 이 버튼은 망사 그리기에도 영향을 준다.그리고 커서가 X 좌표의 225 이상을 넘어가면 패턴은 주영역에 현재 지정된 색으로 그려진다.) 커서를 작업 영역으로(이때 커서는 십자선으로 바뀜) 이동한다. ※ 고무사를 그릴때는 반듯이 고무사 색으로 그려야 한다.(기계종류에 따라 틀림) 원하는 위치에 십자의 중심을 위치한후 선택버튼을 클릭한다. 마우스를 움직여 원하는 크기를 설정한후 선택버튼을 클릭하면 지정된 고무사 패턴으로 찬 사각형이 그려진다. ※ 마우스를 움직여 크기를 설정할때 사각형의 크기는 흰색으로 나타나고 X, Y 좌표 값의 첫째 줄은 사각형의 왼쪽 꼭지점이고, X, Y 둘째 줄은 사각형의 오른쪽 끝점의 위치이다. 다른 위치에 초기점을 둔 사각형을 그릴때에는 3 과 4를 반복 실행하면 된다 |
| 2. 링글 그리기 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 링글,고무 사도,파일을 그리는 기능으로 한국로보트 콘트롤라를 사용하는 경우에만 사용.(수산,신한,태호,태영) |
| 사용법 : |  |
|  | “링글 그리기”기능을 선택 (링글을 선택하는 상자가 나타난다. 그림 3-2 참조)
| 그림 3-2 링글 선택 화면 | 그림 3-3 링글 그리기 화면
원하는 링글을 선택한후“SET"을 선택한다. (두개 이상도 선택가능하며 선택된 링글은 다시한번 클릭하면 선택이 해제된다.) 주화면에 커서의 모양이 가로의 긴 선으로 변한다. Y 좌표를 보고 원하는 위치에 가로선을 위치한후 선택버튼을 클릭하여 시작점을 설정한다.(이때 그림 3-3 과 같이 하단 색판에 현재 커서의 위치가 확대되어 보인다.) 마우스를 움직여 원하는 끝지점을 설정한후 선택버튼을 클릭하면 지정된 링글이, 설정되어 있는 침수에 맞게 그려진다. 다른 위치에 링글을 그릴 때에는 4 과 5 를 반복 실행하면 된다. 링글을 변환할 때에는 초기점이 지정되어 있지 않은 상태에서 취소버튼을 눌러 링글 선택 상자가 나타나면 2 부터 5 까지의 과정을 반복한다. 링글그리기를 마치려면 선택상자에서 취소버튼을 클릭한다.(작업메뉴는 점 그리기로 변환된다.) |
|  | ※ 참고 : | 사용가능 메인사도는 1,2(속실사도) 6,7,8(겉실사도)로 5개 가능. "GUM"기능:고무 관련장치(고무사도,롤라,가위)를 컴퓨터로 사용하는 기능으로 필요한 위치에 링글처럼 지정한다. 파일1,2,3 기능:파일 양말 기계에서 파일 면적을 컴퓨터로 지정 할 수 있는 기능으로 필요한 위치에 링글 처럼 지정한다. |
|  |  | 파일 1 = 발등,발바닥 모두 파일편직 파일 2 = 발등 부분 파일 3 = 발 바닥 에 어 = 석션에어를 동작시키는 하는것으로 석션이 장치가 되어있는 기계만 가능. |
| 3. 망사 그리기 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 1:1 또는 2:1 망사 패턴 그리는 기능 |
| 사용법 : |  |
|  | “망사 그리기”를 선택 작업 화면 중심에 1:1 과 2:1를 선택하는 상자가 나타나면 망사의 종류를 선택버튼으로 클릭한다. 커서를 작업 영역으로(이때 커서는 십자선으로 바뀜) 이동한다. 원하는 위치에 십자의 중심을 위치한후 선택버튼을 클릭한다. 마우스를 우측하단으로 움직여 원하는 사각형의 크기를 설정한 후 선택버튼을 클릭하면 지정된 망사 패턴으로 망사가 그려진다. 다른 위치에 초기점을 둔 사각형을 그릴 때에는 4 과 5를 반복하여 실행하면 된다.
주의 : | 망사 패턴을 그릴때는 각 기계별로 정해져 있는 망사색으로 그려야만 올바른 망사를 제직할수 있으며 기계종류가 KR-5F 또는 KR-6F 일때에는 고무 선택에서 "RUBBER"가 녹색으로 되어있으면 망사는 보조화면에 고무사 색으로 그려지게 된다.(1. 고무사 패턴 그리기 참조)
| 4. 고무사용 패턴 복사 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 고무사 편직부분에 원하는 패턴 무늬를 고무사와 같이 편직할때 사용 국제,신한 ,태호 일부 기능만 사용 |
| 사용법 : | ※ 항상 기계종류와 연관하여 작업한다. |
|  | “고무사용 패턴 복사 ”기능을 선택한다. 커서를 작업 영역으로(이때 커서는 십자선으로 바뀜) 이동한다. 편직을 원하는 무늬 좌측상단 위치에 십자의 중심을 위치한후 선택버튼을 클릭한다 마우스를 이동하여 크기를 설정한다. ※ 복사영역은 흰 사각형으로 나타난다. ※ 마우스를 이동하며 크기를 설정할때 사각형의 크기는 흰색으로 나타나고 X, Y 좌표 값의 첫째줄은 사각형의 왼쪽 꼭지점이고, X Y 둘째줄은 사각형의 오른쪽 끝점의 위치이다. 고무사 패턴위에 위치한후 선택버튼을 클릭하면 복사된다. 3 또는 4 의 동작을 취소하려면 취소버튼을 클릭하면 취소된다. |
| 5. 스케쥴 설정 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 편직 하고자 하는 스케줄을 작성하는 기능 |
| 사용법 : |  |
|  | “스케줄”기능을 선택 “삐”소리와 함께 아래의 그림 3-4 과 같은 화면이 나온다. ※ 여기서 “시작”은 패턴의 시작 위치를 “끝”은 패턴이 끝나는 위치를 “ 반복 ”은 반복회수를 정하는 것이다. 마우스를 움직여 화살표 모양의 커서를“시작”위치 아래로 가서 선택버튼을 누른다 작업화면 좌측에 흰색의 막대가 나타난다. 이때 마우스를 아래 위로 움직이면 이 흰색막대가 따라 이동하며 좌표 표시화면에 위치가 숫자로 표시된다. 원하는 위치로 가서 마우스의 선택버튼을 누르면 메뉴 화면에“시작”위치가 표시된다. 커서를 이동해“끝”위치로 가서 마우스의 선택버튼을 클릭하면 작업화면 좌측에 흰 막대가 나타나고“시작”지정할때와 같은 방법으로“끝”위치를 지정한다. 메뉴 화면에서 커서를 이동해“반복”위치로 가서 마우스의 선택버튼을 누르면 현재 지정된“시작”과“끝”차이만큼의 반복횟수가 자동으로 표시된다. 예로써,“시작”이“1”이고,“끝”도“1”이면 반복 횟수는“1”로 표시된다. ※ 보통 그림은 전체를 그려 시작을 시작 위치에 끝을 끝위치에 입력하여 한개의 라인으로 끝낸다. 원하는 반복 횟수 만큼을 숫자로 기입한후 엔터(Enter)키를 누른다. ※ 위와 같은 방법으로 계속해서 원하는 스케쥴을 작성할수 있다. 작성된 스케쥴은 화면의 사각형 내에서 최대 14개까지 넣을수 있다.
| 그림 3-4 스케쥴 화면 | 그림 3-5 로스 보조 메뉴
작성된 스케줄을 삭제 혹은 삽입하고자 할때는 삽입 또는 삭제를 원하는 줄의 숫자 중심에 커서를 위치하고 선택버튼을 클릭한다. 그러면 하단의 “삽입”, “삭제”의 위치로 커서는 이동하고 삽입 또는 삭제버튼을 누룰때 마다 스케줄 라인은 삽입,삭제가 되며 취소키 또는 취소버튼을 누르면 스케줄 설정상자로 되돌아 올 수 있다. 스케쥴을 작성한후 고무사에 무늬가 들어가면“고무”버튼을 선택버튼으로 클릭하면 원의 색이 녹색으로 변하면서 “고무 ON”이 되며 다시한번 클릭하면 원의 색은 적색으로 바뀌며“고무 OFF"가 된다. 클릭할 때마다 "ON", "OFF"가 반복된다. ※ 주의 : 국제 5F 또는 KR-5F 패턴 작성시에는 스케줄칸 우측 G 의 줄에 고무 마킹을 해야하고 이외의 기계종류에서는 반드시 G 줄의 녹색 마킹은 한번 더 클릭하여 지워야한다. 스케쥴을 작성한후 바닥에 무늬가 들어가면 커서를“바닥”,(SDC) 버튼에 위치후 선택버튼으로 클릭하면 아래의 원의 색이 녹색으로 변하면서 "바닥 무늬 제거 ON" 이 되고 다시 한번 클릭하면 원의 색은 적색으로 바뀌며 "바닥 무늬 제거 OFF"가 되며 클릭할때마다”ON“,”OFF“가 바뀐다. 국제 기계용 패턴 또는 신한 5F 기계용 이면 스케줄을 작성한 후 “로스”버튼을 선택 버튼으로 클릭하여 로스 보조메뉴(그림 3-5 참조)를 나타나게한후 각 글자의 사각형 상자안에 커서를 위치한 선택 버튼을 클릭하여 입력한후 키보드의 “ENTER” 키를 누르고 취소는“ESC”키를 누른다. ※ 참조 : 위부터 차례로
용 어 | 내 용 설 명
무지 코스 | 앞 꿈치(앞 가가도) 끝에서 부터 봉조자리까지의 코스수를 의미 ※ 이때 링글은 앞 꿈치(앞 가가도) 전에 사용한 링글이 동일 하게 사용된다
코 스 수 | 속실만을 제직하는 코스수 *주의: 코스수는 (입력 숫자 (곱하기) X 1) 이다.
속 링 글 | 속실만을 제직하는데 사용되는 링글 번호(예:“1” 은 1 번 링글 사도)
코 스 수 | 겉실만을 제직하는 코스수 *주의: 코스수는 (입력 숫자 (곱하기) X 1) 이다.
겉 링 글 | 겉실만을 제직하는데 사용되는 링글 번호(예:“7” 은 7 번 링글 사도)
로스자리 입력을 마치려면 커서가 나타나 있는 상태에서 마우스의 취소 버튼을 클릭 한다. 입력을 모두 끝낸후에는 마우스의 취소키를 클릭하면 끝난다. |
| 6. 화일 지우기 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 저장된 패턴 화일을 지우는 기능 |
| 사용법 : |  |
|  | “화일 지우기”기능을 선택.(아래와 같은 상자가 나타난다.) 파일을 선택하여 데이타를 지운다.(파일 선택 및 지정 참조)
|  | 그림위에 마우스를 올리면 해당 위치의 설명을 볼수있습니다.
|  | < 디스크 선택 방법 > |
|  | 앞의 ① 버튼을 선택버튼으로 클릭하면 작은상자에 현재 사용할수 있는 드라이브를 출력하여준다. 원하는 드라이브를 선택버튼으로 클릭한다. ②에 선택된 드라이브를 출력한다. (이때 파일 목록창에는 선택된 드라이브의 파일 목록을 출력한다.) |
|  | < 파일 선택 방법 > |
|  | 앞의 ④ 창의 파일중 지정하려는 파일을 선택버튼으로 클릭하면 선택된 상태를 나타내어 주는 사각형이 나타난다. (현재 방에 파일이 10개 이상이되어 한 화면에 나타나지 않으면 키보드의 엔터키를 누르거나 마우스로 ④ 창의 내부를 클릭하여 선택된 상태를 나타내는 사각형을 나타 나게 한다) 선택된 파일을 지우려면(읽기1,읽기2,저장의 경우도 동일) 다시 한번 선택버튼을 클릭하면 지워진다 (읽기,저장 하기 메뉴일 경우 읽기,저장 동작을 한다) 잘못 선택되었거나 다른 파일을 선택하려는 파일이 파일목록창에 있으면 파일을 선택버튼으로 클릭하고, 만약 없으면 ⑥의 스크롤 버튼을 이용(키보드의 방향키사용 검색 가능) 아래,위로 원하는 파일을 검색하여 1 과 2의 순서로 처리한다 |
|  | < 방 위치 변경 방법 > |
|  | 앞의 ⑦ 창의 방 목록 중 지정하려는 파일을 선택버튼으로 클릭하면 선택된 상태를 나타내어 주는 사각형이 나타난다. (현재 방에 파일이 10개 이상이되어 한 화면에 나타나지 않으면 키보드의 엔터키를 누르거나 마우스로 ④ 창의 내부를 클릭하여 선택된 상태를 나타내는 사각형을 나타 나게 한다) 선택된 방으로 이동하려면 다시 한번 선택버튼을 클릭하면 지정된 방으로 들어간다 잘못 선택되었거나 다른 방을 선택하려는 방이 방목록창에 있으면 방을 선택버튼으로 클릭하고, 만약 없으면 ⑥의 스크롤 버튼을 이용(키보드의 방향키 사용 검색 가능) 아래,위로 원하는 방을 검색하여 1 과 2의 순서로 처리한다. 방을 빠져나오려면 방목록에 있는 “..”를 선택버튼으로 두 번 누르면 된다. |
|  | < 방 만드는 방법 > (저장 기능에서만 사용가능) |
|  | 새방 버튼을 누른다. 방 이름을 넣는 상자가 나타나면 방의 이름을 키보드로 입력후 엔터키를 누르면 입력한 이름의 새로운 방이 만들어진다. (만약 방을 만드는 작업을 취소하려면 키보드의 ESC 키를 누른다.) |
|  | < 기존의 수산 패턴 파일 (PIC 파일) 읽기> |
|  | 저장소를 수산으로 바꾸고 디스켓을 본체에 3.5“ 디스크 드라이버에 넣고 읽기, 또는 저장하기,지우기 등의 기능을 선택한다. 확장자가 CUT화일 외에 PIC화일을 읽으려면 파일 이름 BOX에서 확장자 CUT를 지우고 PIC 이라고 입력후 선택해서 읽거나 저장 할수있다. |
|  | # 기계별 종류에 따른 읽기 참고 |
|  | 신한,태호 5F(한국로보트 콘트롤러 장착기종),형제(한국로보트 콘트롤러 장착기종) 기계에는 1.44Mbyte 3.5“플로피사용 서브디렉토리 없이 패턴이름(알파뱃 8자리 이내) 저장. 국제 4,5F 기계는 5.25" 1.2Mbyte 디스켓 사용 1 ~ 9까지 저장됨 주원 5F디스켓 사용기종 또는 형제(파워텍 콘트롤러 사용기종)은 3.5" 1.44Mbyte 디스켓 사용. 서브 디렉토리를 만들어 사용한다. 따라서 B:＼0,＼1,＼2 ~ ＼9 등으로 서브 디렉토리내에 패턴이 저장되어 있음. 태호기계 중 명광 콘트롤러 부착기종은 3.5" 1.44Mbyte 디스켓을 사용 서브 디렉토리 없씀. |
|  | <# 저장소 바꾸기> |
|  | 저장소메뉴(2장. PDS 운용법 (1) 화면설명, 4.참조)를 선택버튼으로 클릭하면 저장소 선택화면이 나타난다. 선택하고자하는 저장소를 선택하여 선택버튼을 클릭한다. (저장소는 아래와 같다.) 선택을 하면“저장소”글씨 옆에 현재 지정된 저장소가 나타나게 된다. 주의 : 읽거나 쓰기를 할때 현재 지정된 저장소에 읽거나 쓰기가 행하여진다. ※ 출고시 버젼에 따라 K R , S H , T H 중 1개만의 저장소로 지정된다. |
|  |  | 하드 디스크 : | 컴퓨터 본체내에 장착되어 있는 하드 디스크를 말하며 모든 종류의패턴을 저장하고 읽을수 있다. |
|  |  | K R : | 3.5인치 1.44M byte 디스켓을 사용 한국 로보트 콘트롤러를 사용하는 기계용 데이터를 읽고 쓸수 있다. |
|  |  | S H : | 3.5인치 1.44M byte 디스켓을 사용 한국 로보트 콘트롤러를 사용하는 기계용 데이터를 읽고 쓸수 있다. |
|  |  | T H : | 3.5인치 1.44M byte 디스켓을 사용 한국 로보트 콘트롤러를 사용하는 기계용 데이터를 읽고 쓸수 있다. |
|  |  | 국 제 : | 5.25인치 1.2M byte 또는 3.5인치 1.44M byte 디스켓을 사용 국제 패턴 데이터를 읽고 쓸수 있다. |
|  |  | 주 원 : | 3.5인치 1.44M byte 디스켓을 사용 주원 패턴 데이터를 읽고 쓸수 있다. |
|  |  | 한 일 : | 3.5인치 1.44M byte 디스켓을 사용 한일 패턴 데이터를 읽을수 있다. |
|  |  | 형 제 : | 3.5인치 1.44M byte 디스켓을 사용 형제 패턴(링크스) 데이터를 읽고 쓸수 있다. |
|  |  | 테 이 프 : | 컴퓨터 본체내에 장착되어 있는 테이프 카드(옵션)를 이용 테이프에 주원 4F, 주원5F, 신한 4F의 패턴을 읽고 쓸수 있다. |
|  |  | PCX 데이터 : | PCX 파일형식 데이터를 읽을수 있다.(640 X 480 16컬러 데이터만 사용가능) |
|  |  | 명 광 : | 3.5인치 1.44M byte 디스켓을 사용 명광 패턴 데이터를 읽고 쓸수 있다. |
|  |  | 수 산 : | 3.5인치 1.44M byte 디스켓을 사용한 수산기계에 사용하던 PIC화일 또는 CUT화일을 읽고 쓸수 있다. |
| 7. 읽기 1 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 저장된 패턴을 주화면에 부르는 기능 |
| 사용법 : |  |
|  | “읽기 1”기능을 선택. (작업 영역에는 읽기보조메뉴가 나타난다.) ※주의 : 주원 데이터 읽기시 화면을 지운후 읽기를 하여야함. 파일을 선택하여 읽기를 한다.(파일 선택은 지우기의 # 1,2,3 참조) ※참고 : 읽기,저장하기,화일 지우기 기능에서는 현재 설정되어 있는 저장소에 의하여 해당 매체가 선택되므로,우선 해당 저장소를 먼저 선택해야 한다. 파일이 선택되면 주화면에 패턴이 나타난다. |
| 8. 읽기 2 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 저장된 패턴을 보조 화면에 부르는 기능 |
| 사용법 : |  |
|  | “읽기 2 ”기능을 선택. (작업 영역에는 읽기보조메뉴가 나타난다.) 파일을 선택하여 읽기를 한다.(파일 선택은 지우기의 # 1,2,3 참조) ※참고 : 읽기,저장하기,화일 지우기 기능에서는 현재 설정되어 있는 저장소에 의하여 해당 매체가 선택되므로,우선 해당하는 저장소를 먼저 선택해야 한다. 파일이 선택되면 보조화면에 저장된 패턴 데이터을 보여준다.. |
| 9. 저장하기 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 주 화면에 패턴과 스케줄을 지정된 저장소에 저장하는 기능. |
| 사용법 : |  |
|  | “저장하기”의 기능을 선택. (작업 영역에는 저장하기 보조 메뉴가 나타난다.) 패턴의 이름을 키보드로 입력한후 엔터키를 누른다. ※참고 : 읽기,저장하기,화일 지우기 기능에서는 현재 설정되어 있는 저장소에 의하여 해당 매체가 선택되므로 우선 해당 저장소를 먼저 선택해야 한다. 패턴 저장이 끝나면 “삐리 ~ 삐릭” 소리가 나오며 저장이 끝남을 알려준다. |
|  | <#저장시 기계별 방법> |
. 수산,신한,태호(한국로보트콘트롤러 장착기종) 5F
ㄱ. | 3.5" 디스켓을 B 드라이브에 삽입
ㄴ. | 패턴이름 입력후 엔터. (패턴이름 입력시 대문자 A~Z ,소문자 a~z,숫자 0~9, 그리고“_(언더라인)”이외의 기호는 사용금지)
. 국제 기계용
ㄱ. | 국제용 디스켓을 A 드라이브에 삽입.
ㄴ. | 1에서 9까지의 숫자로 지정 후 엔터. (보통1 에서 6까지만 사용권장)
. 주원 기계용
ㄱ. | 3.5" 디스켓을 B 드라이브에 삽입
ㄴ. | 방 위치변경으로 저장하기 원하는 방으로 이동(방 이동은 파일지우기 참조)
ㄷ. | 커서를 선택된 파일 이름 부분 위치로 이동후 선택버튼 클릭
ㄹ. | 파일 이름 입력후 엔터. (0~9까지 숫자로 선정)
. 태호(명광 콘트롤러 장착기종) 5F
ㄱ. | 3.5" 디스켓을 B 드라이브에 삽입
ㄴ. | 패턴이름 입력후 엔터. (패턴이름 입력시 대문자 A~Z ,소문자 a~z,숫자 0~9, 그리고“_(언더라인)”이외의 기호는 사용금지
| 10. 되돌리기 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 작업 중 잘못하여 그리거나 지운패턴을 되돌리는 기능 |
| 사용법 : |  |
|  | “되돌리기”기능을 선택. ( 작업영역에는 “되돌리기를 실행하시겠습니까? (Y/N)“이라는 메세지가 출력된다.) 되돌리기를 하려면 " Y" 키 , 취소하려면 " N" 키를 누르면된다. 주의 : 되돌리기는 현재의 작업메뉴전의 화면으로 되돌려준다. 예로 “사각형 그리기”를 한후 메뉴를 “지우기” 메뉴로 바꾸어 작업을 하던중 실수를 하여 “되돌리기”를 실행하면 바로전 메뉴 “사각형 그리기” 메뉴상태에서의 그림으로 복원된다. |
| 11. 기계별 자동 색 바꾸기 |
| 아이콘 : |  |
| 기 능 : | 기계 종류가 다른 패턴의 F색을 원하는 기계의 F색으로 바꾸어주는 기능. |
| 사용법 : |  |
|  | “기계별 자동 색 바꾸기”기능을 선택. 작업영역에는 보조화면이 출력된다. 현재 화면에 있는 그림의 기계종류를 선택한다. 변환할 기계의 기종을 선택한후 바꾸기 버튼을 누르면 그림의 색상이 자동으로 변환된다. 사도 및 링글의 정보는 자동으로 바뀌기 않으니 새로 설정 하여야 한다. |
|  | 예 : 국제 5F 패턴을 주원 5F의 색으로 변환할 경우 사용법 |
| “기계별 자동 색 바꾸기”기능을 선택한다. 작업영역에는 왼쪽의 창이 출력된다. 현재 기계종류란의 아래에서 국제,5F 버튼을 누른다. 바꿀 기계종류란의 아래에서 주원,5F 버튼을 누른다. 바꾸기(YES) 버튼을 누르면 그림의 색상이 자동으로 바뀐다. 사도 및 링글 정보 수정후 저장한다.