1. 화면구성

2. 각 영역의 기능 및 사용법

- 메인툴바
(1) 인쇄하기
(2) 데이터 복사하기
(3) 각 편집 버튼

- 체인 데이터 편집
(1) 파일 읽기 및 저장하기
(2) 체인 스텝 입력,삭제,편집
(3) 체인 데이터 입력하기

- FIXED SELECT 데이터 편집
(1) 에어캠 데이터 입력 및 편집하기
(2) 쟈가드 패턴 데이타 입력
(3) 침수 입력

- 기타 편집 기능 사용법
(1) 쟈가드 패턴 편집하기
(2) 에어이름 편집하기

※ 실제 사용하기
▶ 데이터입력시 유의 사항
▶ 1스텝 데이터 입력하기
▶ FIXED SELECTION 편집하기
▶ 쟈가드 데이타 편집하기
▶ 파일관련 사항

1. 화면구성

「 실행 화면 」

- 메인툴바 : 프린터 및 데이터 복사 기타 쟈가드 및 에어이름 편집등의 기능을 모아둔곳

- 체인 데이터 편집 : '*.CHA' 에 해당하는 파일 생성,편집 을 할수 있는 영역

- FIXED SELECT 데이터 편집 : '*.FIX' 에 해당하는 파일 생성,편집을 할수있는 영역

- 현재 파일 정보 : 현재 읽어들인 파일이나 편집중인 파일의 이름을 나타내는 영역

2. 각 영역의 기능 및 사용법

- 메인툴바

(1) 인쇄하기

* 메뉴에서 '파일'->'인쇄'를 선택한다.

위와 같은 화면이 나타나면 편집중인 체인 데이터를 인쇄하려면 '체인데이터 인쇄'를 누르고 에어캠 이름 및 각도등의 데이터를 인쇄하려면 '에어 이름 인쇄'를 누른다.

그러면 인쇄정보창이 나타나고 인쇄를 누르면 원하는 데이터를 출력한다.

(2) 데이터 복사하기

###### *

위 버튼을 누르면 각각 체인과 F.S를 선택하여 복사 및 입력을 할수있다.

1> 먼저 복사할 데이터가 있는 위치로 스텝(F.S일경우 해당 번호)을 이동 한다.

2> '복사할 데이터 선택' 버튼을 누른다.

왼쪽과 같은 화면에서 체인 또는 F.S 를 선택한다.

3> 복사한 데이터를 입력하려는 위치로 스텝(F.S일경우 해당 번호)을 이 동 한다.

4> '복사한 데이터 입력' 버튼을 누른다.

왼쪽과 같은 화면에서 체인 또는 F.S 를 선택한다.

(3) 각 편집 버튼

*

※ 실행후 편집 방법은 뒤에 설명.

- 체인 데이터 편집

(1) 파일 읽기 및 저장하기

*

1> '파일 읽기 버튼' 을 누르면 화면에 파일 선택 창이 나타난다.

창에는 '*.CHA' 에 해당하는 파일만 보이고 이중 한파일을 선택하면 나머지 데이터 파일들 F.S 및 쟈가드 파일도 자동으로 읽어 화면에 나 타난다.

2> '파일 저장 버튼' 을 누르면 화면에 파일 저장 창이 나타난다.

파일이름 쓰는곳에 원하는 이름을 넣고 입력한다.

기존의 파일에 덮어쓰려면 마우스로 파일이름을 선택하고 저장하면 된 다.

이때 나머지 F.S 및 쟈가드 파일도 자동으로 저장된다.

저장후 -현재 파일 정보- 에 저장된 이름으로 정보가 바뀐다.

※ 파일을 읽거나 저장시 항상 -현재 파일 정보- 에 표시된 이름을 확인해야 한다.

각각의 데이터 파일들 읽기 저장은 이기능으로 포함된다.

(2) 체인 스텝 입력,삭제,편집

1> 스텝 이동하기

'체인리스트창' 각각의 체인동작을 순서대로 이동하려면 '스텝 증감 버튼' 이나 '위치'라는 버튼을 눌러 원하는 스텝 번호를 넣고 이동

다.

※ 현재 '체인리스트창' 안에 입력되어있는 스텝수 내에서만 이동이 가능하다.

2> 1 스텝 입력(삽입) 하기

원하는 스탭에 위치하고 'INSERT' 라고 쓰여진 기능 버튼을 누르면

'No data' 라는 스텝이 추가된다.

3> 1 스텝 삭제 하기

삭제하고자 하는 스텝에 위치하고 'DELETE' 라고 쓰여진 기능 버튼을 누르면 선택된 스텝이 삭제되면서 뒤에 있는 데이터가 한스텝씩 앞으로 이동하면서 완전히 제거된다.

4> 1스텝 데이터만 삭제하기

삭제하고자 하는 스텝에 위치하고 'CLEAR' 라고 쓰여진 기능 버튼을 누르면 선택된 스텝에 'No data' 라는 데이터로 변하고 선택된 1스텝에 해당하는 나머지 값들이 초기 값으로 지워진다.

이때 'DELETE' 에서와 달리 뒤에 데이터는 제위치에서 이동하지 않는 다.

5> 서브데이터 불러들이기

서브데이터를 입력하고자 하는 위치에서 'CALL' 라고 쓰여진 기능 버튼 을 누르면 입력창이 나타나고 해당 번호를 선택하면 입력된다.

6> 'END POINT' 입력하기

체인 데이터 입력입 모두 끝나고 저장 할때는 반듯이 'END POINT' 를

마지막 스텝에 입력해주어야한다.

마지막 스텝에 위치하고 'END POINT' 라는 기능 버튼을 누르면 입력 된다.

※ 'END POINT' 는 최종적으로 한개만 있어야 함으로 체인 중간에 'END POINT'가 있으면 자동으로 지워주므로 스텝중간에 'No data' 가 있는지 반듯이 확인해야한 다.

(3) 체인 데이터 입력하기

1> 편직 데이터 입력하기

* 각 데이터의 오른쪽에 있는 입력버튼을 누른다.

각각 입력할수 있는 창이 나타난다.

- 위치 입력하기 : 위치오른쪽의 입력버튼을 누르면 다음과 같은 그림창이 나타난다.

그림에서 편직할 곳으로 마우스를이동하면 아래 선택하고자하는 위치가 나오고 왼쪽버튼을 누르면 선택이 된다.
만약 입력을 취소하려면 오른쪽 버튼을 누른다.

아래 표시창 오른쪽의 삼각형을 눌러서 원하는 위치를 선택하면 된다.

- F.S 번호 입력 : F.S번호 오른쪽의 입력버튼을 누르면 다음과 같은 입력 창이 나타난다.

1~40까지의 F.S데이터중 필요한번호를 입력한다.
편직(100), 이나 대기(0) 상태를 입력하려면 오른쪽의 해당 버튼을 누른후'확인'을 누른다.

- 길이 입력 : 길이 오른쪽의 입력버튼을 누르고 다음과 같은 입력창이 나타나면 편직할 길이만큼 값을 입력하고 '확인'을 누른다.

- 속도 입력 : 속도 오른쪽의 입력버튼을 누르고 다음과 같은 입력창이 나타나면 원하는 속도값을 20~450 이내에서 숫자로 입력하고 '확인'을 누른다.

- 잠부 입력 : 잠부 오른쪽의 입력버튼을 누르면 다음과 같은 입력창이 나타난다.

왼쪽 입력창에 원하는 잠부값을 입력한다.
이때 오른쪽에 '<--' 표시가 있어야 고정 값이 입 력 가능한 상태이고, 만약 점진적 증가,감소를
하려면 오른쪽에 있는 -9~+9까지 값중에서 선택하고 '확인'을 누르면 된다.

- 방향 입력 : 뒷꿈치 올림,내림 앞꿈치 올림,내림 시 방향을 선택해주는 값을 입력하는곳으로 기본적으로 위치 입력에 따라 자동으로 입력된다.

특별히 잘못되어 있거나 따로 사용하기 위해서만 수정하여 사용한다.

보이는 입력창을 누르면 그림과 같이 나타난다

이중 원하는 값을 선택하여 마우스로 누르면 된다.

2> 고무롤라 속도 입력하기

*

- 고무속도를 사용하려면 : 고무속도설정 버튼을 한번 누를때마다 오른쪽속도 설정 막대 버튼이 생겼다 없어졌다 한다.

속도 설정 막대가 나타나면 속도를 사용하는 것이고 속도 설정 막대가 없으면 속도를 사용하지 않는것이다.

속도 설정을 사용할경우 속도 설정 막대 버튼을 좌우로 이동하여 값을 정한다.

3> 각 스위치 버튼 입력하기

* 각 버튼을 누르면 해당 기능 스위치를 사용 또는 사용않음을 나타낸다 사용일때는 초록색이나 빨강색 으로 표시되고 사용하지 않을때는 회색상태로 나타난다.

4> 링글 및 얀사도 데이터 입력하기

- 링글 입력하기 : 링글 리스트에서 입력(편집)하고자 하는 번호를 마우스로 선택하고 두번누르기 또는 링글입력버튼을 누른다.

- 얀 입력하기 : 얀 리스트에서 입력(편집)하고자 하는 번호를 마우스로 선택하고 두번누르기 또는 얀입력버튼을 누른다.

- 링글 및 얀 I/O 표시창에 IN:초록색,OUT:빨강색 으로 표시되고 그림에서 바로 마우스로 원하는 사도로 이동하고 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 각 해당 사도 입력(편집)창이 나타난다.

위의 세가지 방법으로 입력(편집)할 사도를 선택하면 다음과 같은 창이 나타난다.

그림 중 위치 입력에 숫자로 각도를 입력한다. 이때 '999' 값을 입력하면

'I&I' 값으로 설정된다.

I/O 설정버튼을 IN,OUT 상태에서만 위치값이 입력되고 사용않함을 선택하면 외쪽의 값은 입력되지 않는다.

'확인'을 눌러 입력을 완료한다.

- FIXED SELECT 데이터 편집

(1) 에어캠 데이터 입력 및 편집하기

###### ※

※ 원하는 F.S번호로 이동하기 버튼에 보이는 번호가 F.S리스트창에 편집할 수있도 록 나타나고 체인의 F.S 번호가 F.S 번호에 해당된다.

1> 에어동작 입력하기

편집할 F.S번호로 이동한후 F.S리스트창에 새로운 에어캠 동작을 입력(추가) 하려면 'INSERT' 버튼을 누르거나 그림편집 창에서 해당 번호 에어캠을 마우스로 선택한다.

이와같은 화면이 나타나면 'INSERT' 버튼을 누른 경우면 AIR번호를 입력하고 I/O선택하고 I/O위치를 입력한후 '확인' 버튼을 누른다. 그림편집창에서 선택하면 AIR번호는 자동으로 입력된다.

2> 에어동작 편집하기

현재 입력되어있는 에어캠동작을 수정하려면 F.S리스트창에서 해당 에어캠 동작을 선택하고 마우스 두번누르기나 'EDIT' 버튼을 누른다. 그림편집 창에서 선택해도 된다.

에어동작 입력하기와 같은 편집창이 나타나면 원하는 값으로 수정하면 된다.

3> 에어동작 삭제하기

삭제할 에어동작을 F.S리스트창에서 선택한후 'DELETE' 버튼을 누른다.

※ 그림편집 창을 이용할경우 흰색은 사용않하는 상태이므로 선택한 에어캠동작의 입력이 되고 기타 다른색으로 표시되어있는경우는 해당 에어캠동작을 수정하는 모드로 사용할 수 있다. 따라서 2단동작 같은 입력을 하려면 반드시 'INSERT' 버튼으로 추가 해주어야한다.

4> F.S SET버튼은 체인의 F.S번호를 현재 편집중인 F.S번호로 입력해주는 버튼이다.

(2) 쟈가드 패턴 데이타 입력

- 쟈가드 선택 입력버튼을 누르면 선택된 쟈가드 패턴이 쟈가드 번호별 표시에

쟈가드 형태가 나타난다.

1> 쟈가드 번호입력 및 수정하기

쟈가드 선택 입력버튼을 누르면 쟈가드 입력창이 나타난다. 이곳에 원하는 쟈가드패턴 번호를 입력하고 '확인' 버튼을 누른다.

(3) 침수 입력

* 이곳 입력창 근처로 마우스를 이동하면 마우스 모양이 바뀐다.

바꿘 상태에서 왼쪽 버튼을 누르면 침수 입력창이 나타난다.

이곳에 침수값을 입력하고 '확인' 버튼을 누른다.

다시 '링글과 얀사도 위치값을 자동으로 변환 하시겠습니까?' 메시지가 나타나면 자동변환을 원하면 '예(Y)' 침수만 수정하려면 '아니오(No)' 버튼을 누른다.

※ 침수에 따라 각사도의 위치동작을 자동으로 변환해준다.

각 위치는 침수에 따른것이므로 침수 변환시 주의해야한다.

- 기타 편집 기능 사용법

(1) 쟈가드 패턴 편집하기

* 왼쪽의 노란 버튼을 누르면 쟈가드 편집 창이 다음과 같이 나타난다.

1> 패턴 편집하기

각 패턴편집부분에서 마우스로 필요한 위치에서 눌러주면서 패턴을 편집한다.

이동 막대버튼을 이용하여 화면에 보이지 않는곳으로 이동하여 편집한다.

2> 패턴복사하기

정해진 패턴을 반복적으로 끝까지 입력하는 기능으로 필요한 패턴을 미리 편집한후 그 구간을 숫자로 입력하면 그 구간에 있는 패턴 만큼을 반복적으로 끝까지 복사한다.

3> 블록복사하기

정해진 패턴 구간을 지정한 만큼의 구간에 복사한다.

복사할 패턴을 미리 편집한후 그 구간을 숫자로 입력하고 입력할 구간을 숫자로 입력하면 입력한 만큼 패턴을 복사한다.

※ 편집이 끝난후 반드시 '확인' 버튼을 눌러야 편집한 내용이 적용된다.

(2) 에어이름 편집하기

* 왼쪽의 파란 버튼을 누르면 에어이름 편집창이 다음과 같이 나타난다.

1> 이름 및 각도 입력 및 편집하기

원하는 에어번호를 에어 편집버튼에서 선택하여 누르면 다음과 같은 창이 나타난다.

각도 및 이름을 넣고 '확인' 버튼을 누르면 된다.

이동막대 버튼을 이용하여 0~48까지를 이동한다.

※ 현재정보 표시는 바뀐내용을 보여주며 반드시 '확인' 버튼을 눌러야 수정된 내용이 저장된다.

※ 실제 사용하기

  ▶데이터입력시 유의 사항

  - 데이터의 끝은 반드시 'END POINT' 로 처리되어야 한다.

  - 데이터 추가 시에는 반드시 'Insert' 버튼으로 추가한다.

  미리 입력할 데이터 수만큼 입력하고 작업하는것이 데이터 편집시 유리하다.

  - 데이터 전체 움직임은 위치리스트 창의 한스텝에 해당하는 데이터가 보여지며 적용된다. 따라서 현제 스텝을 확인하면서 데이터수정작업을 한다.

  - FIXED SELECTION은 스텝의 움직임에 따라 보여지지만, 편집시에는 자신의 번호에 따라 데이터를 편집할 수 있다.

  - 전체적인 흐름은 특별한 경우를 제외하고 양말모양에 따른 공정으로 순서가 정해지므로 위치입력시 주의한다.

  ▶1스텝 데이터 입력하기

  - 먼저 원하는 위치에 'Insert' 버튼을 눌러 1스텝('No Data')을 입력한다.

  - 입력한 스텝에 위치하고 위치선택 버튼을 눌러 현재 해야할 공정에 해당하는 순서를 선택하여 입력한다.(공회전,1:1걸기,....,마무리)

  - 길이,속도,잠부 값을 숫자로 입력하고 현재스텝에서의 링글과 얀사도의 입.출력 방법 및 위치를 입력한다.

  - F.S번호입력은 오른쪽의 에어캠 데이터의 내용을 확인하고 입력한다.

  (편직:100,대기:0)

  - 링글 및 얀사도의 I/O 동작을 입력하고 I/O 동작할 위치를 침수로 계산해서 입력한다.

  - 각 기능 스위치는 현재 스텝에서 동작하고자 하면 마우스로 눌러 스위치에 불이 들어오도록 한다.

  - 고무사 롤라 속도 조정장치가 필요하면 '고무롤라속도' 버튼을 누르고 오른쪽 막대바로 원하는 속도를 선택한다.

  - 입력한 데이터가 필요없거나 삭제할경우 'Delete','Clear' 버튼을 눌러 현재 선택된 스텝의 데이터 내용을 삭제하거나 지우면 된다.

  ▶FIXED SELECTION 편집하기

  - 원하는 번호를 선택하고 이번호에서 할 에어캠동작을 입력한다.

  - 새로운 에어캠동작을 추가하려면, 'Insert' 버튼을 누르거나 오른쪽 에어캠상태 그림에서 원하는 에어캠동작을 마우스로 선택하면 해당 에어캠 편집 창이 나타난다.

  - 편집창이 나타나면 이곳에서 동작할 위치와 IN/OUT 상태를 결정하면 F.S 데이터에 새로운 에어캠 동작이 추가 된다.

  - 에어캠동작을 재거하려면 재거할 에어캠 동작을 리스트창에서 선택한후 'Delete' 버튼을 눌러삭제하면 된다.

  - 각 C들의 쟈가드동작은 1~20개의 쟈가드 데이터에서 선택하여 사용하도록 되어있으므로 쟈가드 데이터를 미리 만들고 그중에서 필요한 데이터를 번호로 불러 사용하면 된다.

  ▶쟈가드 데이타 편집하기

  - 쟈가드 데이터 편집 버튼을 누르면 편집창이 나타난다.

  - 편집창의 타이틀에 해당하는 번호가 현재 확대되어 마우스로 편집할 수 있는 곳이고 나머지 데이터는 전체보기 버튼으로 확인할수 있다.

  - 쟈가드 데이터는 반복적인 데이터가 많으므로 필요한 데이터를 만들어 놓고 나머지 반복적인 데이터는 패턴복사,반복복사를 이용하면 된다.

  - 편집이 끝나면 반드시 확인 버튼으로 빠져나와야 수정한 데이터가 저장된다.

  ▶파일관련 사항

  - 파일열기 버튼을 누르면 기본적으로 체인데이타(*.cha)만이 보인다.

  - 모든 파일은 체인데이타와 같은이름으로 열리고

  (예:'ty-muji.cha' 파일을 열면 'ty-muji.fix' ,'ty-muji.jac' 파일이 자동으로 읽어진다.)

  만약 없으면 저장시 자동으로 열린 이름으로 파일을 만들어준다.

  ▶PDS 데이터와 체인프로그램의 관계

  - 체인프로그램의 F.S Num 의 번호에 따라 PDS의 데이터의 사용을 결정짓는다.

  1. 우선 체인프로그램으로 기본 편직순서를 만든다.

  2. 체인프로그램으로 해야하는 부분(공회전,시작,앞꿈치,뒷꿈치 등의 편직)은 체인프로그램에서 설정하는 링글 및 얀사도를 사용하고 그 길이 만큼 편직을 한다.

  3. PDS 데이터의 그림부분(발목,발바닥 등의 편직)의 편직시 F.S Num을 '100' 으로 한다.

  4. F.S Num을 '100' 으로한 스텝의 링글 및 얀사도는 PDS 데이터의 스케쥴 및 링글 데이터에 의해 편직 되므로 이곳에서 체인데이타의 다른 동작의 설정은 무시(이전상태유지) 되어진다. 단, 길이의 경우는 PDS의 스케쥴데이타를 따르지만 체인데이타의 길이와 스케쥴데이타의 길이가 맞지 않는경우 체인데이타에 설정된 길이 만큼 편직하게 되므로 이곳의 길이와 PDS스케쥴 데이터의 편직 길이를 일치하도록 맞추어 주어야 원하는 모양의 양말을 생산할 수 있다.