## 3. 기타 유용한 정보

### (1) 회사별 PDS의 각F별 색상 비교

각 회사는 그림 작성시 다음과 같은 색상을 사용한다. 그러나 윈도즈용 PDS에서는 이 색깔을 통일해서 그리고, 저장시 각회사별 색깔 및 사도 정보등을 자동으로 변경시켜 저장시킨다.
* 바탕 색상 부분은 고무사와 겹칠때 색상이다.
* 주원 기계와 4F 기계에서는 고무사에 패턴을 겹쳐 그리지 않고,고무사와 패턴을 각각 따로 그리고 첫번째 입력을 하는 패턴의 스케쥴에 "고무" 를 녹색으로 하고 두번째 입력하는 패턴의 스케쥴의 "고무" 에는 적색으로 하여 입력하여 사용한다.(구형 PDS 사용시 방법)

Controller Type
| 6 F | 5 F | 4 F
F 명칭 |  | KR-6F | KR-5F | SH | 국제 | 주원 | 한일 | 한국,주원 | 국제
1F | 1 사도 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색
2F (2C) | 1 사도 | 적 색 | 적 색 | 적 색 | 회 색 | 갈 색 | 갈 색 | 갈 색 | 보라색
분홍색
2 사도 | 오렌지색 | 오렌지색 | 오렌지색
하늘색 | 분홍색
3 사도 |  | 연보라색 | 연하늘색
3F (3C) | 1 사도 | 청 색 | 청 색 | 청 색 | 보라색 | 보라색 | 보라색 | 보라색 | 하늘색
연녹색
2 사도 | 연청색 | 연청색 | 연청색
흰 색 | 분홍색 | 연하늘색
3 사도 |  | 연녹색 | 연녹색
4F (1C) | 1 사도 | 갈 색 | 갈 색 | 갈 색 | 하늘색 | 회 색 | 회 색 | 회 색 | 회 색
2 사도 | 노란색 | 갈 색 | 노란색 | 연하늘색
5F (4C) | 1 사도 | 보라색 | 보라색 | 보라색 | 갈 색 | 청 색 | X | X | X
연하늘색
2 사도 | 진회색 | 진회색 | 진회색
녹 색
3 사도 |  | 연하늘색 | 연하늘색 | 노란색
6F (5C) | 1 사도 | 흰 색 | X | X | X | X | X | X | X
2 사도 | 노란색 | X | X | X | X | X | X | X
1F+3F | X | X | 흰 색 | X | X | X | X | X | X
1F+4F | X | X | 노란색 | X | X | X | X | X | X
사도 지정 | 사용안함 | 사용안함 | 사용안함 | 자기F색 | 회 색 | 회 색 | 회 색 | 자기F색
링글 지정 | 자동지정 | 자동지정 | 자동지정 | 녹 색 |  | 없 음 |  | 녹 색
망 사 | 녹 색 | 녹 색 | 녹 색 | 청 색 | 적 색 | 적 색 | 적 색 | 청 색
고 무 사 | 진회색 | 진회색 | 회 색 | 진회색 | 하늘색 | 하늘색 | 하늘색 | 진회색

### (2) 각 회사별 양말 기계의 F 위치도

링글 1 : 속실(나이론) , 링글 2 : 속실(스판) , 링글 3 : 겹바닥 사도 , 링글 4 : 가가도 사도
링글 5 : 스꾸이 사도 , 링글 6 : 봉조 손잡이 , 링글 7 : 겉실 , 링글 8 : 겉실

1) 한국 로보트 4F(신한, 태호), 주원 4F, 국제 4F

2) 한국 로보트 5F, 6F(신한, 태호, 태영)

3) 국제 기계 5F

4) 주원 기계 5F

5) 태호 기계(명광)

###

### (3) PDS에서 저장한 패턴을 Wac컴퓨터에서 읽어내는 방법

1. (주) 한국로보트 PDS에서 그림을 그린다.
   이때 바탕 색상을 흰색이 아닌 다른 색상(사용 안한 색상중 하나)으로 비꾼다.
   스케쥴은 시작 1, 끝 400, 반복 400으로 통상 정한다. (스케쥴이 없으면 저장이 안됨)
   파일 형식을 Wac 디스크 방식을 선택해서 저장한다. 옮기기 쉽게 하기 위하여 3.5" 디스크를 사용해서 저장한다.
2. 패턴이 저장된 디스켓(앞에서 작성한 디스켓)을 Wac 컴퓨터(그림 그리는 컴퓨터)의 "A 드라이브"에 삽입한다. (Wac 전용 FDD에서는 동작을 안한다.)
3. 파일 열기에서 패턴을 선택하고, "A 드라이브"를 선택한다.
4. 목록중에서 원하는 이름을 선택한 후 확인을 누르면 선택한 패턴이 화면에 표시된다.

### (4) 신한 5F(구형)기계용 고무패턴 지정법

1. WIN-PDS에서는 모든 경우 고무사 그림을 항상 오른쪽에 그린다. 따라서 색사 패턴은 왼쪽에, 고무사 그림은 X가 257 부터 코스에 맞춰 그린다.
   이때, 고무에 패턴이 안들어가는 경우(1:1, 3:3등)도 한상 고무사 부분은 오른쪽에 그려야 한다.
2. 스케쥴을 잡는다. - 스케쥴은 보통 다음과 같이 설정한다. ("2. PDS 주요 사용법 설명 (3) 스케쥴 설정" 참조)
   (1) 고무에 패턴이 없는 경우

   시작 | 끝 | 반복 | G | 설 명
   1 | 1 | 8 |  | 무지 나이론 지정
   2 | 2 | 100 |  | 고무 반복 지정(반복이 커야함:기계에서 자동 처리됨)
   4 | 400 | 800 |  | 원체 패턴 지정
   고무 | 바닥 | 봉조 손잡이 |
   N | N | N | 기타 정보 : 전부 "N"으로

   (2) 고무에 패턴이 있는 경우

   시작 | 끝 | 반복 | G | 설 명
   1 | 1 | 8 |  | 무지 나이론 지정
   2 | 29 | 100 | G | 고무 패턴 지정(반복이 커야함:기계에서 자동 처리됨)
   32 | 400 | 800 |  | 원체 패턴 지정
   고무 | 바닥 | 봉조 손잡이 |
   Y | N | N | 기타 정보 : 전부 "N"으로

3. 저장시 파일 형식은 "도스버젼 데이터 방식"으로 하고 최종 기종 선택은 "5F[구형]"을 선택한다.

* 타사 기계에서 편직시는 고무사 스케쥴을 코스에 맞추어 주어야 한다.(국제, 주원..)

### (5) 침수 지정 방법

1. 화면 하단의 침수칸을 마우스의 왼쪽 버튼으로 누른다.
2. 화면의 중앙에 침수를 입력하라는 메시지 박스가 나타난다.
3. 새로운 침수를 입력후 "Enter"를 치면 새로운 침수가 현재 열려있는 창의 타이틀에 표시된다. 이때, 화면의 하단에는 표시가 되지 않는 경우가 있는데 이것은 아직 표시가 되지 않았을뿐 실제 침수는 바뀌어있다. 마우스를 창의 부분으로 움직이면 침수가 다시 표시된다.

### (6) 보조 확대 화면

1. 상단의 Toolbar메뉴에서 Icon을 누르면 아래와 같은 부분 확대 화면이 나타난다.
2. 부분 확대 화면의 배율을 수정하고 싶으면 확대율칸의 상하 화살표를 누르면 숫자가 바뀐다.
3. 부분 확대 화면이 더 이상 필요하지 않아서 닫고자 하면 Icon을 다시 한번 더 누른다.
4. 확대율의 범위는 1 - 16배까지 가능하다.

   ###

부분 확대 화면

###

### (7) 세미 드럼레스시 고무라인과 ACT 그림과의 관계

세미 드럼레스용으로 그림을 그릴 때 고무 Air정보 라인이 고무 그림보다 한줄 먼저 끝나야 고무가 말끔히 정리된다. 고무 Air 장치가 빠지는 위치가 그림이 끝나는 위치와 맞지 않아서 발생되는 문제임.
여기서 적색줄은 2번 속실 사도를, 청색줄은 7번 겉실 사도를 의미한다. 또한, 아래의 회색 2줄은 1번 속실과 8번 겉실을 의미한다. 청색줄 오른쪽의 회색줄이 고무 Air 장치용 정보라인이다.

### (8) 파일 헷데기 입출시 메인 속실 교체 위치(한줄 먼저)

| 파일 헷데기를 제어하는 위치에서 메인 사도의 속실을 교체할 경우는 양말 편직 조직에 이상이 생길 수 있으니, 교체를 원할 경우는 메인 사도 속실을 한 바퀴전에서 교체를 하는 것이 좋은 편직 조직을 얻는 방법이다.

### (9) 스포츠 양말 편직시 주의 사항

| 스포츠 양말을 편직할 때는 스케쥴 설정에 주의 하여야 한다. 고무부분과 발목의 고무부분을 나누어서 잡아야 한다. 이유는 (주) 한국 로보트 콘트롤러는 고무 편직후 목편직시 현재의 스케쥴을 무시하고 새로운 스케쥴 데이터를 사용하므로 고무부분과 발목 고무부분을 같이 설정하면 목부분에서 다음 스케쥴을 사용하므로 발목 고무부분의 패턴이 나오지 않는다. (좌측,하단 그림 참조)

### (10) 절반의 그림으로 나머지 절반을 쉽게 만드는 방법

그려진 절반의 그림으로 나머지 절반을 만들 때 주의 사항

1. 침수를 필히 지정한 후에 복사를 한다. 절반 복사는 영역 설정시 Y축의 값만 입력하고 X축의 좌표는 침수에 의해서 자동 설정된다. (X축의 시작점은 1이고 끝점은 침수의 절반이다.)
2. 현재 고무사에 패턴이 있는 그림은 화면 우측의 고무사는 복사가 되지 않는다.
3. 한 패턴에서 일반 복사와 좌우 대칭 복사가 같이 있을 때는 세로 위치 설정을 지정한후에 복사한다.

   자세한 사용방법은 "절반복사" 여기를 누르시오.