| 제 2 장 PDS 운용법 |
| 1. 화면설명 |
| 컴퓨터와 모니터의 전원을 투입한 상태에서 잠시후 칼라 모니터에는 작업화면이 나타나며 화면 각 부분의 명칭은 다음과 같다. |
| 그림 2-1 화면 구성 |
번호 | 명 칭 | 초 기 값 | 기 능
1 | 메뉴아이콘 | 점 | 작업하고자 하는 작업기능을 선택하는 곳
2 | Fill 패턴 | 가득 채움 패턴 | 찬 사각형을 그릴경우 사각형 안에 채워질 패턴의 모양을 선택한다.
3 | 침수 | 144침 | 현재 주화면에 작업하고 있는 패턴의 침수
4 | 저장소 | 하드 디스크 | 읽거나 쓸 데이타의 저장소를 선택하는 기능
5 | 화일이름 | NO_NAME.DAT | 현재 읽거나 쓴 데이타의 이름을 보여준다.
6 | ACT 이름 |  | 각 ACT의 이름을 출력함
7 | R | 고무지정 색 | “R” 은 “7” 아래의 색이 고무색으로 고무사를 그릴때는 반듯이 고무사색으로 그려주어야만 올바른 고무편직을 할수있다.
8 | M | 망사지정 색 | “M” 은 “7” 아래의 색이 망사색으로 망사또는 피콧(꼽씹는 무늬)무늬를 그릴때는 반듯이 망사색으로 그려주어야만 올바른 편직을 할수있다.
9 | F 사도색 |  | 각 F 사도 및 고무사,망사를 지정하는 색을 나타내며,패턴을 그릴때 마우스의 선택버튼으로 클릭하거나 키패드의 “+”,“-”키를 사용하여 현재 작업색을 바꿀수 있다. (2 PDS운용법 참조)
10 | 현재 기계 종류 출력 상자 | 마지막으로 작업했던 기계종류 | 현재 선택된 기계종류를 나타낸다.
11 | 현재색 상자 | 2F또는 2F(1C) 1사도색 | 현재 지정된 색을 나타내어준다.
12 | 좌표 점 |  | X , Y 의 좌표값 => 첫째줄:현재 커서가 있는 위치를 표시한다. => 둘째줄:사각형등과 같이 초기점과 끝점을 지정이 필요할때 끝점의 위치를 조정할때 마우스의 위치를 보여준다.
13 | 점의 크기 |  | 점 그리기,수직선,수평선,마름모 그리기에 쓰이는 점 또는 선의 굵기를 선택하는 상자로써 선택하고자 하는 크기를 지정하여 선택버튼을 클릭하면 된다.
14 | X 방향 스크롤 상자 |  | 4배 또는 8배 확대시 확대화면 이동된 상태를 나타내어준다
15 | X ,Y 좌표 스크롤 버튼 |  | 400라인 이상 작업시 또는 2배,4배,8배 확대시 확대화면 이동에 사용된다
16 | Y 방향스크롤 상자 |  | 4배 또는 8배 확대시 확대화면 이동에 사용
17 | 작업영역 |  | 가로(X) 480 세로(Y) 800 의 크기
| 2. PDS 운용법 |
| 마우스를 움직일때 화면에서 움직이는 십자의 교차점 또는 화살표 모양을 이하 커서 라고 한다. 마우스의 “버튼”을 “딸깍”소리가 날때 까지 눌렀다 놓은 동작을 이하 클릭이라 하고 마우스의 왼쪽 버튼은 선택버튼 오른쪽버튼은 취소버튼이라 하겠다. |
| 가) 메뉴 선택법 |
| 마우스를 이동하여“아이콘”을 선택버튼으로 클릭하면 해당메뉴가 선택되며 선택된 메뉴의 아이콘은 분홍색으로 반전된다. |
| 나) 디지타이져 마우스 (일반 마우스) 사용법 |
| 선택 버튼: 아이콘의 기능을 선택하거나,그리기 복사하기등의 명령을 내릴때 사용. 취소 버튼: 초기점 설정후 취소,보조메뉴 호출등에 사용. (그림 2-4 마우스 참조) |
| 다) 키보드 사용법 |
| 키보드는 화일의 이름이나 마우스의 대용으로 자세한 그림을 수정할때 사용하며 왼쪽의 "Shift" 키는 마우스의 선택버튼, 오른쪽 "Shift"키는 마우스의 취소버튼과 같은 기능을한다. 방향키는 각각이 나타내는 방향으로 커서를 움직여준다.(그림 2-4 참조) 빠른 작업을 위하여 “HOT KEY”를 정해 놓았는데 그 키는 다음과 같다. “F2 키는 읽기 1”,“F3 키는 읽기 2”,“F4 키는 저장”,"F9 키는 보조 화면확대기능“ 등이 정의 되어 있다. 참고 : 그리기 및 복사기능에서“F9키를 사용 보조 화면확대을 호출하면 보다 손쉬운 작업을 할수 있다. |
| 「보조화면 확대 호출 및 해제」 |
| 호출: 커서가 작업영역 안에서 X 좌표 226이하의 위치 후 F9 키를 누르면 보조화면 확대창이 호출된다. 해제: 호출후 커서의 X 좌표가 227 이상으로 이동하거나 한번 더 F9키를 누르면 보조화면 확대창은 사라진다. |
| 그림 2-2 F9 키를 눌러 호출된 보조 화면확대 화면 |
| 「영역 크기 표시창」 |
| 영역 크기 표시창이란... 영역 크기 표시창은 Box 그리기처럼 초기점과 끝점을 지정하는 기능에서는 초기점을 선택하면 표시창이 출력되고 현재 설정된 초기점을 X=1,Y=1로 하는 상대적인 좌표와 반복 복사시 복사 횟수가 출력되어 보다 정확한 작업을 가능하게한다. |
| 그림 2-3 설정된 영역을 나타내는 표시창 |
| 라) 400라인 이상의 패턴시 사용법(800라인 패턴시 사용법) |
| 수직 화면 스크롤 버튼 (그림 2-3의 화면 구성 참조)을 눌러 작업화면 영역으로 이동 후 작업한다. |
| 마) 작업 화면 |
| 작업화면에 동시에 두개의 그림을 주화면(왼쪽) 과 보조화면 (오른쪽)에 불러올수 있으며 저장하기 동작에서는 주화면의 패턴이 저장된다.(그림 2-5 작업영역 참조) |
| 그림 2-4 마우스 와 키보드 | 그림 2-5 작업 영역 |
| 「키보드 기능」 |
| 방향키 1: 1(좌하),2(하),3(우하),4(좌),6(우),7(좌상),8(상),9(우상) 방향키 2: ←(좌),→(우),↑(상),↓(하) 방향키 1이 있는 부분을 키패드부분이라고 하며 이 부분에 있는 “+”,“-”키를 누르면 현재 지정색의 전,후의 색으로 현재 지정색을 바꿀수 있다. NUM-LOCK : On 시 방향키의 이동단위는 10칸씩이 된다. |
| 3. 메뉴의 종류 |
| 그리기 메뉴 : 점 그리기 ,포인터 점 그리기,수직선 그리기,연속 선 그리기, 수평선 그리기,원 그리기,사각형 그리기,찬 사각형그리기, 마름모그리기,망사 그리기,지우기,색칠 하기,2배 확대, 4배 확대, 8배 확대,문자 쓰기,고무사 그리기,기계종류 선택, 링글 그리기, 색 바꾸기,사도 그리기 가 있다 복사 메뉴 : 복사,좌우 대칭 복사,상하 대칭복사,이동, 윗 겹침 복사,밑 겹침복사, 좌우 이동,면적복사,회전 복사,크기 조절,우 연속복사,하 연속복사, 연속 복사,고무사 복사,침수 바꾸기,좌우 화면 바꾸기가 있다 화일 메뉴 : 전체 화면 지우기,프린트,스케줄,디스켓 포맷,화일 지우기,읽기1,읽기2, 쓰기,되살리기,기계별 색바꾸기,Exit가 있다. |