1. KNITCOM
의 구성 및 기능

1.

콘트롤러 구성도

2. A.C.T

및 사도, 링글 위치도

3.

각 부품별 기능

(1) 메인 CPU 기판 : 제직에 필요한 콘트롤러의 전반적인 제어를 한다.

(2) 메인 CPU 보조 기판 : 메인 CPU 기판을 도와 콘트롤러를 제어한다.

(3) OP CPU 기판: 체인레스 및 인버터를 제어한다.

(4) OP CPU 보조 기판 : OP CPU 기판을 도와 체인레스를 제어한다.

(5) F 드라이브 기판 : CPU의 신호를 받아서 ACT의 슬라이드를 제어 및 에러를 감지한다..

(1F~6F)(6F 는 6F 기계에서만 사용한다)

(6) Y 드라이브 기판 : CPU의 신호를 받아서 1,2,3,4,5,6F(6F 기계에서만 사용)의 사도(14개) 및 링글

(5개) 파일 에어장치(옵션)을 제어합니다.

(7) LCD Back Light : LCD의 Back Light의 교류전원을 공급한다.

(8) 5V,12V,-18V,24V 파워 : 콘트롤러에 필요한 5V,12V,-18V,24V등의 직류전원을 공급한다.

(9) FDD : PDS에서 그린 패턴 데이터를 읽을 때 사용

제

2 장 체인레스의 구성 및 기능

1. KNITCOM

체인레스의 특징

이 System은 기존의 체인레스와는 달리 Controller가 OP 기능을 병행한 System으로 크게 편직 모드와 수정 모드로 나누어지며, 또한 수정모드는 6개의 종류로 분류되며 각각의 모드는 다음과 같다.

1. 패턴 모드 2. 체인 모드 3. 점검 모드 4. 위치 모드 5. 기타 설정 6. 행정 정보

2. KEYBOARD

의 구성 및 설명

1) 숫자(0-9)키 : 기능의 선택이나 숫자 입력에 사용된다. (편직 모드 상태에서 “1”키는 화면의 출력문자를 한글,중문 또는 영문으로 바꾸어주는 기능을 한다.)

2) Quick, High, Mid, Low

키: 인버터의속도를 지정하여 주는 Key 로 총 5 종류의 속도를 지원한다. (Jog 포함)

3)DRUM

키: Drum 용 Solenoid 를 구동 시키는 Key 임. (체인 입력모드에서 사용)

4)SDC

키: 발바닥의 패턴 유무를 결정 하는 Key 로써 ON 시 바닥의 패턴을 없애준다.(체인 입력모드에서 사용)

5)

←,→,↑,↓키: Cursor Key 로 Data 의 선택시 이용된다.

6)SET

키: 입력을 시키는 Key 로 체인 입력시, 패턴 입력및 그외 Data 를 입력할때 사용된다.