# 제 4 장 KNITCOM 수정모드

## 1. 패턴 모드

기능 : PDS에서 그린 패턴데이터를 읽고,쓰고,수정하는 기능.

사용법

① “수정 모드 화면”(그림 4-1-1)에서 “1”키를 눌러 “패턴모드”[그림 4-1-2]로 전환 한다.

(1)패턴 데이타 읽기

기능 : PDS에서 그린 패턴을 콘트롤러에 입력하는 기능

사용법

① 디스켓을 삽입한다.

② “패턴 모드”[그림 4-1-2]에서 “1”키를 누른다.

③ 화면의 패턴 이름 중에서 "→,←,↓,↑" 키를 이용하여 패턴이름을 선택한 후 “SET" 키를 누른다.

④ 입력이 정상적으로 끝나면 화면에 “읽기 종료” 표시 후 수정 모드 화면으로 자동복귀.

⑤ 디스크의 읽기 작업에서 에러가 발생하거나 읽기 를 취소 하려면 키보드의 “ESC”를 누르면 "수정모드 화면"으로 복귀한다.

#### (2)패턴 데이타 쓰기

기능 : 콘트롤러에서 디스켓에 패턴 데이타 저장하는 기능 (패턴 데이타가 없는 일반디스켓은 사용불가)

사용법

① “패턴 모드”[그림 4-1-2 ]에서 “3”키를 누른다.

※ 이 기능은 여러대의 기계에 동일한 패턴을 사용하고자 할때 한 기계에서 스케쥴 및 패턴을 조정한 후 디스켓에 저장해 다른 기계에 입력시킬 때 유용하다.

※ 이하 “패턴 데이타 읽기” 사용법과 동일.

#### (3)무지 패턴 읽기

기능 : 패턴 디스켓이 없거나 PDS가 없는 경우 무지상태로 패턴을 지정하도록 하도록 하는 기능.

이 기능이 선택되면 스케쥴이 자동으로 다음과 같이 변한다.(패턴은 변환 없음)

<<< 무지 패턴 선택시 스케쥴 내용 >>>

No 시작 끝 반복 고무

1 1 1 1

2 2 2 100

3 3 3 800

따라서 패턴 수정 모드에서 기본 패턴을 새로 작성해야 정상적인 무지 패턴을 사용할 수 있다.

사용법

① “패턴 모드”화면에서 “4”키를 누른다.

② 화면에 “데이터를 읽기를 원하십니까?”라고 표기되면 "SET"키를 누른다.

③ 입력이 끝나면 “패턴 모드”화면으로 복귀후 패턴 수정 모드에서 기본 패턴을 새로 작성한후 편직한다.

## 2. 체인 모드

초기(Start)상태에서만 체인 모드 선택화면이 나타나며 만약 초기상태라도 End 스위치가 On 되어 있지 않으면 체인 모드 선택은 나타나지 않고 바로 체인 수정모드로 전환된다.

기능 : 체인레스 설정 프로그램에서 저장한 체인 데이터를 콘트롤 박스(CONTROL BOX)에 입력하거나 수정,디스켓에 저장하는 기능.

사용법

① “수정 모드 화면”[그림 4-1-1]에서 “2”키를 눌러 “체인 모드”[그림 4-2-1]로 전환 한다.

#### (1) 체인 모드 설정

기능 : 체인모드를 바꾸거나 체인 데이타를 수정 및 설정하는 기능.

사용법

① “체인 모드”화면에서 “1”키를 눌러서 체인 입력 모드[그림 4-2-2]로 전환한다.

② 번호 키 또는 "↓","↑"키와 "SET" 키 사용하여 사용할 체인 모드를 선택하면 체인입력모드[그림 4-2-3]로 전환.

※ 반전된 모드가 현재 사용중인 체인 모드를 나타낸다.([그림 4-2-3]에서는 “체인 모드 1“ 사용중임)

※ 초기(Start)상태에서만 체인모드 선택화면이 나타나며 (1 스텝 "END" 상태) 편직중에는 바로 현재 사용중인 체인 입력 모드가 표시된다.

③ 체인 입력모드의 스텝은 “1”서부터 시작한다.

④ “2.체인 입력 모드에서 사용되는 Key의 기능”을 참조해서 체인테이터를 입력한다.

⑤ 입력이 종료되면 “ESC”키를 눌러 수정 모드로 전환한다.

⑥ 편직하려면 “ESC”키를 눌러 편직 모드로 전환후 기계를 가동시킨다.

예) 스텝 12의 데이타가 아래와 같을때 입력 방법

※ 상기 예 입력 방법

ⓐ 커서 Key “←”,“→”를 사용해서 스텝을 12로 이동 ( 스텝 지정 )

ⓑ 숫자 Key “0”,“0”,“3”,“0”을 차례로 누른다. ( 사이즈 지정 )

ⓒ “HIGH(高速)”키를 누른다.(속도 지정)

ⓓ Key를 눌러서 입력하면 화면 하단에 입력 완료 메세지("DATA GOOD!")가 출력된다.

#### 1) 체인 데이타 입력 모드

입력모드의 갯수:모드 1,2,3,4 의 총 4개의 모드.

입력모드의 종류:크게 모드 1,2 및 모드 3,4 두가지로 구분

① 모드 1,2 에서는 편직 부분의 길이와 속도만 변경가능(드럼동작 및 위치등은 변경불가)

② 모드 3,4 에서는 드럼,속도,길이,편직위치,체인데이타 삭제 및 삽입등 모두 변경가능. (사용시 주의를 요함)

③ 스텝수 : 100 스텝

#### 2) 체인 입력 모드에서 사용되는 Key의 기능

키 | 기 능 | 키 | 기 능
~ | 숫자 키로 횟수의 입력시 사용한다. | ~ | 편직위치를 수정하는 기능을 한다 (공회전,나이론,고무,D-Welt... Toe,Rosso등 편직모드시 화면표시 참조):체인입력 모드 3,4에서만 사용가능 (주의요망)
| 기계 속도지정 키, 일반적으로 뒷꿈치,앞꿈치시 지정. |  | 수정 또는 새로 설정한 데이타를 입력한다. (수정후 항상 눌러야한다.)
| 기계 속도지정 키, 일반적으로 고속 편직(목,바닥)시 지정. |  | Step 삽입기능을 한다. 현재의 Step을 뒤로 한 Step씩 이동하고 새로생긴 Step은 모든 데이터가“0”으로 되며 Position(위치)는 전 스텝에 따른다. (체인입력 모드 3,4 에서만 가능)
| 기계 속도지정 키, 일반적으로 고무 편직시 지정. |  | 현재의 Step을 삭제하고 Step을 한번에 한칸씩 당긴다.(체인입력 모드 3,4 에서만 가능)
| 기계 속도지정 키, 일반적으로 드럼 동작시 지정. |  | 전스텝으로 이동.
| 드럼 동작시 사용,(체인입력 모드 3,4에서 행정 진행시 사용) |  | 다음 스텝으로 이동
| 가가도시 바늘을 올려주고,내려주는 기능 지정 |  | 에어 출력 지정 및 취소 키,보통 나이론 동작때 지정
| 발바닥의 패턴 편직 유무를 결정할 때 사용한다.(SDC가 ON 되어 있으면 발바닥 무늬는 나오지 않는다.) |  |

#### 3) 체인 기본 데이터 및 사용법

체인 기본 데이터는 체인입력시 양말 형태(일반,테니스,겹목 양말등)에따라 체인을 간편히 입력시킬수 있도록 지원하는 기능으로 무지,파일 양말의 경우 각 6가지의 기본 체인 데이터를 제공한다.

사용법

① 체인 입력 모드에서 키를 누르면 [그림 3-2-4]와 같이 체인 기본값 읽기화면이 나온다

② 양말 형태에따라 "↑","↓","←","→","SET"키를 사용하여 선택한다.(ESC키:취소)

③ 편직할 패턴에따라 고무,목,바닥등의 길이를 수정한다.

형태 | 종류 | 바닥무늬 | 형태 | 종류 | 바닥무늬
무지1 | 나이론 짧은 양말 | O | 파일1 | 나이론 짧은 양말 | O
무지2 | 나이론 긴양말(겹목등) | O | 파일2 | 나이론 긴양말(겹목등) | O
무지3 | 스포츠 양말(목만 고무) | O | 파일3 | 스포츠 양말(목만 고무) | O
무지4 | 나이론 짧은 양말, 바닥 | X | 파일4 | 나이론 짧은 양말 | X
무지5 | 나이론 긴양말(겹목등) | X | 파일5 | 나이론 긴양말(겹목등) | X
무지6 | 스포츠 양말(목만 고무) | X | 파일6 | 스포츠 양말(목만 고무) | X

#### (2) 체인 데이터 읽기

기능 : 체인설정 프로그램에서 작성한 체인데이터를 편직 영역, 또는 초기값 영역에 불러오는 기능

사용법

① 체인 디스켓을 삽입한다. :확장자는 “_CH" 이다.

② “체인설정 모드”화면에서 “2”키를 눌러서 “체인 입력 위치 설정” [그림 3-2-5]으로 전환한다.

#### 1) 편직 영역

기능 : 현재 사용중인 체인 모드로 체인데이터를 읽어오는 기능

사용법

① 체인 디스켓을 삽입한다. (확장자는 “_CH" 이다.)

② 패턴 입력 위치 설정 선택화면 [ 그림 3-2-6 ]에서 “1”키를 누른다.

③ →,←,↓,↑ Key를 이용하여 체인이름을 선택후 “SET”키를 눌러 입력한다.

④ 입력이 정상적으로 끝나면 정상적인 입력 메세지가 잠시 보인 후 “수정 모드”화면으로 자동복귀 한다.

⑤ 디스크의 읽기 작업에서 에러가 발생하거나 읽기를 취소하고자하면 키보드의“ESC”를 눌러 복귀한다.

⑥ 에러가 생기면 읽기 불량이 표시되며, 화면 하단에 회사정보 영역오류 및 디스크 정보영역 불량이라는 메세지가 표시됩니다. 이런 경우 디스켓이나 실제 체인데이타 인지를 점검한 후 사용한다.

#### 2).초기값 영역

기능 : 롬에 들어가는 기본 체인 데이타를 교환하는 기능

사용법

① 체인 디스켓을 삽입한다. (확장자는 “_CH" 이다.)

② 입력 위치 설정 선택화면[그림 3-2-5 ]에서 “2”키를 누른다.

③ →,←,↓,↑ Key를 이용하여 체인을 선택후 “SET”키를 눌러 입력한다.

④ “체인 기본값 읽기”화면에서 →,←,↓,↑ Key를 이용하여 체인을 선택후 “SET”키를 눌러 입력한다.

⑤ 입력이 정상적으로 끝나면 “체인 모드”화면으로 자동복귀한다.

⑥ 디스크의 읽기 작업에서 에러가 발생하거나 읽기를 취소하고자하면 키보드의 “ESC”를 눌러 복귀한다.

#### (3) 체인 데이터 쓰기

기능 : 현재 사용중인 체인 데이터를 디스켓에 저장하는 기능.

사용법

① 체인 디스켓을 삽입한다. 확장자는 “_CH" 이다.

② “체인설정 모드”화면에서 “3”키를 눌러서 “체인 정보 쓰기 모드” [그림 3-2-8]으로 전환한다.

③ →,←,↓,↑ Key를 이용하여 체인을 선택후 “SET”키를 눌러 입력한다.

④ 입력이 정상적으로 끝나면 “체인 모드”화면으로 자동복귀한다.

※ 여러대의 기계에 동일한 체인을 입력시킬때 유용한 기능으로 한대의 기계로 체인지정을 한후, 디스켓에 저장해서 다른기계에 입력시키면 동일한 체인을 사용하게 된다.

## 3. 점검 모드

기능 : 각 구동부 및 입력부 점검(엑츄에이터,사도,엔코더,S/W 등)기능.

사용법 : "수정 모드 화면"에서 "3" 키를 누르면 “점검모드”[그림 3-3-1]로 전환된다. 점검모드에서는 다음 네가지를 점검할수 있다.

#### (1) 액츄에이터 점검 모드

기능 : 액츄에이터의 이상유무를 점검하는 모드로 5개의 세부기능으로 구성되어있다.

사용법 : "점검 종류 선택 모드"[그림 3-3-1]에서 “1”키를 누른다.

#### 1) 액츄에이터 전체 점검

기능 : 액츄에이터 전체 점검 기능으로 테스트를 시작하면 전체 액츄에이터가 한꺼번에 동작한다.

사용법

① "액츄에이터 점검 모드"[그림 3-3-2]에서 "1"키를 눌러 “1.액츄에이터 전체 점검”을 선택한다.

② 사용키

키 : 액츄에이터 입출 동작 및 정지.

,키 : 테스트 상태서 속도 증감.

키 : 점검 완료, 복귀

#### 2) ACT 선택 교대 점검

기능 : 특정 액츄에이터 점검(한 F.만) 기능으로 점검시 지정 액츄에이터만 움직인다.

홀수 入, 짝수 出 → 짝수 入, 홀수 出

사용법

① "액츄에이터 점검 모드"[그림 3-3-2]에서 "2"키를 눌러 “2.ACT 선택 교대점검”을 선택한다.

② 사용키

, 키 : 액츄에이터 선택.

나머지는 "1) 액츄에이터 전체점검의 사용키"와 동일.

#### 3) ACT 선택 순차 점검

기능 : 지정한 액츄에이터를 전체의 단수를 점검할때 사용.

사용법

① "액츄에이터 점검 모드" [그림 3-3-2]에서 "3"키를 눌러 “3.ACT 선택 순차 점검”를 선택한다.

② 사용키: "2) ACT 선택 교대 점검"과 동일

#### 4) ACT & 스텝 선택 자동

기능 : 특정 액츄에이터의 특정 단수만을 자동으로 점검 할 때 사용.

사용법

① "액츄에이터 점검 모드" [그림 3-3-2]에서 "4"키를 눌러“4.ACT & 스텝 선택 자동”를 선택한다.

② 사용키

키 : 액츄에이터 입출 동작 및 정지.

, 키 : 액츄에이터 선택.

, 키 : 액츄에이터 단수 선택.

키 : 점검 완료, 복귀

#### 5) ACT & 스텝 선택 수동

기능 : 특정 액츄에이터의 특정 단수를 수동으로 점검 할 때 사용.

사용법

① "액츄에이터 점검 모드" [그림 3-3-2]에서 "5"키를 눌러 “5.ACT & 스텝 선택 수동”를 선택한다.

② 사용키

키 : 액츄에이터 入 및 出 동작

나머지는 "4) ACT & 스텝 선택 자동"과 동일

#### (2) 사도 점검 모드 (Yarn Finger Test Mode)

기능 : 사도의 이상유무를 점검 하는 기능으로 3가지의 점검모드가 있다.

사용법 : 점검 모드(Test Mode)에서 “2”키를 눌러 “2.사도 점검모드” [그림 3-3-3]로 전환된다.

#### 1) 사도 전체 입 & 출

기능 : 사도 전체를 점검하기 위한 기능으로 전체의 사도가 순차적으로 동작한다.

사용법

① "사도 점검 모드" [ 그림 3-3-3] 에서 “1”키를 눌러 “1.사도 전체 입 & 출”을 선택한다.

② "Test"키를 누르면 메인사도F1→1C→2C→3C→4C 사도 순으로入,出된다.

#### 2) 사도 선택 입 & 출

기능 : 특정 사도의 점검을 위한 기능으로 단수가 1 - 32 까지 변화된다.

사용법

① "사도 점검 모드" [그림 3-3-3]에서 “2”키를 눌러 “2.사도 선택 입 & 출”을 선택한다.

② 사용키:

키 : 사도 입출 동작 및 복귀

,키 : 사도 선택 (해당 사도 선택,아래표 참조)

키 : 점검 완료, 복귀

번호 | 기능 | 번호 | 기능 | 번호 | 기능 | 번호 | 기능
1 | 링글 1번 사도 | 2 | 링글 2번 사도 | 3 | 미사용 | 4 | 미사용
5 | 미사용 | 6 | 링글 6번 사도 | 7 | 링글 7번 사도 | 8 | 링글 8번 사도
9 | 패턴 에어 | 10 | 미사용 | 11 | 고무 내림1 | 12 | 고무 내림 2
13 | 고무 중앙 | 14 | 고무 롤러 | 15 | 고무 가위 | 16 | 고무 사도
17 | 1C1 사도 | 18 | 1C2 사도 | 19 | 2C1 사도 | 20 | 2C2 사도
21 | 2C3 사도 | 22 | 3C1 사도 | 23 | 3C2 사도 | 24 | 3C3 사도
25 | 4C1 사도 | 26 | 4C2 사도 | 27 | 4C3 사도 | 28 | 예비(5C1 사도)
29 | 5C2 사도 | 30 | 파일 헤드1 | 31 | 파일 헤드2 | 32 | 파일 헤드 3

[표 3-3-1] 사도 출력 번호와 기능

#### 3) F 그룹 선택 입 & 출

기능 : 특정 F의 사도점검을 위한 기능.

사용법

① "사도 점검 모드" [ 그림 3-3-3] 에서 “3”키를 눌러 “3.F 그룹 선택 입 & 출”을 선택한다.

② 사용키

키 : 사도 입출 동작 및 복귀

, 키 : 그룹 선택(1F,2C,3C,4C,

키 : 점검 완료, 복귀

#### (3) 엔코더 점검 모드

기능 : 엔코더의 이상 유무를 점검하는 기능.

사용법 : ① 점검 모드에서 “3”키를 눌러 “3.엔코더 점검모드(Encoder Test Mode)”를 선택

※ 점검 방법 화면이 엔코더 점검 모드로 전환되면 점검 하기 바랍니다.손잡이를 이용해서 기계를 천천히 돌리면 화면의 중간에 숫자가 변화하게 되는데 변화폭은 0 - (침수-1)까지이며 화면의 중간 부분에 "Forword Encoder" 메세지가 출력 되면 정상이지만 만약 "Reverse Encoder" 가출력되면 엔코더 콘넥터부분에서 A상(아래 그림의 3번)과 B상(아래 그림의 2번)이 바꿔준후 다시점검하기 바란다.

※ 주의 화면에 출력되는 CPU 엔코더 침수값은 메인 CPU 보드에 입력되는 엔코더값이고 OP 엔코더 침수값은 OP보드에 입력되는 엔코더값이된다. 점검모드로 1회전 정도는 부정확할수 있으나 2회전이후에도 값이 일치하지않거나 일치 하지 않는부분이 생기면 CPU 보드또는 OP 보드의 문제이므로 차례로 교체점검하여 문제를해결한다.

#### (4) 행정 스위치 점검

기능 : 행정 스위치의 이상 유무를 점검하는 기능

사용법

① 점검 모드에서 “4”키를 눌러 “4.Limit S/W Test Mode”을 선택.

② 각 스위치를 손으로 On/Off 하여 점검 한다.

③ 모든 점검이 끝나면 키를 눌러 점검모드로 복귀한다.

## 4. 위치 수정 모드

기능 : 액츄에이터 및 링글,사도,파일기계 고무관련 에어등의 입출 위치를 변경

사용법 : 수정 선택모드 화면에서 “4”를 눌러 “4.위치 수정”으로 전환한다

#### (1)액츄에이터 위치 수정

기능 : ACT 의 입,출 되는 지점의 위치를 조정하는 기능으로 오타 발생시 이 기능을 이용하여 조치가능

사용법 :

①“위치 정보 수정 모드”에서 "1" 키를 누르면 “1. 액츄에이터 위치수정”으로 전환된다.

※ 화면의 각 C 밑의 숫자는 원점을 기준으로한 액츄에이터의 위치이다.

② 사용키

,키 : 액츄에이터 선택

,키 : 액츄에이터 위치 증감(수정),(위치수정 가능값은 최대 ±4 바늘)

키 : 수정값 입력(수정후 필히 입력)

키 : 기본위치값 복원 (시스템상 기본 위치값으로 복원)

키 : 액츄에이터 위치확인 및 수정모드 변환시 사용

"ACT 위치값 점검" 으로 표시시 : 손잡이로 기계를 돌리면 각 액츄에이터가 단침 중앙을 기준으로 入,出한다.

"ACT 위치값 수정" 으로 표시시 : 액츄에이터 위치를 수정할수 있다.

키 : 수정 완료, 복귀

※ ACT 오타발생시 해당 ACT의 위치를 1~2 바늘정도 증·감 하면 오타를 제거할 수도 있다.

#### (2) 링글 위치 수정모드

기능 : 링글 입,출 위치 수정.

※ 편직시 링글 교체 위치가 단침 중앙이 않될경우 이 위치를 조정해서 링글 교체 위치를 맞출수 있다.

사용법

① "수정 모드" 화면에서 "4"키를 눌러 "4.위치 수정"을 선택한다.

② "위치 수정"에서 "2"키를 누르면 "2 링글 위치변경모드" 전환

③ 사용키

,키 : 링글(메인사도)선택

,키 : 입출위치 선택 (단침 중앙을 기준으로 하여 최대 침수를 넘으면 안됨)

키 : 수정값 입력(수정후 필히 입력)

키 : 기본위치값 복원

키 : 수정 완료, 복귀

#### (3) 파일 AIR 위치 수정 모드

기능 : 기계에 사용되는 에어 실린더의 입,출 위치수정

사용법

① “위치 수정”에서 "3"을 눌러 “3.파일 에어 위치 수정”로 전환

② 사용키

,키 : 입출 선택

,키 : 실린더 선택

,키 : 위치값 지정. 최대 침수를 넘으면 않됨

참고 : 현재 입,출 되는 위치보다 전에 동작을 원하면 현재보다 적은수로 입력하고, 현재 입,출 되는 위치보다 후에 동작을 원하면현재보다 큰수로 입력한다.

키 : 지정값 입력 (수정후 필히 입력)

키 : 기본위치값 복원 (시스템상의 기본값 복원)

키 : 수정 완료, 복귀

#### (4)사도 입 위치 수정 모드

기능 : 얀 사도 입(入) 위치 수정.

사용법

① 위치수정(Change Pos)에서 "4" 키를 누르면 “4 사도 입 위치 수정”로 전환

② 사용키

,키 : 사도 선택

,키 : 위치값 증감

키 : 지정값 입력(수정후 필히 입력)

키 : 기본위치값 복원 (시스템상의 기본값 복원)

키 : 수정 완료, 복귀

참고 : 값은 바늘단위로 조정되며 클수록 사도의 동작은 엑츄에이터보다 먼저 동작하고 작을수록 사도의 동작은 엑츄에이터 동작위치와 근접하게 된다.

## 5. 기타 설정 모드

기능 : 계획 생산량 설정,봉조 손잡이 설정,오일 주입량 설정,후황 모터 상태 설정을 확인 및 변경한다.

사용법 : 수정 모드 화면에서 “5”를 눌러 “5.기타 설정”으로 전환한다

#### (1) 계획량 설정 모드

기능 : 원하는 수량 만큼 편직후 자동 정지되는 기능. "Knit finished"표시후 자동 정지

사용법

① “기타 설정” 모드 [그림 3-5-1]에서 “1”번 키를 눌러 “1. 계획 생산량 설정”을 선택한다.

② “계획 생산량 설정”모드 [그림 3-5-2]에서 계획하는 수량을 숫자 Key를 이용하여 입력한다.

③ 원하는 수량을 입력후 “SET (輸入)”키를 눌러 계획량 설정값을 저장한다. 이때 화면에는 “- 계획 생산 설정 -” 라는 메세지가 출력된다.

④ 생산량 설정 해제방법 : “DEL”키를 누르면 화면에는 "- 계획 생산 해제-" 라는 메세지가 출력되며 계획량은 “0”으로 된다.

#### (2) 봉조 손잡이 (R.O.S Pos)

기능 : 봉조 손잡이 부분을 지정 한다.(컴퓨터 메인사도(1,2,6,7,8)로 로스 및 손잡이 지정기능)

주의:이 기능 사용시에는 기계식 로스사도를 제거해야 한다.

사용법

① “기타 설정” 모드 [그림 3-5-3]에서 “2”번 키를 눌러 “2. 봉조 손잡이”를 선택한다.

② 화면에 대한 설명은 표 3-5-1을 참조.

③ 사용키

, 키 : 선택.

, 키 : 값 지정

키 : 지정값 입력(지정후 필히 입력)

키 : 기본위치값 입력(0,4,2,4,8)

키 : 수정 완료, 복귀

수산용

표시 | 설명 | 기본값 | 입력 가능값
Plain | 편직 바퀴수 | 0 | 0~9
In/C | 사용 링글 번호 | 4 | 1,2,6,7,8
In/R | 속실 바퀴수 | 2 | 0~9
Out/C | 사용 링글 번호 | 4 | 1,2,6,7,8
Out/R | 겉실 편직시 사용 링글 번호 | 8 | 6,7,8

태호, 신한용

표시 | 설명 | 기본값 | 입력 가능값
Plain | 무지 편직 바퀴수 | 0 | 0~9
In/c | 속실 편직 바퀴수 | 4 | 0~9
In/R | 속실 편직시 사용 링글번호 | 2 | 1,2
Out/C | 겉실 편직 바퀴수 | 4 | 0~9
Out/R | 겉실 편직시 사용 링글번호 | 8 | 6,7,8

※ 이 기능 사용을 원하지 않을 경우에는 [그림 3-5-3]화면에서 "DEL"키를 누르면 콘트롤러에서 봉조자리 제직 제어는 해제되고 기계적으로 봉조 자리 동작을 행한다.

※ 지정 사용시 : 편직화면 “우하단” 부분에 “ROS”가 표시됨.

#### (3) 오일 주입량 설정(신한,태호 사용안함)

기능 : 일정수량 편직후 오일 주입하는 반복주기를 조정 또는 오일주입 사용여부를 선택한다.

※ 오일 주입 위치는 체인 입력시 지정한다.

사용법

① “기타 설정” 모드[그림 3-5-1]에서 “3”번 키를 눌러 “3. 오일 주입량 설정”을 선택한다.

② 숫자키를 이용 오일주입 반복 주기를 입력후 “Set”키를 누른다.

예제 : 수량을 “0001”으로 입력하였을 경우 양말 1 짝 재직할때마다 오일이 주입된다

③ "DEL" 키를 누르면“수량”에 기본값(0050)을 저장하고 수정 선택모드로 빠져나온다.

④ "ESC" 키를 누르면 수정 선택모드로 빠져나온다.

#### (4) 후황 모터 상태 모드(신한,태호 사용안함)

기능 : 후황모터 가동을 On/Off 하는 기능으로 기계 점검 및 셋팅,길들이기등의 작업시 후황모터 가동이 불필요할때 모터를 정지시키는 기능.

사용법

① “기타 설정”모드 [그림 3-5-1]에서 “4”번 키를 눌러 “4. 후황모터 상태설정”을 선택한다.

② "Mode" 키를 눌러 “가 동” 또는 “정 지”를 선택한다.

③ "ESC" 키를 누르면 “수정 모드”로 빠져나온다.

※ 설정된 “후황모터 상태”는 편직모드에서 적용된다.

## 6. 프로그램 쓰기 모드

기능 : 메인 또는 OP CPU 기판에 내장된 운영 프로그램을 교체하는 기능

사용법 : 수정 모드 화면에서 “F1”키를 눌러 “F1. 프로그램 쓰기모드”으로 전환한다.

#### (1) 주 C.P.U

기능 : 주 CPU 기판에 롬(ROM) 프로그램을 입력시키는 기능.

사용법

① 교환하실 롬(ROM) 프로그램 데이타가 들어있는 디스켓을 콘트롤러에 삽입한다.

② “프로그램 쓰기 모드”화면 [그림 3-7-1]에서 “1”번 키를 눌러 “1. 주 CPU”를 선택한다.

③ [그림 3-7-2] 화면이 나타난후 "SET"키를 누른다.

④ [그림 3-7-3] 화면이 나타난후 디스켓에 롬(ROM)프로그램이 있으면 [그림 7-A-3] 화면이 나타나면서 주 CPU 기판의 롬에 프로그램이 써진다.

⑤ 프로그램이 모두 써지면 [그림 3-7-5] 화면이 나타나고, 전원을 OFF 후 다시 ON 하면 새로 이후 콘트롤러는 바뀐 프로그램으로 운영된다.

#### (2) 보조 C.P.U

기능 : 보조 CPU 기판에 롬(ROM) 프로그램을 입력시키는 기능.

사용법 : "1). 주 CPU "운영방법과 동일