# 제 6 장 에러증상 및 조치

컴퓨터 양말 편직기는 기본적으로 기계부와 컴퓨터부 및 원료인 실이 유기적으로 구성되어 가동되는 복잡한 시스템으로 기계가 발생하는 에러는 상황에 따라 간단한에러에서부터 복잡한 에러까지 여러 상황이 발생할수 있다.

여기서는 가동중 발생할 수 있는 에러 및 조치상황에 대하여 설명한다. 발생하는 에러는 대부분의 경우 간단한 방법으로 해결되며 경우에 따라서는 사용자의 실수 및 조작미숙으로 인한 문제 발생일 경우가 있으므로 시스템의 사용법에 대해 충분히 숙지한후 사용하자.

※ A/S 연락전 확인 요망사항

. 콘트롤러 문제 발생시 점검사항은 각 항목별로 확인과 조치를 일차 수행한다.

. Knitcom 시스템의 모든 자재(PCB등)은 기본적으로 공용할수 있도록 구성되어있다.

- F 및 얀(Yarn)드라이브는 기계에 상관없이 바로 교체사용 및 점검이 가능하며 나머지는 교체시 다음 사항을 필히 점검 바랍니다.

① 메인 CPU 교체 점검시에는 "침수","패턴 내용(그림과 스케줄)"등의 기본 데이타는 필히 확인 또는 재입력해야 한다.

② 메인 CPU 보조 기판 교체 점검시 "침수" 설정 및 "액츄에이터 타이밍" 설정은 원래상태와 동일하게 해야 한다.

③ OP CPU 교체 점검시에는 "체인 데이타" 필히 확인 또는 재입력 해야 합니다.

④ OP CPU 보조 기판 교체점검시에는 "저속" 조정상태 (저속 속도)를 필히 확인해야 한다.

. 다음 각 해당 항목별 문제시 확인조치후 에러가 계속발생 할 경우에는 문제의 기판을 다른 기계의 기판과 교체 점검후 자세한 내용을 연락바랍니다.

에러 증상 1 | 오타가 발생한다.
조치 사항 | 1) 특정 F 특정 단이 문제인 경우 증상 : 양말 일부분이 계속 문제발생(14단 혹은 16단 간격으로 반복발생) 확인 및 조치사항 ① 액츄에이터 점검모드로 변환(액츄에이터 점검모드 참조 page9) ② 스텝 선택 자동 (4번)또는 스텝 선택 수동(5번) 기능 선택 ③ "TEST" 키를 눌러 지정단수의 액츄에이터를 육안으로 관찰
◆ 가동 않할 경우 ◆
ⓐ 기판점검 . 해당 F 드라이버 기판을 콘트롤러에서 뺀다. . 해당 단수의 휴즈 저항(F 드라이버 설명참조)을 확인. - 불량시 : 제거후 교체. . 기판을 원위치한후 재점검 확인 ⓑ 액츄에이터 코일 또는 케이블 점검 . 기판상 문제가 아닐 경우 해당 F 케이블을 다른 F 케이블과 교체후 점검하여본다. (이상이 없을경우 케이블또는 액츄에이터 기판 점검(케이블 원위치). . 액츄에이터코일의 저항값 측정 (저항값이 "0" 일 경우 액츄에이터 코일 불량 ,코일 교체 요함.
◆ 가동할 경우 ◆
ⓐ 액츄에이터 위치값 조정방법 시도. - 액츄에이터 위치 수정방법을 참고하여 해당 액츄에이터 위치를 현재의 값보다 1~2 바늘 값을 크게 또는 작게 입력한후 재편직 해본다. ⓑ 쟈크 또는 바늘 파손 여부 확인. ⓒ 해당 F 드라이브 기판을 다른 기판과 교체후 편직해본다. - 이상 없을 경우 F 드라이브 기판 교체 요망. ⓓ 액츄에이터 타이밍을 한단 올려본다.
2) 불특정 위치 및 단수가 문제인 경우. 증상 : 양말의 여러부분이 계속 문제 발생. 확인 및 조치사항
◆ 특정 액츄에이터가 계속 문제일 경우 ◆
- 해당 액츄에이터 기판을 다른 기판과 교체후 편직. - 이상이 없을 경우 : 기판 교체. - 이상이 있을 경우 -> 액츄에이터 자체확인(액츄에이터점검모드 이용 점검 요망) -> 액츄에이터 위치수정후 편직 점검.
◆ 한줄씩 가끔 이상한 현상발생시 ◆
- 엔코더 점검후 편직확인.

에러 증상 2 | Com ERR 계속 발생.
조치 사항 | 증상 : LCD 화면에 “ ”가 계속 발생. 확인 및 조치사항 1) 액츄에이터 문제시 ① 액츄에이터 타이밍 상태확인(page15 참조) ② F-드라이버 상태 LED(콘트롤러 부품 및 설명)참조 확인 및 해당 기판 제거 및 교체 ③ 휴즈 단선시 콘트롤러 전원 OFF 후 해당 기판의 휴즈 교체(용량 확인요망)후 전원 재투입후 확인요망 - 교체후 정상시, 재가동 확인(액츄에이터 문제 또는 다른 문제 검토) ③ 액츄에이터 케이블을 다른 F 케이블과 교체후 전원투입 :「계속 에러 발생시 액츄에이터의 문제로 액츄에이터 점검 요망. ④ 전원(Power)문제일 경우 파워휴즈 및 램프확인(콘트롤러 부품 및 설명 참조) 2) 실빠짐 기능 실행. .편직도중 “SDC”키를 눌렀는가? . 증상 : 모든 사도(메인,얀 사도)가 들려있고 기계가동이 않됨. . 조치 : ① 실 재투입 ②“ ”키를 누름 ③ 기계 정지스위치를 눌러 에러해제 ④ 기계 재가동

에러 증상 3 | 또는 발생
조치 사항 | 증상 : 콘트롤러 전원 투입후 위와 같은 에러가 발생되고 기계가동 않됨. 확인 및 조치사항 패턴데이터 가 지워진 상태 또는 입력이 없는경우. - 패턴데이타를 재입력 시킴(수정 모드 참조) ※ 패턴데이타가 자주 지워지면 (콘트롤러 부품 및 설명)백업용 밧데리용량 점검요망

에러 증상 4 | 또는 발생
조치 사항 | 증상 : 콘트롤러 전원 투입후 위와 같은 에러가 발생되고 기계가동 않됨. 확인 및 조치사항 체인 데이터 가 지워진 상태 또는 입력이 없는경우. - 체인 데이타를 재입력 시킴(수정 모드 참조) ※ 체인 데이타가 자주 지워지면 (콘트롤러 부품 및 설명 참조)백업용 밧데리 용량 점검요망.

에러 증상 5 | 센서 에러(Sensor error)
조치 사항 | 증상 : 기계 가동중 기계가 멈춰 있고, LCD 화면 중앙하단부에 “Sensor Error”라고 표시됨 확인 및 조치사항 센서 계통의 (센서,엔코더)이상으로 발생 ① “스톱 스위치”를 누름. ② 기계가동후 계속 발생여부 확인 ③ 계속 발생시 ③-1 센서 감지봉(야마형태,손잡이 뒤,아래 부분에 위치)의 감지여부를 육안으로 확인.(손잡이 또는 죠그 사용 천천히 기계를 돌려,센서 감지LED 점등됨을 확인) ③-2 센서 연결선 점검(기계 뒷부분에 연결 되어있음) ③-3 센서 전원 확인

에러 증상 6 | 시스템 점검 에러 (Power off & System check)
조치 사항 | 증상 : 기계 가동중 기계가 멈춰 있고, LCD 화면 중앙하단부에 “Power off & System check”라고 표시됨 확인 및 조치사항 센서계통의 (센서,엔코더)이상으로 발생 ① “스톱 스위치”를 눌러 에러 해제시킴 ② 기계가동후 계속 발생여부 확인 ③ 계속 발생시 아래 참조 ③-1 손잡이 사용 천천히 기계를 돌리면서 움직임이 원활한지 확인(특히 드럼동작시) ③-2 센서와 센서감지봉 관련사항 점검(센서,간격,선등) ③-3 엔코더관련 확인(화면상 "X 값" 변화 육안 관찰,엔코더선등) ③-4 메인 CPU 보조기판 교체(정상 편직중인 기계의 OP CPU와 교체) 및 편직확인

에러 증상 7 | " Knit finished "
조치 사항 | 증상 : 기계 가동중 공회전 상태에서 기계정지됨 화면 하단부에 "Knit finished" 라고 표시 되고 가동 않됨. 확인 및 조치사항 계획생산량에 의한 자동 정지 기능 계획생산량 설정 사용법 참조.(수정모드 참조) ※ "DEL" 키로 현재 생산량 삭제.

에러 증상 8 | "End SW Off error !!!"
조치 사항 | 증상 : 기계 가동중 공회전 상태에서 기계정지됨 화면 하단부에 “End SW On Error !!!” 라고 표시되고 가동 않됨. 확인 및 조치사항 증상1 : 초기에 드럼이 한번 동작하고 다음 센서가 왔을때까지 엔드 스위치가 Off가 안된 경우 조치1 : ① 엔드 스위치를 On , Off 하면서 이상 유무를 확인 한다.(테스터 이용 또는 행정 스위치 점검모드 이용). ② 엔드 스위치와 캠 사이의 간격을 확인한다. ③ 이상의 테스트 결과 이상이 없으면 접속 케이블의 이상 유무를 점검한다. ④ 드럼을 밀었는데도 스위치가 ON 되지 않았으면 스위치를 Off로 하고 “ESC”를 누르면 계속 편직할수 있다.

에러 증상 9 | "End SW On error !!!"
조치 사항 | 증상 : 기계 가동중 공회전 상태에서 기계가 정지되고 하단부에 “End SW Error !!!”라고 표시와 함께 가동 않됨.(마지막 상태) 확인 및 조치사항 증상2 : 마지막 스텝에서 엔드 스위치가 On이 않된경우 조치2 : ① 엔드 스위치를 On , Off 하면서 이상 유무를 확인 한다.(테스터 이용 또는 행정스위치 점검 모드 이용) ② 엔드 스위치와 캠 사이의 간격을 확인한다. ③ 이상의 테스트 결과 이상이 없으면 접속 케이블의 이상 유무를 점검한다. ④ 스위치를 "On"으로하고 “ESC”키를 누르면 1 Step으로 진행된다. 만약 드럼이 원위치에 있는데도 엔드 스위치가 “On”이 않되면 행정스위치 점검을 요한다. ⑤ 드럼을 못밀었으면 강제로 드럼을 밀어준후 “ESC”키를 누르면 동작을 할수있고, 아니면 스위치를 Off로하고 “ESC”를 누른후 다시 스위치를 “On”으로하고 “SET”를 누르면 체인은 초기 1 Step으로 돌아온다.

에러 증상 10 | Communication error
조치 사항 | 증상 : 초기 파워 On 시 main CPU 와 OP CPU 와의 데이터선의 연결 상태점검에서 에러발생 확인 및 조치사항 조치 : ① 그림 S-4 Main-CPU PCB 의 ③ 과 그림 S-5의 OP CPU PCB의 ① 과의 데이터선의 연결선을 콘넥터에서 뺀후 다시 끼워 접속을 확인한다. ② 위의 사항후에도 문제가 해결되지 않으면 Main CPU ,OP CPU 순으로 PCB 를 교체 하여 테스트를 한다.

에러 증상 11 | 초기 전원 투입시(Power on)편직 화면으로 넘어가지 못하는 경우
조치 사항 | 확인 및 조치사항 증상 : (9)와 동일 조치 : (9)와 동일

에러 증상 12 | 화면의 X 값이 1 -> 침수로 증가하지 않고 침수 -> 1값으로 감소해간다.!
조치 사항 | 증상 : 기계는 작동되나 정상 편직이 되지 않는다. 확인 및 조치사항 조치 : 40페이지 부록그림 1-6 의 ⑪의 입력되는 선이 바뀐경우이다 콘넥터 핀에 들어가는 엔코더 접속 콘넥터(47페이지 참고 1-9 엔코더 접속 콘넥터)의 2번선과 3번선을 바꿔주면 된다.

에러 증상 13 | 링글 교체시 위치가 단침중앙부분에서 벗어난다.
조치 사항 | 증상 : 링글 교체위치가 기계속도에 비해 느리거나 빠르므로 생긴것. 확인 및 조치사항 조치 : “위치 변경모드”중“링글 위치 수정모드”를 참조해 해당 링글위치 값을조정한다. 이때, 보다 앞에서 교체하고자 하면 入 위치(出 위치)는 침수숫자보다 반대쪽으로 즉 (144 경우 130-> 1쪽으로)보다 뒤에서 교체하고자 하면 위와 반대로 (130->144,1,10 쪽으로 값을 수정한다.)

에러 증상 14 | 파일 기계중 고무관련장치(사도,가위,롤러등)와 파일 헷떼기를 에어 장치로 구동하는 기계에서 각 장치들의 入,出 위치가 문제됨(예로써 고무가위가 너무 늦거나 빨라서 고무사가 떨어지는 경우)
조치 사항 | 증상 : 위 장치들의 入,出 위치가 기계속도에 베해 느리거나 빨라서 생김. 확인 및 조치사항 조치 : “위치 변경모드” 중 “파일 AIR 위치수정 모드”를 참조해 해당 위치값을 조정한다. 이때 “IN”줄의(아래로) 숫자는 入 시 위치,“OUT”줄(아래로)의 숫자는 出시 위치 이므로 각각 조정해 사용한다. 현재보다 빨리 들어가게 하려면 : 해당 "IN"위치 값을 현재보다 적게 또는 크게한다. (바늘수 임) 현재보다 빨리 빠지게 하려면 : 해당 "OUT"위치 값을 현재보다 적게 또는 크게한다. (바늘수 임) 현재보다 늦게 들어가게 하려면 : 해당 "IN"위치 값을 현재보다 크게한다. 현재보다 늦게 빠지게 하려면 : 해당 "OUT"위치 값을 현재보다 크게한다.

에러 증상 15 | 화면글씨가 한글 또는 한문상태에서 전원 OFF,ON 후 영문으로 변경되어 있고에러(패턴 또는 체인 에러)가 발생
조치 사항 | 증상 : 체인 데이타가 지워짐 확인 및 조치사항 조치 : ① 체인 재입력,패턴 데이타 재입력 ② " 1 " 키를 눌러 원하는 글종류(한글,영문,한문)로 선택