# 제 2 장 체인레스의 구성및 기능

## 1. Knitcom 체인레스의 특징

이 System은 기존의 체인레스와는 달리 Controller가 OP 기능을 병행한 System으로 크게 편직 모드와 수정 모드로 나누어지며, 또한 수정모드는 6개의 종류로 분류되며 각각의 모드는 다음과 같다.

1. 패턴 모드 2. 체인 모드 3. 점검 모드 4. 위치 수정 5. 기타 설정 6. 행정 정보

## 2. Keyboard의 구성및 설명

1) 숫자 (0-9)키: 기능의 선택이나 숫자 입력에 사용된다. (편직모드 상태에서 “1”키는 화면의 출력문자를 한글,중문 또는 영문으로 바꾸어주는 기능을 한다.)

2) Quick, High, Mid, Low 키: 인버터의속도를 지정하여 주는 Key로 총 5종류의 속도를 지원한다. (Jog 포함)

3) DRUM 키: Drum용 Solenoid를 구동 시키는 Key임. (체인 입력모드에서 사용)

4) SDC 키: 발바닥의 패턴 유무를 결정 하는 Key로써 ON시 바닥의 패턴을 없애준다.(체인 입력모드에서 사용)

5) ←,→,↑,↓키: Cursor Key로 Data의 선택시 이용된다.

6) SET 키: 입력을 시키는 Key로 체인 입력시, 패턴 입력및 그외 Data를 입력할때 사용된다.

7) ESC 키: 기능의 종료를 나타내는 Key로써 바로 전 상태로 돌아간다.

8) MODE 키: 편직 모드에서 수정 모드로 전환할때 사용된다.

참 고: 수정 모드에서 편직 모드로 전환할때는“ESC”를 사용한다.

9) DEL 키: Data를 지울때 사용되는 Key이며,“편직 모드”에서는 생산량을 지우며“체인 입력(Edit Chain)모드”에서는 체인의 현재스텝을 삭제하며,또한 경우에따라서 기본값으로 자동설정하는 기능도 한다(ACT 위치수정 모드,링글 위치수정모드)

10) SEN OFF 키: Cycle Sensor의 동작을 막아주는 Key이다.

11) 키: Test시나 링글, 체인의 기본 Data를 읽어내는 역활을 한다.

12) 키: 편직 모드에서는 Quick Return Key로 동작하며, 체인 입력모드에서는 현재의 스텝에 새로운 한스텝을 삽입할때 사용한다.

13) ↓/CNT 키: RUN Mode에서는 Count를 1씩 줄여준다.

14) HIG 키 (F1)

(1) 편직 모드 : 편직중 원하는 위치에서 기계를 정지시키는 기능 설정에 사용.

(2) 수정 모드 : 프로그램 쓰기 기능 전환키로 사용.

15) MID 키 (F2)

편직모드 : 인버터 속도 확인 모드키(편직 모드 공회전 위치에서 사용됨)로 사용.

16) LOW 키 (F3)

편직모드 : SET-1 키로 드럼이 없는 체인스케줄을 강제적으로 1”로 만들어 동작 시킴. 누를 때 마다 설정 및 해제가 반복 된다.

17) F1 키

편직모드 : 편직중 원하는 위치에서 기계를 정지시키는 기능 설정에 사용.

체인입력 : 오일모터 작동 위치 설정시 사용.

수정모드 : 롬 프로그램 쓰기 기능 전환키로 사용.

18) F2 키

편직모드 : 인버터 속도 확인 모드키(편직 모드 공회전 위치에서 사용됨)로 사용.

체인입력 : 보조 드럼 동작 지정용으로 사용

19) F3 키

편직모드 : SET-1 키로 드럼이 없는 체인스케줄을 강제적으로 1”로 만들어 동작 시킴 누를때 마다 설정 및 해제가 반복된다.

20) CYCLE/END 키

편직 모드 : 편직후 공회전 상태에서 기계를 정지시킨다.(지정시 LCD화면에 “CYCLE END”라고 표시됨)