| 제 4 장 PDS 사용시 유의 사항 |
| 1. 회사별 PDS의 각 F별 색상 비교 |
| 아래 색상 부분은 고무사와 겹칠 때 색상이다. 주원 기계와 4F 기계에서는 고무사에 패턴을 겹쳐 그리지 않고, 고무사와 패턴을 각각 따로 그리고 첫번째 입력을 하는 패턴의 스케쥴에 “고무”를 녹색으로 하고 두번째 입력하는 패턴의 스케쥴의 “고무”에는 적색으로 하여 입력하여 사용한다. |
| Controller Type |
F 명칭 | 사도 | 6 F | 5 F | 4 F
KR-6F | KR-5F | SH | 국제 | 주원 | 한일 | 한국로보트 주 원 | 국제
1F | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색 | 검정색
2F (2C) | 1 사도 | 적 색 | 적 색 | 적 색 연보라색 | 회색 | 갈색 | 갈색 | 갈색 | 보라색 연보라색
2 사도 | 오렌지색 | 오렌지색 | 오렌지색 하늘색
3 사도 |  | 연보라색 | 연보라색
3F (3C) | 1 사도 | 청색 | 청색 | 청색 밝은녹색 | 보라색 연보라색 | 보라색 | 보라색 | 보라색 | 하늘색 연하늘색
2 사도 | 밝은청색 | 밝은청색 | 밝은청색 흰색
3 사도 | 밝은녹색 | 밝은녹색 | 밝은녹색
4F (1C) | 1 사도 | 갈색 | 갈색 | 갈색 | 하늘색 연하늘색 | 회색 | 회색 | 회색 | 회색
2 사도 | 노란색 | 노란색 | 노란색
5F (5C) | 1 사도 | 보라색 | 보라색 | 보라색 연하늘색 | 갈색 노란색 | 청색 | X | X | X
2 사도 | 짙은회색 | 짙은회색 | 짙은회색 녹색
3 사도 | 연하늘색 | 연하늘색 | 연하늘색
6F (5C) | 1 사도 | 하늘색 | X | X | X | X | X | X | X
2 사도 | 흰색 | X | X | X | X | X | X | X
3 사도 | 연보라색 | X | X | X | X | X | X | X
1F+3F | X | X | 흰색 | X | X | X | X | X | X
1F+4F | X | X | 노란색 | X | X | X | X | X | X
사도 지정 | 사용않함 | 사용않함 | 사용않함 | 자기F색 | 회색 | 회색 | 회색 | 자기F색
링글 지정 | 자동지정 | 자동지정 | 자동지정 | 녹색 |  | 없음 |  | 녹색
망 사 | 녹색 | 녹색 | 녹색 | 청색 | 적색 | 적색 | 적색 | 청색
고 무 사 | 짙은회색 | 짙은회색 | 회색 | 짙은회색 | 하늘색 | 하늘색 | 하늘색 | 짙은회색
| 2. 각 회사별 양말기계의 F 위치도 |
| 1) 한국 로보트(신한,태호,태영) |
| 2) 국제 기계 |
| 3) 주원 기계 |
| 4) 태호 기계 |
| 3. 패턴작성 시작에서 끝까지 |
|  | 편직에 필요한 패턴작성은 다음순서에 의해 행한다 PDS 가동 : 전원투입( 모니터를 켜고 컴퓨터본체를 켠다.) 정상가동 확인 (마우스 이동으로 숫자가 바뀌는지 확인한다.) 침수 설정 : 편직하고자하는 침수를 설정한다. ㄱ. 커서를 8페이지“3”의 위치로 이동 ㄴ. 선택버튼 클릭 ㄷ. 침수 입력후 엔터 기계기종 선택 (A-18 참고) 고무사 작성 (A-17 참고) 목,바닥의 패턴 작성 : 필요한 기능을 사용(그리기 기능 & 복사기능) 패턴작성 링글 및 사도 지정 : 신한,태호(한국로보트 콘트롤러 사용기종)은 링글 그리기 (A-19 참조) 그외의 기종은 사도 그리기 (A-21 참조)를 사용 링글 또는 사도 지정 스케줄 설정 : 아래의 글과 C-3 스케줄 설정을 참조하여 스케줄을 작성 |
| 명 칭
① | 고무 선택 버튼
② | 고무 표시 창
③ | 바닥 선택 버튼
④ | 바닥 표시 창
⑤ | 로스 선택 버튼(신한,태호,국제 5F에서만 사용)
⑥ | 로스 표시 창
⑦ | 보기 버튼
⑧ | 겹목 선택 버튼
⑨ | 겹목 표시 창
# 신한,태호(한국 로보트 콘트롤러 장착 기종) 주원 기계설정시 스케줄 설정 상자
| # 국제 5F 기계 설정시 스케줄 설정 상자 |
| 바닥무늬편직 제어 - 바닥무늬 없이 무지로 편직을 원할때에는 “③바닥선택 버튼”을 선택버튼으로 클릭 (4F 테이프사용기종,주원 4,5F기종,국제4,5F기종 만 사용) 이때 바닥 표시창이 적색이면 바닥을 무지로 제직. 녹색이면 바닥무늬를 제직. 고무사 편직 제어 ( 4F 모든기종,국제5F,주원5F기종에만 사용) 고무사 편직부분에 패턴을 넣을 경우 사용한다. - 신한 5F,태호(한국 로보트 콘트롤러 장착한 기계) 5F 는 “고무”기능을 사용안함 - 주원 4,5F & 신한 4F 기계에서 고무사안에 패턴 편직 a.스케줄을 먼저 지정한다.(C-3 스케줄 설정 참조) b.고무사 선택 버튼을 선택버튼으로 클릭하여 표시창을 녹색으로 만든다. 이때 표시창이 녹색이면 고무기능 선택, 적색이면 고무기능 취소 c.저장한다. d.고무사 스케줄 설정한 부분에 편직될 고무사 패턴을 그린다. e.고무사 선택 버튼을 선택버튼으로 클릭하여 표시창을 적색으로 만든다. f. 전에 저장되었던 다음번호에 저장한다. 예 : 전에 저장을 0번에 하였으면 1에 하여야 한다) - 국제 기계에서 고무사 안에 패턴 편직 a.1:1 이외의 고무사를 그린다.(또는 고무사 위에 고무사 복사를 이용 패턴에 고무그림을 넣는다.) b.스케줄을 지정한다.(C-3 스케줄 설정 참조) c.고무사 선택 버튼을 선택버튼으로 클릭하여 표시창을 녹색으로 만든다.(이때 표시창이 녹색이면 고무기능 선택, 적색이면 고무 기능 취소) 겹목 제어 :국제 5F 기종에서만 사용 겹목양말 편직시 고무와 겹목의 버튼을 클릭하여 표시창을 “녹색”으로만들어 주어야 한다. 로스 설정: 신한, 태호 5F기종(한국 로보트 콘트롤러 사용),국제 5F기종만 사용 앞의 설명 C-3 참고
보 기
| 보기기능으로 패턴 및 스케줄 확인 스케줄 작성완료 후 보기버튼을 선택해서 스케줄 확인 이때 GUM 또는 바닥 기능은 확인이 안 된다. 정상적인 경우 보기를 마치고 스케줄 작성은 끝
패턴 저장
| 본문(C-8 참고)
| 4. 명광 데이터 스케쥴 설정법 |
1) 메뉴 설명 Motif:부분 설정 예 : Elastic=고무,Leg=목, Sole=바닥 Size :크기 설정 기준은 앞의 Size를 기준으로 떨어진 거리를 말한다. 예 : 첫째라인에서 E 100, 100 이었고 둘째라인에서 L 120, 120 이었으면 첫째라인과 둘째라인의 떨어진 거리는 120 그리고 둘째라인이 초기점에서 둘째라인까지 떨어진 거리는 220이다. Repeat : 패턴재직을 반복시키는 숫자 이다. 예 : 첫째라인에서 E 100, 100 이었고 둘째라인에서 L 120, 240 이었으면 첫째라인(고무사)을 100라인 편직 하고 둘째라인(목)을 화면상 Y의 위치가 100 에서 240 위치에 있는 패턴을 2번 반복해서 240라인을 편직을 하게된다. 2) 스케줄 작성하기 1. Motif 영역을 먼저 선택 2. 아래의 편직 부분을 선택 3. Size 영역을 선택 4. 주화면으로 가로줄 커서를이용 우측 하단의 Y의 위치를 보며 선택. 5. Repeat 영역에서 선택하면 Repeat 값을 수정할 있다. 6.1~5를 반복하여 스케줄을 작성 *나머지의 기능은 “C-3 스케줄설정“참고 |
| 5. 한국로보트 콘트롤라 사용시 고무 패턴디자인 작성법 |
| 1) 한국 로보트 고무 스위치 장착형 5F 콘트롤러일 경우 |
| 설명 : | 한국 로보트 콘트롤러를 장착한 기계(신한 5F,태호 5F)로 고무행정스위치가 기계에 장착되어있는 기종에는 아래와같은 방법으로 디자인을 하여야 올바른 고무사 내의 패턴을 편직할수 있다. 가) M-TYPE을 신한5F(또는 태호5F)로 바꾼다. 나) 고무사를 그린다. : 밝은 회색 사용 다) 2,3,5F 색을 이용하여 편직하고자 하는 패턴을 그린다. ( 4F는 고무사도로 사용되므로 사용을 할 수 없다. ) 라) 고무복사를 이용하여 고무사에 넣고자하는 패턴을 복사하여 넣는다. |
| 2) 한국 로보트 고무 스위치 미장착형 5F 콘트롤러일 경우 |
| 설명 : | 한국 로보트 콘트롤러를 장착한 기계(신한 5F,태호 5F)로 고무행정스위치가 없는 기종에는 아래와같은 방법으로 디자인을 하여야 올바른 고무사 내의 패턴을 편직할수 있다. 가) M-TYPE을 KR-5F로 바꾼다. 나) 2,3,4C 색을 이용하여 편직하고자하는 패턴을 그린다. 다) 보조화면에 고무사를 그린다.:고무사색(짙은 회색)사용 (보조화면의 시작하는 X 좌표는 257 이다. 그러므로 고무사를 그리려면 257을 0으로 생각하고 그리면 되며 그리기전에는 보조화면에는 아무것도 그려져 있으면 안 된다.) 라) 고무 및 고무편직하는 라인의 'G' 에 녹색마킹을 한다. (아래그림 참조) |
| 6. 스포츠 양말 패턴 작성법 |
| 설명 : | 한국 로보트 콘트롤러를 미장착한 기계(신한 5F,태호 5F)로 고무행정스위치가 없는 기계 기종에는 아래와같은 방법으로 디자인을 하여야 올바른 스포츠 양말을 편직할수 있다. |
| 1) 패턴을 그리는 방법은 4장의 2항의 고무사 내의 패턴 작성을 참고한다. |
| 2) 스케줄의 작성은 다음과 같다. |
예) 패턴은 4장의 2항 무늬와 같이작성 라인 1 : 스꾸이 편직라인으로 그림에서 1라인부터 1라인까지 1줄을 8번 반복하여 편직한다. 라인 2 : 고무사 편직라인으로 그림에서 2라인부터 25라인까지 24줄을 1번 반복하여 편직한다. (고무가 제직되는 부분이면'G'라인에 반듯이 선택버튼을 눌러 왼쪽 그림과 같이 녹색원을 나오게한다.) 라인 3 : 패턴편직라인으로 그림에서 30라인부터 100 라인까지 71줄을 1번 반복하여 편직한다. (고무가 제직되는 부분이면'G'라인에 반듯이 선택버튼을 눌러 왼쪽 그림과 같이 녹색원을 나오게한다.) 라인 4 : 무지편직라인으로 101라인부터 101라인을 500라인을 제직한다. ※ 고무사에 무늬가 들어간 패턴을 제직할 때에는 반듯이 “고무버튼”을 눌러 왼쪽 그림과같이 녹색원 이 나오게한다. |
| 7. 국제 데이터 스케쥴 작성법 |
| 1) 국제 4F 기종의 고무사 무늬 없을 때 스케쥴 작성법 |
라인 1 : | 스꾸이 편직라인으로 그림에서 1라인부터 1라인까지 1줄을 12번 반복하여 편직한다. |
라인 2 : | 고무사 편직라인으로 그림에서 400라인부터 400라인까지 1줄을 24번 반복하여 편직한다.
라인 3 : | 패턴 편직 라인으로 그림에서 2라인부터 391라인까지 390줄을 24번 반복하여 편직한다.
라인 4 : | 무지편직라인으로 2라인부터 2라인 1줄을 1000번 반복하여 편직한다.
| 2) 국제 4F 기종의 고무사 무늬 있을때 스케쥴 작성법(테니스 양말 포함) |
라인 1 : | 스꾸이 편직라인으로 그림에서 1라인부터 1라인까지 1줄을 12번 반복하여 편직한다. |
라인 2 : | 고무사 편직라인으로 그림에서 2라인부터 25라인까지 24줄을 1번 반복하여 편직한다. "고무"에 녹색 점을 찍는다. 점을 찍는 방법은 마우스로 한번 누르면 찍힌다.
라인 3 : | 패턴 편직 라인으로 그림에서 30라인부터 391라인까지 362줄을 1번 반복하여 편직한다.
라인 4 : | 무지편직라인으로 393라인 부터 393라인 1줄을 1000번 반복하여 편직한다.
| 3) 국제 5F 기종의 고무사 무늬 없을때 스케쥴 작성법 |
라인 1 : | 스꾸이 편직라인으로 그림에서 1라인부터 1라인까지 1줄을 12번 반복하여 편직한다. |
라인 2 : | 고무사 편직라인으로 그림에서 400라인부터 400 라인까지 1줄을 24번 반복하여 편직한다.
라인 3 : | 패턴 편직 라인으로 그림에서 2라인부터 391라인까지 390줄을 1번 반복하여 편직한다.
라인 4 : | 무지편직라인으로 2라인 부터 2라인1줄을 1000번 반복하여 편직한다.
| 4) 국제 5F 기종의 고무사 무늬 있을때 스케쥴 작성법 |
라인 1 : | 스꾸이 편직라인으로 그림에서 1라인부터 1라인까지 1줄을 12번 반복하여 편직한다. |
라인 2 : | 고무사 편직라인으로 그림에서 2라인부터 25라인까지 24줄을 1번 반복하여 편직한다. "고무"에 녹색 점을 찍는다. 점을 찍는 방법은 마우스로 한번 누르면 찍힌다.
라인 3 : | 패턴 편직 라인으로 그림에서 30라인부터 391라인까지 362줄을 1번 반복하여 편직한다.
라인 4 : | 무지편직라인으로 393라인 부터 393라인1줄을 1000번 반복하여 편직한다.
| 5) 국제 5F 기종의 스케쥴 작성법시 주의 사항 |
|  | 1) 겹목 양말을 편직 할 경우 첫번째 라인에 스꾸이를 설정한다. 두번째 라인에 겹목 패턴을 설정하고 "G"라인에 녹색점을 표시한다. 세번째 라인은 무지 혹은 두번째 패턴을 표시하고, 네번째 라인에 고무 스케쥴을 설정한다. 이후는 다른 양말과 같은 현태로 스케쥴을 작성한다. 2) 스포츠 양말을 편직 할 경우 고무 패턴 전체를 한번에 작성 하거나 혹은 나누어서 작성할 경우 모두 두 번째 라인의 "G"칸에 녹색점을 표시한다. |
| 6) 국제 4F 기종의 스케쥴 작성법시 주의 사항 |
|  | 스케쥴 작성시 "G"칸에 녹색점을 표시하면 스케쥴이 상당히 길어지므로 항상 주의를 요한다. 4F 기준에서는 겹목이나, 스포츠 양말도 일반 고무에 무늬있는 패턴과 동일하게 작업을 한다. |