# 제 1 장 Knitcom의 구성 및 기능

## 1. 콘트롤러 구성도

## 2. ACT 및 사도, 링글 위치도

## 3. 각부품별 기능

(1) 메인 CPU 기판 : 제직에 필요한 콘트롤러의 전반적인 제어를한다.

(2) 메인 CPU 보조 기판 : 메인 CPU 기판을 도와 콘트롤러를 제어한다.

(3) OP CPU 기판: 체인레스 및 인버터를 제어한다.

(4) OP CPU 보조 기판 : OP CPU 기판을 도와 체인레스를 제어한다.

(5) F 드라이브 기판 : CPU의 신호를 받아서 ACT의 슬라이드를 제어 및 에러를 감지한다..

(1F~6F)(6F 는 6F 기계에서만 사용한다)

(6) Y 드라이브 기판 : CPU의 신호를 받아서 1,2,3,4,5,6F(6F 기계에서만 사용)의 사도(14개) 및 링글(5개) 파일 에어장치(옵션)을 제어합니다.

(7) LCD Back Light : LCD의 Back Light의 교류전원을 공급한다.

(8) 5V,12V,-18V,24V 파워 : 콘트롤러에 필요한 5V,12V,-18V,24V등의 직류전원을 공급한다.

(9) FDD : PDS에서 그린 패턴 데이터를 읽을때 사용