## 4장 기능별 사용 방법

###
1. 편직 모드(Work) : 키스위치가“Work”쪽에 위치한 상태이며, 양말을 편직하는 모드이다.

『 드럼레스 메인(편직)화면 』

(1) 체인락(“F1”키) - 코스진행 정지, 패턴 편직 상태에서만 가능.(체인정지 상태)
(2) 싸이클 엔드(“F2”키) - 양말 한짝 편직 후 원위치에서 정지하는 기능.
(3) 사도 전체 입,출(“F4”키)
- 편직중 실이 끊겼을때 사도를 들기위한 기능, 한번 누르면 사도 전체가 들리고,
한번더 누르면 사도가 원위치 한다.
(4) 저속 (“F5”키) - 현재의 속도를 무시하고 약 150 RPM으로 구동함.
(5) 후황 ON,OFF(“2”키) - 후황 모터 정지 및 가동.“ON”과“AUTO”모드 일 경우만 작동.
(6) 편직량 설정 및 자동 정지(“F7”키)
- 편직중 일정량을 편직 한후 원위치에서 자동 정지코자 할때 사용.
- F7 키 + 4자리 숫자. 기계 정지한후 바로 지정.
(7) 생산량 초기화(“0”키) - 생산량 표시를“0”로 만드는 기능.
(8) 코스 감소(“↓”키) - 편직 길이를 “1 또는 4코스(세미드럼레스경우)”씩 감소시킨다.
(9) 잠부 조정(“F8”키) - 편직중 각 부분의 잠부를 조정하는 기능으로 체인에서 지정한
각 번호(1~8)의 실제 잠부 값을 조정하는 기능
↑,↓키 : 잠부값 조정,
SET키, ESC키 : 조정완료

### 2. 프로그램 모드: 키스위치가 “Prog”쪽에 위치한 상태이며, 각종 설정 및 점검,
디스켓 입,출력등을 할 수 있는 모드이다.

*편직 모드에서 키스위치를 “Prog”쪽으로 돌리면 다음과 같은 화면이 나타난다.

「프로그램모드 화면」

*이상태에서 "1","2","3","4" 등 해당 키를 누르면 해당 모드 화면이 나타 난다.

(1) 설정 모드 : "1" 키

「설정모드 화면」

1)엔코더 원점 설정 : "0" 키
엔코더 제로점 설정, 기계 초기 설정시 반드시 설정해야함.
엔코더 원점은 콘트롤라 동작상 가장 기본이 되는 위치로 최초 설치 및 시운전시 필히 한번은
설정되야만 한다.
원점위치는 기계 중앙캠의 최하점에 짧은 바늘 중심이 위치하는 곳으로 정해야 한다.
설정 시기 : 침수 교체후, CPU 기판 교체후에는 반드시 원점을 재설정 해야함.
방법 : 기계를 손으로 돌리며, 단침 중앙 바늘이 기준캠(나까야마)을 바로 지나는 지점,
즉 올라갔다 최대 내려간 지점에 기계를 맞추고 "SET"키를 누른다.
이때 ① "SET" 키 누름 : 현재 위치로 원점이 설정됨. ② "ESC" : 원점 설정 취소됨.
사용키: "SET" --- 원점 설정시
★"↑","↓" --- 엔코더 방향 설정시 (기계 정방향시 엔코더 숫자는 증가토록 정함)
★"F1","F6" --- 엔코더 원점 레벨 설정( ZERO 레벨이 "0" 또는 "HIGH"경우 각각 정함)
★ 표시는 사용자가 가능한 조작하지 말것을 나타낸다.

2)오일 주입량 설정 :"1"키
사용법 : 설정모드에서 "1" 키를 누른다.
커서가 나타나면 숫자를 지정 한후 "SET"키를 누른다.
사용키 : ㉠숫자키 (3자리로 지정), "SET" : 지정 완료
㉡ "F1" : 점검 기능, 모터가 "ON,OFF"됨.

3)후황 설정 : "2" 키
기능 : 후황모터를 자동(일반 편직시 절전효과),항상 가동,정지(점검등 기타 경우)상태로 지정
사용법 : "2"키를 누른다.
커서가 나타나면 "↑","↓" 키를 사용해, 지정후 "SET" 키를 누른다.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : ON,OFF,AUTO 중 선택
㉡“SET” : 설정완료
㉢“ESC” : 취소 키

5) 뒷꿈치 정역위치설정 : "5" 키 (비밀번호 필요)
이 위치는 기본적으로 원점의 180°반대편으로 초기 설정되 있으나, 뒷꿈치 동작상 문제가
있을 경우 위치 확인 및 설정을 다시 할 수 있다.
* 이 기능은 뒷꿈치 시작과 편직 및 마감부분에서 중요하게 사용하는 부분이므로, 반드시
정확히 설정 해야한다. 기계가 실제 정역될때 이위치를 항상 통확해야한다.

기능 : 뒷꿈치 정역하는 위치를 지정
사용법 : "5" 키를 눌러 아래와 같은 화면이 나오면 손잡이로 기계를 돌려 단침 중앙을 터닝포인트
(정역하는 지점)에 일치시킨 후 "SET" 키를 눌러 그 위치를 입력시킨다.
사용키 : ㉠ "SET" : 입력 키
㉡ "ESC" : 취소 키

6) 뒷꿈치 회전 방법 설정 : 사용 안함

<> Select Method for Heel Rotating 1. "F1" for Nomal 2. "F2" - and +, -- (max 11) : 04

7) 뒷꿈치 가감속도 설정 : "7" 키 (비밀번호 필요), 세미드럼레스 무관 기능
기능 :뒷꿈치 편직시 회전 방향을 부드럽게 하기위한 가감속 속도와 위치 지정.

<> Input Speed for Control Reversing 1. 1,2,3,4th 잠부 및 문짝 : 002, 000, 000, 000 2. 1,2,3,4,5 Gap for Heel : 000, 000, 000, 003, 005

㉮1번 잠부 설정치 : 잠부 1번 설정값(F8로 지정하는 잠부값:보통 2나 3)
㉯2번 잠부 설정치 : 잠부 2번 설정값(F6로 지정하는 잠부값:보통 2나 3)
㉰미사용 : 미사용
㉱링글 문짝용 : 000: 파일기계시, 128:무지 기계시

㉲미사용 : 000

㉳미사용 : 000
㉴Gap 3rd : 역방향시 덜 돌게하는 값 : 0~15 까지 가능
㉵Gap 4th : 정방향시 덜 돌게하는 값 : 0~15 까지 가능
㉴Gap 5th : 역회전시 더 돌게하는 값 : 0~31 까지 가능

사용법 : 설정모드에서 "7" 키를 누른다. 뒷꿈치 감속도 설정 모드로 들어간다.
사용키 : ㉠ "ESC" : 취소, 완료 키 ㉡ "↑","↓" : 상,하 숫자 선택 키
㉢ "→","←" : 좌,우 숫자 선택 키 ㉣숫자, "SET" : 값 지정 설정

수정 완료후 "ESC" 를 누르면 수정 내용을 저장 할지 여부를 물어본다.
(화면에 아래와 같이 표시됨)
“Changing data. OK ? ( SET/ ESC)”
㉮ "SET" 키를 누르면 수정 내용 저장 및 내용.
㉯ "ESC" 키를 누르면 수정 내용 저장 안함.
수정 내용이 없을 경우는 바로 빠져 나옴.

8) 편직 방법 설정 : "8" 키
기능 : 편직 방법을 설정하는 모드로 3개의 모드를 가지고 있다.
1을 선택하면 1번 패턴으로 편직.
2를 선택하면 2번 패턴으로 편직.
3을 선택하면 1번과, 2번을 한번씩 편직하여 이때 체인은 1번과 2번을 사용해서 편직.
(좌우 양말 패턴이 다른 경우 사용.)
사용법 : 설정모드에서 "8" 키를 누른다.
사용키 : ㉠ "1" 키 : 1번 패턴 편직 지정 ㉡ "2"키 : 2번 패턴 편직 지정
㉢ "3" 키 : 1,2번 교대 편직 모드 지정 ㉣ "SET" : 완료 지정

9) 잠부 사용 방법 설정 : "9" 키
기능 : 잠부는 체인에서 사용할 잠부 번호(1~8)을 지정한 후 실제 잠부값은 편직모드에서 "F8" 키
기능으로 지정하거나 설정 모드에서 이기능으로 지정한다.
사용법 : "9" 키를 눌러 하단에 아래 그림과 같이 나오면 기능에 따라 F1,F2를 선택한다.
★타이즈 잠부 조정값
타이즈 양말의 잠부는 이 값과 체인에서 지정하는 값 두 개로 미세조정 할 수 있다.
이 모드에서 "F2" 을 누르면 "F2" : Tights Stitch Value : 옆에 커서가 나온다.
-두자리 숫자 입력 : 잠부 증감시 조정값, 0~9까지, 숫자가 작을수록 미세조정
숫자가 클수록 잠부증감값이 커진다.
- 체인 입력시 타이즈 잠부는 점진 잠부 증가시 “+1”,“+2”(최대+9)등으로 표시하고
점진 감소시 “-1”, “-2”(최소 -9)등으로 표시하면 된다.
- 콘트롤라에서는 숫자로 지정: 80,81,,,88(+1,+2,,,+9), 90,91,,,98(-1,-2,,,-9)

사용키 :㉠ "F1","F3"
㉡ "↑","↓" : 값 수정 키
㉢ "→","←" : 위치 이동
㉣ "SET" : 지정 완료 키
㉤ "ESC" : 취소 키

<>1. Set part or chain stitch. <> ------------------------------------- F1 : PART stitch F2 : Tights stich value : ------------------------------------- <>Input each stitch for each position <> 1. Value : 10 2. Value : 20 3. Value : 20 4. Value : 30 5. Value : 30 6. Value : 30 7. Value : 20 7. Value : 20

「잠부 기능 선택 화면

10) 침수 설정 기능 : "F1" 키 (비밀번호 필요)
기능 : 기계 침수를 설정하는 기능.
사용법 : "F1" 키를 눌러 침수 표시위치(화면 상단)에서 3자리 숫자로 침수를 설정한다.
침수가 바뀌면, "SET" 키를 눌러 확인한다.
※ 침수가 바뀌면 모든 기본값도 그에 따라 바뀌므로 사용시 확인 필요.
사용키 :㉠ "↑","↓" : 값 수정 키
㉡ "→","←" : 위치 이동
㉢ "SET" : 지정 완료 키
㉣ "ESC" : 취소 키

11) F-시간 설정 기능 : "F2" 키 (비밀번호 필요)
기능 : F-시간을 설정하는 기능으로 1~6까지 지정가능. 통상 3으로 사용해야함.
사용법 : "F2" 키를 눌르면 설정할 수 있는 화면이 나타난다. 수정키로 값을 정한다.
사용키 :㉠ "↑","↓" : 값 수정 키
㉡ "SET" : 지정 완료 키
㉢ "ESC" : 취소 키

12) 고무,잠부속도 설정 기능 : "F3" 키 (비밀번호 필요)
기능 : 고무롤라 속도 및 잠부속도를 설정하는 기능.
사용법 : "F3" 키를 눌르면 설정할 수 있는 화면이 나타난다. 위치 이동키로 고무속도,방향,잠부속도 중
원하는 위치에 이동후 수정키로 값을 정한다.
사용키 :㉠ "↑","↓" : 값 수정 키
㉡ "→","←" : 위치 이동
㉢ "SET" : 지정 완료 키
㉣ "ESC" : 취소 키

※ 고무롤라모터 및 잠부모터속도는 지정 숫자가 작을 수록 속도가 빨라지고 숫자가 클수록 느려짐.
※ 화면상 ↑,↓표시로 고무롤라 회전 방향을 바꿀수 있다.

Gum spd(0-15) : 고무롤라 속도 지정(“001”이 가장 빠름) Up,Dn : 고무 롤라 방향 지정 Stitch spd(0-3) : 잠부모터 속도 지정(“1”이 가장 빠름)

Gum spd(0-15) Up,Dn : Stitch spd(0-3)
04 ↑ 03 [key : Up, Dn, ←, →, Set, Esc ]

(2) 점검 모드 : "2" 키
「점검모드 화면」

1)에어캠 入出 강제 점검 : "0" 키 (비밀번호 필요)
각 에어캠 동작을 강제 선택. 동작中 이상시 또는 특수한 경우만 사용.
사용법 : 에어캠 선택키로 각 에어캠을 선택하고 "SET" 키를 누르면 에어가 IN/OUT 동작을 한다.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : 에어캠 선택 키
㉡ "SET" : IN/OUT 키
㉢ "ESC" : 종료 키

2)엑츄에이터 점검 :"1" 키

사용법 : 1.전체 -> "1" 키를 누르면 엑츄에이터 전체를 점검 한다.
"SET" 키로 동작 확인
2.홀짝 -> "2" 키를 누르면 각 뭉치별 홀수별 짝수별 단움직임을 점검 한다.
뭉치 이동키로 원하는 뭉치로 이동후 "SET" 키로 동작 확인.
3.순차 -> "3" 키를 누르면 각 뭉치별로 단을 순차적으로 움직임을 점검 한다.
뭉치 이동키로 원하는 뭉치로 이동후 "SET" 키로 동작 확인.
4.자동 -> "4" 키를 누르면 각 뭉지별 단을 선택하여 움직임을 점검한다.
5.수동 -> "5" 키를 누르면 각 뭉지별 단을 선택하여 움직임을 점검한다.
뭉치 이동키로 원하는 뭉치로 이동후 각 단 선택키로 단을 결정하고 "SET" 키로동작 확인.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : 엑츄에이터 각 단 선택 키
㉡ "→","←": 엑츄에이터 뭉치 이동 키
㉢ "SET" : 동작 키
㉣ "ESC" : 복귀/취소 키

3)사도,고무 점검 : "2" 키
사용법 : 뭉치 이동키로 원하는 뭉치를 선택 각 사도를 선택하여 "SET" 키로 동작확인.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : 각 단 선택 키
㉡ "→","←" : 뭉치 이동 키
㉢ "SET" : 동작 키
㉣ "ESC" : 복귀/취소 키
㉤ "F1" : 자동 入,出

4)에어블럭 점검 : "3" 키

사용법 : 원하는 에어번호를 선택한후 "SET" 키로 동작을 확인한다.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : 상하 이동 키
㉡ "→","←" : 좌우 이동 키
㉢ "SET" : 동작 키
㉣ "ESC" : 복귀/취소 키
㉤ "F1" : 자동 入,出

5)엔코더 점검 : "4" 키
사용법 : 엔코더의 동작을 확인한다.
사용키 : ㉠ "ESC" : 복귀/취소 키

6)키보드 점검 : "5" 키
사용법 : 키보드의 점검 및 각종상태 표시부를 점검한다.
키보드를 누르면 해당 키보드의 값이 화면에 표시 된다.
사용키 : ㉠ "F1" : LED 표시부 자동 점검 키
㉡ "ESC" : 복귀/취소 키

7)잠부모터 점검 : "6" 키
사용법 : 위치 이동 키로 잠부모터 위치를 점검한다. 이때 고무 롤라도 같이 돌아간다.
키보드를 누르면 해당 값이 화면에 표시 된다.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : 모터 위치 이동 키
㉡ "ESC" : 복귀/취소 키

(3) 화일 모드 : "3" 키

「화일모드 화면」

※ 공통사용키 ※
"SET" 키 : 커서가 위치한 파일을 디스켓에서 읽어 콘트롤라에 저장한다.
"ESC" 키 : 파일 읽기를 취소한다.
방향키 : "↓","↑","←","→" : 화면에 커서를 움직인다.
"F1" 키 : 콘트롤라 데이터를 디스켓에 있는 기존 파일에 저장시 사용.
"F2" 키 : 새로운 이름으로 저장시 사용.
- 화면하단에 아래와 같이 나오고, 4자리 숫자로 이름을 입력후 "SET" 키를
누른다.

Input file name : KR--

★ 주의 사항

①가능한 새로 포맷된 디스켓을 사용한다.
②삭제된 파일이 있는 디스켓 경우엔 에러가 날 경우가 있다.
③패턴을 디스켓에 새로 저장할 경우
㉠800코스 패턴은 저장 안됨.
㉡패턴 편직 모드 상태에 따라 1번 패턴과 2번 패턴이 자동으로 저장된다.
④디스켓에 현재 사용 중인 이름이 같은 경우는 별도로 처리되지 않으므로
(에러 발생 안됨)반드시 이름 확인을 해야한다.

1) 기본 데이타 READ/WRITE : "0" 키
롬에 저장되 있는 기본 데이터를 디스켓에 저장하거나, 디스켓에 있는 데이터를
읽어서 롬에 입력하기 위한 기능 -연속작업시 사용.

2) 패턴 데이타 READ/WRITE : "1" 키
프로그램으로 제작된 그림파일을 읽거나 콘트롤러에서 수정된 파일을 디스켓으로 저장.

3) 체인 테이타 READ/WRITE : "2" 키
DrumLess-WIN 체인 프로그램으로 만든 체인 데이타 파일을 읽거나 콘트롤러에서
수정된 파일을 디스켓으로 저장.

4) FIXED SEL READ/WRITE : "3" 키
DrumLess-WIN 체인 프로그램으로 만든 F.S 데이터 파일을 읽거나 콘트롤러에서
수정된 파일을 디스켓으로 저장.

5) 쟈가드 데이타 READ/WRITE : "4" 키
DrumLess-WIN 체인 프로그램으로 만든 쟈가드 데이터 파일을 읽거나 콘트롤러에서
수정된 파일을 디스켓으로 저장.

6) CPU 프로그램 READ : "5" 키
제공하는 메인프로그램을 읽을때 사용.
(추후 수정사항이나 업그레이드 되었을때 사용함)

7) 편직 화면 READ : "6" 키
편직모드 화면을 수정후 디스켓에서 읽어 화면 재구성시 사용. 편직 메인화면:ty-main.bmp

8) Act, 점검 화면 READ : "7" 키
엑츄에이터 점검 화면을 읽어 화면 재구성시 사용. 엑츄에이터 점검화면:act-test.bmp

9) Air, 점검 화면 READ : "8" 키
각 에어캠 동작 점검 화면을 읽어 화면 재구성시 사용. 에어점검화면:air-test.bmp

10) 체인 선택 화면 READ : "9" 키
체인 모드 선택 화면을 읽어 화면 재구성시 사용., 체인선택화면:cha-sel.bmp

11) "F1"+"1","2","3","4","5": 각 모드화면 (설정,점검,화일,편집,프로그램모드)을 입력할때 사용.

12) "F2"+"1","2","3","4" : 화일 입력 OK 메세지, 화일입력 불량 메세지, 체인 편집 화면의 경고 메시지,

체인위치정보 그림 입력시 사용,

★ 설정모드화면:set-mod.bmp, 점검모드화면:test-mod.bmp, 화일모드화면:file-mod.bmp,

편집모드화면:edit-mod.bmp, 프로그램모드화면:pro-mod.bmp

화일입력OK화면:disk-ok.bmp, 화일입력 불량화면:disk-err.bmp, 체인 입력시 경고화면:cha-edit.bmp

체인위치정보화면:ahn-pos.bmp(eng-pos.bmp)

※ 각각 화일 읽기모드 중 다음과 같은 화면이 나타나면 디스켓 불량이나 데이터가
읽히지 않은것이므로 다시 실행해야한다.

※ 다음과 같은 메시지가 나오면 정상적으로 읽힌 것이다.

반드시 화면에 이 메시지가 나와야만 콘트롤라에 데이터가 정상적으로 읽힌 것이다.

(4) 편집 모드 : "F4" 키

「편집모드 화면」
0) F별 색상 지정 편집 기능 : "0"키
각 F별 사용 색상은 기본적으로 지정되 있으나(2C 1번은 빨강, 3C 1번은 파랑등...),경우에
따라 겹쳐먹기등의 기능이 필요한 경우, 임의의 색상을 원하는 F(Act.)가 편직하도록 정할 수 있다.
이 경우에 사용하는 기능이며, 사도 동작은 이뤄지지 않으며 엑츄에이터 동작만 이뤄지므로
필요한 사도는 체인에서 미리 동작시켜서 사용해야한다. 기본 색상 정의는 다음과 같다.

1F act: 검정,짙은회색 기본 2C act: 빨강,밝은빨강 3C act: 파랑,밝은파랑,밝은녹색 1C act: 짙은회색,갈색,노랑 4C act: 보라,밝은회색,밝은시얀 5C act: 시얀,밝은보라,흰색

*색상별 지정 번호 0:1F, 1:3C-1, 2:MESH, 3:5C-1, 4:2C-1, 5:4C-1, 6:1C-1, 7:4C-2,
8:RUBBER, 9:3C-2, 10:3C-3, 11:4C-3, 12:2C-2, 13:5C-3, 14:1C-2, 15:5C-2

1) 체인 데이타 편집 : "1" 키

6개의 체인모드중 번호키를 이용하여 하나를 선택하고, "SET" 키를 누른다.
POS, STEP, FS.N, DIR : 상하키로 데이터 내용을 바꾼다.
이때 화면에 바꿀것 인지를 확인하는 메시지가 나타난다. 나머지 숫자 입력은
커서를 위치한후 숫자 입력 방법으로 입력하면 된다.

①D.P : 다운 피커(하리사게), 커서가 ETC-act 에 있을때 "1" 키를 누르면 ON/OFF됨.
②SDC : 바닥 그림제거, 커서가 ETC-act 에 있을때 "2" 키를 누르면 ON/OFF됨.
이기능은 패턴 그림에 바닥부분 그림이 있으나 그 부분 패턴을 원체로 편직하고자 할 때
“ON”으로 하면된다.
③OIL : 오일 펌프 가동,커서가 ETC-act에 있을때 "3" 키를 누르면 ON/OFF됨
오일 펌프를 현스텝에서 가동 시키고자 할 때 “ON”으로 함.
실제 동작은 설정 모드의 “오일/짝” 지정 숫자와 연계 해서 동작함.
④D.A : 쓰꾸이 셕션(또는가가도받침)가동, 커서가 ETC-act에 있을때 "4" 키를 누르면 ON/OFF됨.
⑤S.O : 양말 출구 가동, 커서가 ETC-act에 있을때 "5" 키를 누르면 ON/OFF됨.
사용법 : "1" 키 를 누르면 된다. 방향키로 원하는 위치에서 원하는 값을 입력한다.
사용키 : ㉠ "SET" : 입력 및 IN/OFF상태 바꿈
㉡ "↑","↓" : 상,하 방향 키
㉢ "→","←" : 좌,우 방향 키
㉣ "ESC" : 취소 키
㉤ "F3" : 전스텝으로
㉥ "F8" : 다음 스텝으로

2) FIXED SELECTION 데이타 편집 : "2" 키

* FIXED SESECTION 데이터는 행정 동작에 필요한 각 에어캠들의 동작과 그때 각 엑츄에이터의
동작을 정의해 사용하는 데이터이므로 내용을 충분히 파악하고, 조작해야 한다. 1에서 40까지
총 40개의 동작을 지정 사용할수 있다.(체인에서 지정사용)

사용법 : "2" 키 를 누르면 된다. 방향키로 원하는 위치에서 원하는 값을 입력한다.
사용키 : ㉠ "SET" : 입력 및 IN/OUT 상태 바꿈
㉡ "↑","↓" : 상,하 이동 키
㉢ "→","←" : 좌,우 이동 키
㉣ "ESC" : 취소 키
㉤ "F3" : 전 번호로
㉥ "F8" : 다음 번호로

3) 패턴 스케쥴 편집 : "3" 키

* 현재 사용 패턴이 1번인 경우엔 왼쪽에 2번인 경우는 오른쪽에만 스케쥴이 표시되며,
교대 편직시는 1,2번 전체가 표시된다.
①St. : 시작을 나타내며 숫자 입력 방법으로 수정 및 입력.
②End : 끝을 나타내며 숫자 입력 방법으로 수정 및 입력.
③Rep : 반복을 나타내며 숫자 입력 방법으로 수정 및 입력.
④Gum : 고무사 별도 패턴 동작을 나타내며 "SET" 키로“ON”또는 사용안함으로 바꿀수 있다.

사용법 : "3" 키 를 누르면 된다. 방향키로 원하는 위치에서 원하는 값을 입력한다.
사용키 : ㉠ "SET" : 입력 및 ON/OFF 상태 바꿈
㉡ "↑","↓" : 상,하 이동 키
㉢ "→","←" : 좌,우 이동 키
㉣ "ESC" : 취소 키

4) 쟈가드 데이타 편집 : "4" 키

* 쟈가드 데이터는 FIXED SESECTION 데이터에서 지정 사용하는 데이터로 각 엑츄에이터의
동작을 사용자가 임의 지정 사용하기 위한 데이터이다.
* 1에서 20가지 총 20개의 엑츄에이터 동작을 지정해서 사용할 수 있고 F-S데이타에서 사용번호를 지정한다.
사용법 : "4" 키 를 누르면 된다. 방향키로 원하는 위치에서 원하는 값을 입력한다.
사용키 : ㉠ "SET" : IN/OUT 상태 바꿈
㉡ "↑","↓" : 상,하 이동 키
㉢ "→","←" : 좌,우 이동 키
㉣ "ESC" : 취소 키

5) 패턴 데이터 편집 : "5" 키

사용법 : "5" 키를 누른다.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : 상,하 방향 키
㉡ "→","←" : 좌,우 방향 키
㉢ "SET" 를 누르면, 패턴 정보란의 "→" 표시 옆에 바꿀점 패턴 표시가 나타 나다.
"↑","↓" 키를 이용해서 바꾸고, "SET" 누르면 수정됨.
㉣ "F3" : 20칸 위로 이동
㉤ "F4" : 20칸 아래로 이동
㉥ "F5" : 왼쪽으로 40칸 이동
㉦ "F8" : 오른쪽으로 40칸 이동
★링글,고무관련 에어 정보, 파일 헷데기 정보, 속도 정보 지정법
- 패턴 편집 기능에서는 링글등 기타 정보를 수정 할 수 있으며, 방법은 다음과 같다.
이정보는 침수 다음부터 사용되며, 다음과 같다.

위치:침수 +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17
기능:링글1번, R2, R3, R4, R5, R6, R7,R8 ,고무,PH1, PH2, PH3, 셕션, 저속 (RPM 80 정도)

으로 사용되며 해당 위치에서 "SET" 키를 누르면 ON/OFF된다. (점이 생기거나 사라짐)

6) 쟈크 배열 편집 : "6" 키

* 기계의 쟈크 배열이 틀릴 경우 이기능을 이용해서 교체 가능.

사용법 : "6" 키 를 누르면 된다. 방향키로 원하는 위치에서 원하는 값을 입력한다.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : 상,하 이동 키
㉡ "→","←" : 좌,우 이동 키

7) 기본 위치(각도) 편집 : "7" 키 (비밀번호 필요)

* 이 기능은 각 동작부(엑츄에이터,에어캠,링글,고무관련 캠 등)의 기본위치(기계 원점을 0도로
했을때 반 시계 방향으로 표시한 각도)를 지정 또는 수정하기 위한 기능으로 초기 설정시 매우
중요한 기능으로 각 기계(회사에 따라 또는 파일, 무지 등 기계 형태)에 따라 차이가 있을 수 있다.

사용법 : "7" 키 를 누르면 된다. 방향키로 원하는 위치에서 원하는 값을 입력한다.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : 상,하 이동 키
㉡ "→","←" : 좌,우 이동 키

8) 기본 위치(바늘) 편집 : "8" 키

사용법 : "8" 키 를 누르면 된다. 방향키로 원하는 위치에서 원하는 값을 입력한다.
사용키 : ㉠ "↑","↓" : 상,하 이동 키
㉡ "→","←" : 좌,우 이동 키

9) Q'rtn 체인 편집 : "9" 키 (비밀번호 필요)

* 편직도중 현재까지의 편직을 취소하고 다시 원위치에서 재편직 하고자 할때 사용하는 각종 캠 및 사도,
엑츄에이터의 내용을 체인지정 방법으로 지정하는 기능으로 총 10 스텝을 사용할 수 있으며, F.S 번호는
보통 38,39,40번을 사용해 지정한다. 가능한 1 Step 은 위와같이 해야한다. 또한 2스텝은 F.S가 “039”,
나머진 동일하게 하고, 3스텝은 F.S가 “040” 나머진 동일하게 4스텝은 모든 사도 “Out” 하고 문짝만
“In” 상태서2바퀴를 돌리면 된다.
38번 F.S는 보통 바닥 내림동작 F.S내용과 비슷하게 설정 사용한다.
맨 마지막 스텝 다음스텝에서 ‘F7(end)키를 누른다.-> Pos 아랫면에 <- END -> 라고 표시됨.

사용법 : "9" 키 를 누르면 된다. 체인 데이터 편집과 같은 방법으로 데이터를 입력한다.

## 이전 다음