# DRUMLESS 콘트롤라 사용자 설명서

## 1장 드럼레스 콘트롤러 설치 및 사용시 기본지식 및 방법

### 1. 드럼레스용 콘트로라 입력부와 출력부에 대해
2. 드럼레스용 콘트롤라의 연결 및 운용 순서와 방법
3. 연결 및 운용 순서도

## 2장 드럼레스 콘트롤라 기능 운영도

## 3장 조작판 구성 및 설명

### 1. 조작판 설명
2. LCD 화면 설명

## 4장 기능별 사용 방법

### 1. 편직 모드(Work)
2. 프로그램 모드
(1) 설정 모드 : 0) 원점 설정
1) 오일량 설정
2) 후황 설정
3) 계획량 설정
4)
5) 뒷꿈치 정역 위치 설정
6) 뒷꿈치 회전 방법 설정
7) 뒷꿈치 가감속 설정
8) 편직 방법 설정
F1) 침수 설정
F2) F-시간 설정
F3) 고무,잠부속도

### (2) 점검 모드 : 0) 캠 入出(강제) 모드
1) 엑츄에이터 점검 모드
2) 사도,고무 점검 모드
3) 에어블럭 점검 모드
4) 엔코더 점검 모드
5) 키보드 점검 모드
6) 잠부 및 고무 모터 점검 모드

### (3) 파일 모드 : 0) 기본 데이터(READ/WRITE)
1) 패턴 데이터(READ/WRITE)
2) 체인 데이터(READ/WRITE)
3) FIXED SELECT 데이터(READ/WRITE)
4) 쟈가드 데이터(READ/WRITE)
5) CPU 프로그램(READ)
6) 편직화면그림(READ)
7) Act.점검화면그림(READ)
8) Air.점검화면그림(READ)
9) 체인선택화면그림(READ)
10) 기타 화면 그림(READ)

### (4) 편집 모드 : 0) 엑츄에이터 별 사용 색상 설정
1) 체인 데이터 편집
2) 에어캠 동작(FIXED SELECT) 데이터 편집
3) 패턴 스케줄 편집
4) 쟈가드 데이터 편집
5) 패턴 데이터 편집
6) 쟈크 배열 편집
7) 기본 위치(각도) 편집
8) 기본 위치(바늘) 편집
9) Q'rtn 체인 편집

### (5) 체인 강제 리셋 : “F7”키

## *부록*

### 1. 에러 표시
2. 드럼레스 기능 요약표
3. 체인, 픽스드 셀렉션, 쟈가드 데이터 사용법
4. 각종 에러 조치법.
5. A/S시 유의점 : CPU 교체, 통갈이 등.

## 다음