| Pattern Desigm System |
| P.D.S 는 (주)한국로보트 의 기술진에 의하여 개발된 양말기계 전용의 CAD시스템 으로 다년간 양말기계 콘트롤러의 제작경험 및 축척된 노하우를 바탕으로 개발 되었다. 축척된 기술과 해외 수출을 통한 경험을 바탕으로 최상의 서비스를 약속드리며,(주)한국로보트의 PDS시스템으로 귀사의 부가가치를 최대한 올려 드릴것을 약속드립니다. |
| 특징 및 기능 |
| 아이콘의 사용으로 조작법이 간편함. 마우스와 키보드의 동시 사용으로 신속,정확한 패턴을 작성할 수 있다. “UNDO”기능으로 작업중 발생한 오류를 원상복구할수 있다. “보조확대”,“2배 확대”,“4배확대”,“8배확대” 네가지의 확대모드를지원하여 패턴을 편리하게 작성 및 수정할 수 있다. 800코스 패턴 지원으로 보다 다양한 패턴의 작업이 가능하다. 신한(4F,5F),주원(4F,5F),국제(4F,5F),한일(읽기만 가능),형제,명광(M.K)패턴등 국내 기계 데이터를 충실히 지원한다. 기계별 색 바꾸기 기능으로 타기종의 패턴데이터를 작업하고자하는 기계패턴 데이터로 손쉽게 교체할 수 있다. 대용량 하드 디스크 사용으로 14000~ 17000개의 패턴 저장 가능. 데이터의 저장과 입력시“서브 디렉토리”사용으로 거래 업체별 관리가 간편하다. 자동백업 기능으로 정전 또는 시스템 다운시 작업중인 데이터를 최소한 보호하여준다. 보기 기능(View) 기능에 의한 가상 편직으로 보다 신속하고 정확한 작업을 할 수 있다. 사용자가 마지막으로 작업한 기계종류를 인식하여 차후 PDS작업시 전에 사용한 기계종류로 자동전환되어 사용자의 편리성을 도모 하였다. 대화형 프로그램으로 쉽게 배울수 있다. 지속적인 기능향상 및 철저한 A/S |