| 제 1 장 SYSTEM의 규격 |
| 본 시스템은 IBM PC 호환 기종에 대용량의 보조기억장치 및 칼라 모니터를 기본으로 양말 패턴을 디자인하기 위한 시스템이며 입력장치는 키보드와 마우스를 동시에 사용하여 보다 쉽고 빠르게 작업할 수 있도록 구성되어 있다. |
| 1. 하드웨어 사양 |
| (1) 본체 |
| 기 종 : IBM PC 486 DX 이상 호환기종 R A M : 4 Mbyte 이상 Cache : 256 Kbyte 이상 파 워: Switching power supply (250W) H D D : 850M byte 이상 F D D : 3.5" & 5.25" |
| (2) 모니터 |
| Super VGA (1024 * 768 & 0.28Dot)급 모니터 |
| (3) 입력 장치 |
| 103키 키보드 (IBM PC 호환기종) 마우스(MS-Mouse 호환기종) |
| (4) 출력장치 |
| HP Deskjet 600K 칼라 프린터(300 DPI)지원 (옵션) |
| (5) 입력 전압 |
| AC 210~230V |
| 2. 시스템 환경 |
| (1)시스템 구동에 필요한 프로그램 |
| DOS - MS-DOS VER 5.0 이상 (6.0 이상 권장) EMM DRIVER - EMM386(MS) VER. 4.4 이상 , BOOTING시 설치 필요 SMARTDRIVER - SMARTDRV VER 4.0 이상 , BOOTING시 설치 필요 |
| (2) 시스템 설치 내용 |
| PDS 운용프로그램은 위의 환경이 정상적으로 설치되어 있어야만 운용이 가능하며 시스템에서 사용하는 디렉토리는 다음과 같다. (작업 디렉토리 : PDS Program 위치) |
| c:\ - C 드라이브 Root에는 초기 시작시 Config.sys 및 Autoexec.bat화일은 다음과 같다. |
| <Config.sys 내용> |
DOS 버전이 6.0 이상일 경우 | DOS 버전이 6.0 미만일 경우
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM 2048 FILES=15 BUFFERS=5,0 DOS=HIGH | DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM 2048 FILES=15 BUFFERS=5,0 DOS=HIGH DEVICE=C:\DOS\SMARTDRV.SYS
| <Autoexec.bat 내용> |
DOS 버전이 6.0 이상일 경우 | DOS 버전이 6.0 미만일 경우
@ECHO OFF PROMPT=$P$G PATH=C:\;C:\DOS;C:\PDS\WORK C:\DOS\SMARTDRV.EXE C:\DOS\MOUSE.EXE CD PDS CD WORK PDS | @ECHO OFF PROMPT=$P$G PATH=C:\;C:\DOS;C:\PDS\WORK C:\DOS\MOUSE.EXE CD PDS CD WORK PDS